[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft Sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	5.11.200.15
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	1	8	1	1	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	1	1
prn=2	2	2	4	4	1	4	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty zakupu	Koszty pośrednie	Zysk
wn=0	0	0

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI 	
nfn=Urząd  Miasta Imielin
afn=41-407  Imielin   ul. Imielińska 81
nb=Remont pomieszczeń biurowych z wykonaniem nowego wejścia
ab=ul. Imielińska 87, 41-407 Imielin
ni=Gmina Imielin
ai=ul. Imielińska 81, 41-407 Imielin
br=Instalacje elektryczne i teletechniczne
dt=14.11.2025	0
cpv=45311000-0	Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
cpv=45314300-4	Instalowanie infrastruktury okablowania
cpv=45312200-9	Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=0	1	1	
pa=0	1	0	OPIS DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO 1310Kosztorys inwestorski opracowano zgodnie z zasadami określonymi z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. Przedmiot i zakres opracowania: 1310Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryczna i teletechniczna dla zadania,,1310Remont pomieszczeń biurowych z wykonaniem nowego wejścia ul. Imielińska 87, 41-407 Imielin13101310Niniejsze opracowanie zawiera następujące działy : 1310- Tablice elektryczne i wlz1310- Instalacja oświetlenie , gniazd wtyk i zasilania klimatyzacji1310- Próby pomontażowe1310- Instalacja LAN1310- Instalacja SSWiN1310- Demontaże13101310Przedmiot opracowania stanowi kalkulację opartą na 1310a) dokumentacji projektowej, 1310b) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 1310c) założeń wyjściowych do kosztorysowania,13101310 Instalacje należy wykonać zgodnie z Prawem Budowlanym, "Warunkami Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiadać Budynki i Ich Usytuowanie", innymi obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami i innymi dokumentami wskazanymi w projekcie oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. 1310Ilości przedmiarowe są ilościami przybliżonymi i mogą różnić się od ilości rzeczywistych. Przedmiotowa rozbieżność, uzależniona jest od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót. Kosztorys należy traktować poglądowo. Ilości i ceny należy każdorazowo sprawdzić. 13101310ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA13101310Kosztorys sporządzono przyjmując do kalkulacji stawkę godzinową robocizny, ceny materiałów oraz ceny najmu sprzętu średnie dla  regionu śląskiego1310Poziom cen: wg Baza Sekocenbud II kwartał 2025 r 13101310Do wyliczenia wartości robót elektrycznych przyjęto: 1310Nakłady rzeczowe do sporządzenia wyceny wyliczono w oparciu o przedmiar oraz obowiązujące KNR, KNR W, KNNR a w przypadku robót nie wymienionych w katalogach wg kalkulacji indywidualnej. 1310Ceny materiałów przyjęto loko plac budowy. 13101310Stawka roboczogodziny : 32,46 zł1310 NARZUTY1310 kp [K] ..................................................................... 68,4 % R+S 1310zysk [Z] .................................................................. 11,7 % R+S+K(R+S) 

[GRUPY RMS]
gm=pozostałe

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty zakupu	Kz
wa=1	1	0	
op=1	1
nm=3
gr=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty zakupu	Kz
wa=1	1	0	
op=1	1
nm=2
gr=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=1	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=1	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NEX 1]
na=Koszt zakupu	Kz
kz=1		1

[NARZUTY NEX 1]
na=Koszt zakupu	Kz
kz=1		2

[NARZUTY NEX 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=1	1	1	0
nr=1	R	1	1	0
ns=1	S	1	1	0

[NARZUTY NEX 2]
na=Zysk	Z
wa=1	1	1	0
nr=1	R+Kp	1	1	0
ns=1	S+Kp	1	1	0

[RMS ZEST 9]
ty=M	0
na=uchwyty	0
id=1551399	2
jm=szt	020
ce=0	1768345200	4	
cw=0	PLN	0
il=315
kz5=1	4	1		0	1	1	315	0	2		1
kz5=0	4	0		0	1	2	0	0	1		0

[RMS ZEST 10]
ty=M	0
na=piasek	0
id=1601799	2
jm=m3	060
ce=0	1768345200	4	
cw=0	PLN	0
il=0,3465
kz5=1	4	1		0	1	1	0,3465	0	2		1
kz5=0	4	0		0	1	2	0	0	1		0

[RMS ZEST 11]
ty=M	0
na=cement portlandzki CEM 1	0
id=1700399	2
jm=t	034
ce=0	1768345200	4	
cw=0	PLN	0
il=0,060165
kz5=1	4	1		0	1	1	0,060165	0	2		1
kz5=0	4	0		0	1	2	0	0	1		0

[RMS ZEST 12]
ty=M	0
na=ciasto wapienne (wapno gaszone)	0
id=1720300	2
jm=m3	060
ce=0	1768345200	4	
cw=0	PLN	0
il=0,0504
kz5=1	4	1		0	1	1	0,0504	0	2		1
kz5=0	4	0		0	1	2	0	0	1		0

[RMS ZEST 13]
ty=S	0
na=żuraw samochodowy	0
id=31100	1
jm=m-g	148
ce=0	1768345200	4	
cw=0	PLN	0
il=0,176

[RMS ZEST 17]
ty=S	0
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1768345200	4	
cw=0	PLN	0
il=0,268

[RMS ZEST 19]
ty=S	0
na=ciągnik kołowy	0
id=39100	1
jm=m-g	148
ce=0	1768345200	4	
cw=0	PLN	0
il=0,176

[RMS ZEST 20]
ty=S	0
na=przyczepa do przewożenia kabli	0
id=39971	1
jm=m-g	148
ce=0	1768345200	4	
cw=0	PLN	0
il=0,176

[RMS ZEST 22]
ty=M	0
na=Rozdzielnica TE według schematu E-04	0
id=7052999	2
jm=szt	020
ce=0	1768345200	4	
cw=0	PLN	0
il=1
kz5=1	4	1		0	1	1	1	0	2		1
kz5=0	4	0		0	1	2	0	0	1		0

[RMS ZEST 23]
ty=M	0
na=Oprawa typ "A1" wg specyfikacji opraw	0
id=7302299	2
jm=szt.	020
ce=0	1768345200	4	
cw=0	PLN	0
il=7
kz5=1	4	1		0	1	1	7	0	2		1
kz5=0	4	0		0	1	2	0	0	1		0

[RMS ZEST 24]
ty=M	0
na=Oprawa typ "B1" wg specyfikacji opraw	0
id=7302299	2
jm=szt.	020
ce=0	1768345200	4	
cw=0	PLN	0
il=7
kz5=1	4	1		0	1	1	7	0	2		1
kz5=0	4	0		0	1	2	0	0	1		0

[RMS ZEST 25]
ty=M	0
na=Oprawa typ "C1" wg specyfikacji opraw	0
id=7302299	2
jm=szt.	020
ce=0	1768345200	4	
cw=0	PLN	0
il=4
kz5=1	4	1		0	1	1	4	0	2		1
kz5=0	4	0		0	1	2	0	0	1		0

[RMS ZEST 26]
ty=M	0
na=Oprawa typ "D1" wg specyfikacji opraw	0
id=7302299	2
jm=szt.	20 
ce=0	1768345200	4	
cw=0	PLN	0
il=1
kz5=1	4	1		0	1	1	1	0	2		1
kz5=0	4	0		0	1	2	0	0	1		0

[RMS ZEST 27]
ty=M	0
na=Oprawa typ "Z1" wg specyfikacji opraw	0
id=7302299	2
jm=szt.	20 
ce=0	1768345200	4	
cw=0	PLN	0
il=1
kz5=1	4	1		0	1	1	1	0	2		1
kz5=0	4	0		0	1	2	0	0	1		0

[RMS ZEST 28]
ty=M	0
na=Oprawa typ "Aw1" wg specyfikacji opraw	0
id=7302299	2
jm=szt.	20 
ce=0	1768345200	4	
cw=0	PLN	0
il=1
kz5=1	4	1		0	1	1	1	0	2		1
kz5=0	4	0		0	1	2	0	0	1		0

[RMS ZEST 29]
ty=M	0
na=Oprawa typ "Aw2" wg specyfikacji opraw	0
id=7302299	2
jm=szt.	20 
ce=0	1768345200	4	
cw=0	PLN	0
il=1
kz5=1	4	1		0	1	1	1	0	2		1
kz5=0	4	0		0	1	2	0	0	1		0

[RMS ZEST 30]
ty=M	0
na=Oprawa typ "Ew1" wg specyfikacji opraw	0
id=7302299	2
jm=szt.	20 
ce=0	1768345200	4	
cw=0	PLN	0
il=1
kz5=1	4	1		0	1	1	1	0	2		1
kz5=0	4	0		0	1	2	0	0	1		0

[RMS ZEST 31]
ty=M	0
na=Oprawa typ "ZAW" wg specyfikacji opraw	0
id=7302299	2
jm=szt.	20 
ce=0	1768345200	4	
cw=0	PLN	0
il=1
kz5=1	4	1		0	1	1	1	0	2		1
kz5=0	4	0		0	1	2	0	0	1		0

[RMS ZEST 84]
ty=M	0
na=Rozłącznik R303 D02 25A	0
id=7513199	2
jm=szt	020
ce=0	1768345200	4	
cw=0	PLN	0
il=1
kz5=1	4	1		0	1	1	1	0	2		1
kz5=0	4	0		0	1	2	0	0	1		0

[RMS ZEST 33]
ty=M	0
na=wyłączniki 1-bieg. p/t IP44	0
id=7519999	2
jm=szt.	020
ce=0	1768345200	4	
cw=0	PLN	0
il=1,02
kz5=1	4	1		0	1	1	1,02	0	2		1
kz5=0	4	0		0	1	2	0	0	1		0

[RMS ZEST 34]
ty=M	0
na=przełączniki świecznikowe p/t	0
id=7519999	2
jm=szt.	020
ce=0	1768345200	4	
cw=0	PLN	0
il=3,06
kz5=1	4	1		0	1	1	3,06	0	2		1
kz5=0	4	0		0	1	2	0	0	1		0

[RMS ZEST 35]
ty=M	0
na=wyłączniki 1-bieg. p/t	0
id=7519999	2
jm=szt.	020
ce=0	1768345200	4	
cw=0	PLN	0
il=3,06
kz5=1	4	1		0	1	1	3,06	0	2		1
kz5=0	4	0		0	1	2	0	0	1		0

[RMS ZEST 36]
ty=M	0
na=przełączniki schodowe  p/t	0
id=7519999	2
jm=szt.	020
ce=0	1768345200	4	
cw=0	PLN	0
il=2,04
kz5=1	4	1		0	1	1	2,04	0	2		1
kz5=0	4	0		0	1	2	0	0	1		0

[RMS ZEST 37]
ty=M	0
na=gniazda wtyczkowe 16 A/Z podwójne IP44	0
id=7530299	2
jm=szt	020
ce=0	1768345200	4	
cw=0	PLN	0
il=2,04
kz5=1	4	1		0	1	1	2,04	0	2		1
kz5=0	4	0		0	1	2	0	0	1		0

[RMS ZEST 38]
ty=M	0
na=Gniazda wtyczkowe 16 A/Z p/t	0
id=7530399	2
jm=szt.	020
ce=0	1768345200	4	
cw=0	PLN	0
il=3,06
kz5=1	4	1		0	1	1	3,06	0	2		1
kz5=0	4	0		0	1	2	0	0	1		0

[RMS ZEST 39]
ty=M	0
na=Gniazda wtyczkowe 16 A/Z podwójne p/t	0
id=7530399	2
jm=szt.	020
ce=0	1768345200	4	
cw=0	PLN	0
il=20,4
kz5=1	4	1		0	1	1	20,4	0	2		1
kz5=0	4	0		0	1	2	0	0	1		0

[RMS ZEST 40]
ty=M	0
na=puszki izolacyjne podtynkowe	0
id=7540099	2
jm=szt	020
ce=0	1768345200	4	
cw=0	PLN	0
il=39,78
kz5=1	4	1		0	1	1	39,78	0	2		1
kz5=0	4	0		0	1	2	0	0	1		0

[RMS ZEST 41]
ty=M	0
na=odgałęźniki bryzgoszczelne	0
id=7540499	2
jm=szt.	020
ce=0	1768345200	4	
cw=0	PLN	0
il=5,1
kz5=1	4	1		0	1	1	5,1	0	2		1
kz5=0	4	0		0	1	2	0	0	1		0

[RMS ZEST 42]
ty=M	0
na=pierścienie odgałęźne	0
id=7540799	2
jm=szt.	020
ce=0	1768345200	4	
cw=0	PLN	0
il=5,1
kz5=1	4	1		0	1	1	5,1	0	2		1
kz5=0	4	0		0	1	2	0	0	1		0

[RMS ZEST 43]
ty=M	0
na=gniazdo 2xRJ45 kat. 6e	0
id=7551999	2
jm=szt.	020
ce=0	1768345200	4	
cw=0	PLN	0
il=7
kz5=1	4	1		0	1	1	7	0	2		1
kz5=0	4	0		0	1	2	0	0	1		0

[RMS ZEST 44]
ty=M	0
na=gniazdo RJ45 kat. 6e	0
id=7551999	2
jm=szt.	020
ce=0	1768345200	4	
cw=0	PLN	0
il=3
kz5=1	4	1		0	1	1	3	0	2		1
kz5=0	4	0		0	1	2	0	0	1		0

[RMS ZEST 45]
ty=M	0
na=rury RVKL 21 mm	0
id=7580099	2
jm=m	040
ce=0	1768345200	4	
cw=0	PLN	0
il=156
kz5=1	4	1		0	1	1	156	0	2		1
kz5=0	4	0		0	1	2	0	0	1		0

[RMS ZEST 46]
ty=M	0
na=rury peszel 19 mm	0
id=7580099	2
jm=m	040
ce=0	1768345200	4	
cw=0	PLN	0
il=104
kz5=1	4	1		0	1	1	104	0	2		1
kz5=0	4	0		0	1	2	0	0	1		0

[RMS ZEST 47]
ty=M	0
na=złączki RVKL 21 mm	0
id=7580499	2
jm=szt	020
ce=0	1768345200	4	
cw=0	PLN	0
il=61,5
kz5=1	4	1		0	1	1	61,5	0	2		1
kz5=0	4	0		0	1	2	0	0	1		0

[RMS ZEST 82]
ty=M	0
na=listwa elektroinstalacyjna LN 40x40 mm	0
id=7583099	2
jm=m	040
ce=0	1768345200	4	
cw=0	PLN	0
il=31,2
kz5=1	4	1		0	1	1	31,2	0	2		1
kz5=0	4	0		0	1	2	0	0	1		0

[RMS ZEST 49]
ty=M	0
na=końcówki kablowe Cu 4	0
id=7620999	2
jm=szt	020
ce=0	1768345200	4	
cw=0	PLN	0
il=6,18
kz5=1	4	1		0	1	1	6,18	0	2		1
kz5=0	4	0		0	1	2	0	0	1		0

[RMS ZEST 50]
ty=M	0
na=końcówki kablowe Cu 10	0
id=7629999	2
jm=szt.	020
ce=0	1768345200	4	
cw=0	PLN	0
il=10
kz5=1	4	1		0	1	1	10	0	2		1
kz5=0	4	0		0	1	2	0	0	1		0

[RMS ZEST 51]
ty=M	0
na=opaski kablowe typu Oki	0
id=7648099	2
jm=szt	020
ce=0	1768345200	4	
cw=0	PLN	0
il=2
kz5=1	4	1		0	1	1	2	0	2		1
kz5=0	4	0		0	1	2	0	0	1		0

[RMS ZEST 52]
ty=M	0
na=uchwyty uniwersalne typu UKU	0
id=7660199	2
jm=szt	020
ce=0	1768345200	4	
cw=0	PLN	0
il=2
kz5=1	4	1		0	1	1	2	0	2		1
kz5=0	4	0		0	1	2	0	0	1		0

[RMS ZEST 53]
ty=M	0
na=Szafa Teleinformatyczna LPD	0
id=7753999	2
jm=kpl.	090
ce=0	1768345200	4	
cw=0	PLN	0
il=1
kz5=1	4	1		0	1	1	1	0	2		1
kz5=0	4	0		0	1	2	0	0	1		0

[RMS ZEST 54]
ty=M	0
na=przewody YTDY 6x0,5 mm2	0
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0	1768345200	4	
cw=0	PLN	0
il=88,4
kz5=1	4	1		0	1	1	88,4	0	2		1
kz5=0	4	0		0	1	2	0	0	1		0

[RMS ZEST 55]
ty=M	0
na=przewody N2XH-J 2x1,5 mm2	0
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0	1768345200	4	
cw=0	PLN	0
il=14,56
kz5=1	4	1		0	1	1	14,56	0	2		1
kz5=0	4	0		0	1	2	0	0	1		0

[RMS ZEST 56]
ty=M	0
na=przewody N2XH-J 3x1,5 mm2	0
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0	1768345200	4	
cw=0	PLN	0
il=176,8
kz5=1	4	1		0	1	1	176,8	0	2		1
kz5=0	4	0		0	1	2	0	0	1		0

[RMS ZEST 57]
ty=M	0
na=przewody N2XH-J 4x1,5 mm2	0
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0	1768345200	4	
cw=0	PLN	0
il=72,8
kz5=1	4	1		0	1	1	72,8	0	2		1
kz5=0	4	0		0	1	2	0	0	1		0

[RMS ZEST 58]
ty=M	0
na=przewody N2XH-J 3x2,5 mm2	0
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0	1768345200	4	
cw=0	PLN	0
il=364
kz5=1	4	1		0	1	1	364	0	2		1
kz5=0	4	0		0	1	2	0	0	1		0

[RMS ZEST 59]
ty=M	0
na=przewody N2XH-J 5x1,5 mm2	0
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0	1768345200	4	
cw=0	PLN	0
il=4,16
kz5=1	4	1		0	1	1	4,16	0	2		1
kz5=0	4	0		0	1	2	0	0	1		0

[RMS ZEST 60]
ty=M	0
na=przewody N2XH-J 3x4 mm2	0
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0	1768345200	4	
cw=0	PLN	0
il=15,6
kz5=1	4	1		0	1	1	15,6	0	2		1
kz5=0	4	0		0	1	2	0	0	1		0

[RMS ZEST 61]
ty=M	0
na=przewody N2XH-J 5x2,5 mm2	0
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0	1768345200	4	
cw=0	PLN	0
il=15,6
kz5=1	4	1		0	1	1	15,6	0	2		1
kz5=0	4	0		0	1	2	0	0	1		0

[RMS ZEST 62]
ty=M	0
na=przewody U/UTP kat. 6e	0
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0	1768345200	4	
cw=0	PLN	0
il=418
kz5=1	4	1		0	1	1	418	0	2		1
kz5=0	4	0		0	1	2	0	0	1		0

[RMS ZEST 63]
ty=M	0
na=kable N2XH-J 5x10 mm2	0
id=7999999	2
jm=m	040
ce=0	1768345200	4	
cw=0	PLN	0
il=41,6
kz5=1	4	1		0	1	1	41,6	0	2		1
kz5=0	4	0		0	1	2	0	0	1		0

[RMS ZEST 64]
ty=M	0
na=spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 z topnikiem TLR 157	0
id=8220405	1
jm=kg	033
ce=0	1768345200	4	
cw=0	PLN	0
il=0,085
kz5=1	4	1		0	1	1	0,085	0	2		1
kz5=0	4	0		0	1	2	0	0	1		0

[RMS ZEST 83]
ty=M	0
na=łącznik LN 40x40 mm	0
id=8322199	2
jm=szt	020
ce=0	1768345200	4	
cw=0	PLN	0
il=20,4
kz5=1	4	1		0	1	1	20,4	0	2		1
kz5=0	4	0		0	1	2	0	0	1		0

[RMS ZEST 66]
ty=M	0
na=kołki rozporowe	0
id=8990499	2
jm=szt	020
ce=0	1768345200	4	
cw=0	PLN	0
il=406
kz5=1	4	1		0	1	1	406	0	2		1
kz5=0	4	0		0	1	2	0	0	1		0

[RMS ZEST 67]
ty=R	0
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	111
ce=0	1768345200	4	
cw=0	PLN	0
il=436,29525

[RMS ZEST 78]
ty=R	0
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=32,46	1750104150	4	
cw=32,46	PLN	32,46
il=0

[RMS ZEST 1]
ty=M	0
na=Sygnalizator zewnętrzny optyczno-akustyczny	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1768345200	4	
cw=0	PLN	0
il=1
kz5=1	4	1		0	1	1	1	0	2		1
kz5=0	4	0		0	1	2	0	0	1		0

[RMS ZEST 3]
ty=M	0
na=Kontaktron	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1768345200	4	
cw=0	PLN	0
il=1
kz5=1	4	1		0	1	1	1	0	2		1
kz5=0	4	0		0	1	2	0	0	1		0

[RMS ZEST 4]
ty=M	0
na=Czujka ruchu PIR	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1768345200	4	
cw=0	PLN	0
il=4
kz5=1	4	1		0	1	1	4	0	2		1
kz5=0	4	0		0	1	2	0	0	1		0

[RMS ZEST 6]
ty=M	0
na=Masa uszczelniająca przepusty p.poż.	0
id=	3
jm=kpl	090
ce=0	1768345200	4	
cw=0	PLN	0
il=1
kz5=1	4	1		0	1	1	1	0	2		1
kz5=0	4	0		0	1	2	0	0	1		0

[RMS ZEST 7]
ty=M	0
na=Manipulator LCD	0
id=	3
jm=kpl	090
ce=0	1768345200	4	
cw=0	PLN	0
il=1
kz5=1	4	1		0	1	1	1	0	2		1
kz5=0	4	0		0	1	2	0	0	1		0

[RMS ZEST 8]
ty=M	0
na=Centrala alarmowa SSWiN	0
id=	3
jm=kpl	090
ce=0	1768345200	4	
cw=0	PLN	0
il=1
kz5=1	4	1		0	1	1	1	0	2		1
kz5=0	4	0		0	1	2	0	0	1		0

[RMS ZEST 81]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
ce=1			
cw=0		0
il=0
kz5=1	4	1		0	1	1	0	0	2		1
kz5=0	4	0		0	1	2	0	0	1		0

[ELEMENT 1]
na=Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych1310ROBOTY DEMONTAŻOWE
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=2127
nu=1
cpv=45311000-0

[POZYCJA]
id=2128
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	9 0202-07	9	0202-07		1
na=Demontaż skrzynek i rozdzielni skrzynkowych 20-50 kg
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=1
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 67]
nz=2,07	0	2,07
np=0	0
wa=0
wb=0
il=2,07

[POZYCJA]
id=2129
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	9 0402-05	9	0402-05		1
na=Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=2
ob=12	12		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[RMS 67]
nz=0,173	0	0,173
np=0	0
wa=0
wb=0
il=2,076

[POZYCJA]
id=2130
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	9 0401-07	9	0401-07		1
na=Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=3
ob=5	5		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 67]
nz=0,188	0	0,188
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,94

[POZYCJA]
id=2131
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	9 0501-08	9	0501-08		1
na=Demontaż opraw oświetleniowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=4
ob=14	14		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[RMS 67]
nz=0,34	0	0,34
np=0	0
wa=0
wb=0
il=4,76

[POZYCJA]
id=2132
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	9 0301-03	9	0301-03		1
na=Demontaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych, płaskich lub kabelkowych okrągłych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=5
ob=180	180		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=180	1	180						

[RMS 67]
nz=0,169	0	0,169
np=0	0
wa=0
wb=0
il=30,42

[ELEMENT 1]
na=Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 1310TABLICE ELEKTRYCZNE I WLZ
je=0		0
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=159
nu=2
cpv=45311000-0

[POZYCJA]
id=1674
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0407-04	5	0407-04		1
na=Rozbudowa istniejącej tablicy o aparat:  R303 D02 25A
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=6
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 67]
nz=0,34	0	0,34
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,34

[RMS 84]
nz=1	0	1
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1998
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0405-08	5	0405-08		1
na=Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie - Rozdzielnica TE według schematu E-04
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=7
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 67]
nz=1,4	0	1,4
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1,4

[RMS 22]
nz=1	0	1
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=2126
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0110-05	5	0110-05		1
na=Listwy elektroinstalacyjne LN 40x40 mm  przykręcane do betonu
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=8
ob=30	30		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[RMS 67]
nz=0,467	0	0,467
np=0	0
wa=0
wb=0
il=14,01

[RMS 82]
nz=1,04	0	1,04
np=1	0
wa=0
wb=0
il=31,2

[RMS 83]
nz=0,68	0	0,68
np=1	0
wa=0
wb=0
il=20,4

[RMS 66]
nz=2,7	0	2,7
np=1	0
wa=0
wb=0
il=81

[RMS 81]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2010
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0716-02	5	0716-02		1
na=Układanie kabli N2XH-J 5x10 mm2  w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=9
ob=40	40		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40						

[RMS 67]
nz=0,155	0	0,155
np=0	0
wa=0
wb=0
il=6,2

[RMS 63]
nz=1,04	0	1,04
np=1	0
wa=0
wb=0
il=41,6

[RMS 81]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 17]
nz=0,0067	0	0,0067
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,268

[RMS 20]
nz=0,0044	0	0,0044
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,176

[RMS 19]
nz=0,0044	0	0,0044
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,176

[RMS 13]
nz=0,0044	0	0,0044
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,176

[POZYCJA]
id=1148
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0726-09	5	0726-09		1
na=Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył 10 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=10
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 67]
nz=1,57	0	1,57
np=0	0
wa=0
wb=0
il=3,14

[RMS 50]
nz=5	0	5
np=1	0
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 52]
nz=1	0	1
np=1	0
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 51]
nz=1	0	1
np=1	0
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 81]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=646
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-0504	5	1209-0504		1
na=Przebijanie otworów śr. 80 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=11
ob=2	2		1
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 67]
nz=0,669	0	0,669
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1,338

[POZYCJA]
id=1152
pd=		  		 		0
na=Wykonanie izolacji przepustów masą uszczelniającą p.poż.
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=12
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 67]
nz=1,9	0	1,9
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1,9

[RMS 6]
nz=1	0	1
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1

[ELEMENT 1]
na=Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 1310INSTALACJA OŚWIETLENIA, GNIAZD WTYKOWYCH I ZASILANIA KLIMATYZACJI
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=617
nu=3
cpv=45311000-0

[POZYCJA]
id=1001
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-01	5	1207-01		1
na=Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=13
ob=350	350		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=350	1	500*0,7						

[RMS 67]
nz=0,0798	0	0,0798
np=0	0
wa=0
wb=0
il=27,93

[POZYCJA]
id=649
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-01	5	1208-01		1
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=14
ob=350	350		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=350	1	350						

[RMS 67]
nz=0,0315	0	0,0315
np=0	0
wa=0
wb=0
il=11,025

[POZYCJA]
id=650
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-05	5	1208-05		1
na=Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=15
ob=0,315	0,315		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=0,315	1	350*0,03*0,03						

[RMS 67]
nz=4,03	0	4,03
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1,26945

[RMS 11]
nz=0,191	0	0,191
np=1	0
wa=0
wb=0
il=0,060165

[RMS 10]
nz=1,1	0	1,1
np=1	0
wa=0
wb=0
il=0,3465

[RMS 12]
nz=0,16	0	0,16
np=1	0
wa=0
wb=0
il=0,0504

[RMS 81]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1825
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0102-05	5	0102-05		1
na=Rury peszel 19 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=16
ob=100	100		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100						

[RMS 67]
nz=0,0672	0	0,0672
np=0	0
wa=0
wb=0
il=6,72

[RMS 46]
nz=1,04	0	1,04
np=1	0
wa=0
wb=0
il=104

[RMS 81]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1153
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
na=Przewody kabelkowe N2XH-J 2x1,5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=17
ob=14	14		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[RMS 67]
nz=0,0546	0	0,0546
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,7644

[RMS 55]
nz=1,04	0	1,04
np=1	0
wa=0
wb=0
il=14,56

[RMS 81]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1003
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
na=Przewody kabelkowe N2XH-J 3x1,5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=18
ob=30	30		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[RMS 67]
nz=0,0546	0	0,0546
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1,638

[RMS 56]
nz=1,04	0	1,04
np=1	0
wa=0
wb=0
il=31,2

[RMS 81]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1513
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-01	5	0203-01		1
na=Przewody N2XH-J 3x1,5 mm2 wciągane do rur
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=19
ob=140	140		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=140	1	140						

[RMS 67]
nz=0,0352	0	0,0352
np=0	0
wa=0
wb=0
il=4,928

[RMS 56]
nz=1,04	0	1,04
np=1	0
wa=0
wb=0
il=145,6

[RMS 81]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1006
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
na=Przewody N2XH-J 4x1,5 mm2  układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=20
ob=20	20		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[RMS 67]
nz=0,0546	0	0,0546
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1,092

[RMS 57]
nz=1,04	0	1,04
np=1	0
wa=0
wb=0
il=20,8

[RMS 81]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1514
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-01	5	0203-01		1
na=Przewody N2XH-J 4x1,5 mm2 wciągane do rur
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=21
ob=50	50		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						

[RMS 67]
nz=0,0352	0	0,0352
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1,76

[RMS 57]
nz=1,04	0	1,04
np=1	0
wa=0
wb=0
il=52

[RMS 81]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2017
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
na=Przewody N2XH-J 5x1,5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=22
ob=4	4		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 67]
nz=0,0546	0	0,0546
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,2184

[RMS 59]
nz=1,04	0	1,04
np=1	0
wa=0
wb=0
il=4,16

[RMS 81]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1007
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
na=Przewody kabelkowe N2XH-J 3x2,5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=23
ob=350	350		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=350	1	350						

[RMS 67]
nz=0,0546	0	0,0546
np=0	0
wa=0
wb=0
il=19,11

[RMS 58]
nz=1,04	0	1,04
np=1	0
wa=0
wb=0
il=364

[RMS 81]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2119
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
na=Przewody kabelkowe N2XH-J 3x4 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=24
ob=15	15		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[RMS 67]
nz=0,0546	0	0,0546
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,819

[RMS 60]
nz=1,04	0	1,04
np=1	0
wa=0
wb=0
il=15,6

[RMS 81]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1517
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-02	5	0205-02		1
na=Przewody N2XH-J 5x2,5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=25
ob=15	15		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[RMS 67]
nz=0,0704	0	0,0704
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1,056

[RMS 61]
nz=1,04	0	1,04
np=1	0
wa=0
wb=0
il=15,6

[RMS 81]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2031
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1204-01	5	1204-01		1
na=Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył 4 mm2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=26
ob=6	6		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	3*2						

[RMS 67]
nz=0,0525	0	0,0525
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,315

[RMS 49]
nz=1,03	0	1,03
np=1	0
wa=0
wb=0
il=6,18

[RMS 81]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=73
pd=KNNR	KNNR	5 1203-11	5	1203-11		0
na=Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub bolce
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=27
ob=20	20		1
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[RMS 67]
nz=0,0336	0	0,0336
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,672

[POZYCJA]
id=904
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-0602	5	1209-0602		1
na=Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=28
ob=6	6		1
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 67]
nz=0,826	0	0,826
np=0	0
wa=0
wb=0
il=4,956

[POZYCJA]
id=76
pd=KNNR	KNNR	5 0301-11	5	0301-11		0
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=29
ob=39	39		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=39	1	9+25+5						

[RMS 67]
nz=0,0914	0	0,0914
np=0	0
wa=0
wb=0
il=3,5646

[POZYCJA]
id=2032
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-02	5	0301-02		1
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=30
ob=5	5		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 67]
nz=0,109	0	0,109
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,545

[RMS 66]
nz=2	0	2
np=1	0
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 81]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1521
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-05	5	0302-05		1
na=Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=31
ob=5	5		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 67]
nz=0,407	0	0,407
np=0	0
wa=0
wb=0
il=2,035

[RMS 40]
nz=1,02	0	1,02
np=1	0
wa=0
wb=0
il=5,1

[RMS 42]
nz=1,02	0	1,02
np=1	0
wa=0
wb=0
il=5,1

[RMS 81]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2033
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0304-03	5	0304-03		1
na=Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 wylotach przykręcane
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=32
ob=5	5		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 67]
nz=0,347	0	0,347
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1,735

[RMS 41]
nz=1,02	0	1,02
np=1	0
wa=0
wb=0
il=5,1

[RMS 81]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=79
pd=KNNR	KNNR	5 0302-01	5	0302-01		0
na=Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=33
ob=34	34		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=34	1	34						

[RMS 67]
nz=0,084	0	0,084
np=0	0
wa=0
wb=0
il=2,856

[RMS 40]
nz=1,02	0	1,02
np=1	0
wa=0
wb=0
il=34,68

[RMS 81]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2034
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-02	5	0306-02		1
na=Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=34
ob=3	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 67]
nz=0,158	0	0,158
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,474

[RMS 35]
nz=1,02	0	1,02
np=1	0
wa=0
wb=0
il=3,06

[RMS 81]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1522
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-02	5	0306-02		1
na=Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej IP44
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=35
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 67]
nz=0,158	0	0,158
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,158

[RMS 33]
nz=1,02	0	1,02
np=1	0
wa=0
wb=0
il=1,02

[RMS 81]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1187
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-03	5	0306-03		1
na=Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=36
ob=3	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 67]
nz=0,189	0	0,189
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,567

[RMS 34]
nz=1,02	0	1,02
np=1	0
wa=0
wb=0
il=3,06

[RMS 81]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2120
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-03	5	0306-03		1
na=Łączniki schodowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=37
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 67]
nz=0,189	0	0,189
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,378

[RMS 36]
nz=1,02	0	1,02
np=1	0
wa=0
wb=0
il=2,04

[RMS 81]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=906
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-02	5	0308-02		1
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=38
ob=3	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 67]
nz=0,273	0	0,273
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,819

[RMS 38]
nz=1,02	0	1,02
np=1	0
wa=0
wb=0
il=3,06

[RMS 81]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1834
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-03	5	0308-03		1
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=39
ob=20	20		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[RMS 67]
nz=0,341	0	0,341
np=0	0
wa=0
wb=0
il=6,82

[RMS 39]
nz=1,02	0	1,02
np=1	0
wa=0
wb=0
il=20,4

[RMS 81]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=907
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-05	5	0308-05		1
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 IP44 podwójne
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=40
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 67]
nz=0,263	0	0,263
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,526

[RMS 37]
nz=1,02	0	1,02
np=1	0
wa=0
wb=0
il=2,04

[RMS 81]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1836
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0503-03	5	0503-03		1
na=Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - Oprawa typ "A1" wg specyfikacji opraw
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=41
ob=7	7		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[RMS 67]
nz=0,7	0	0,7
np=0	0
wa=0
wb=0
il=4,9

[RMS 23]
nz=1	0	1
np=1	0
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 81]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2037
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0503-03	5	0503-03		1
na=Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - Oprawa typ "B1" wg specyfikacji opraw
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=42
ob=7	7		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[RMS 67]
nz=0,7	0	0,7
np=0	0
wa=0
wb=0
il=4,9

[RMS 24]
nz=1	0	1
np=1	0
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 81]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1837
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0503-03	5	0503-03		1
na=Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - Oprawa typ "C1" wg specyfikacji opraw
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=43
ob=4	4		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 67]
nz=0,7	0	0,7
np=0	0
wa=0
wb=0
il=2,8

[RMS 25]
nz=1	0	1
np=1	0
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 81]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1072
pd=KNNR	KNNR	5 0502-03	5	0502-03		0
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Oprawa typ "D1" wg specyfikacji opraw
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=44
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 67]
nz=0,74	0	0,74
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,74

[RMS 26]
nz=1	0	1
np=1	0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 81]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2121
pd=KNNR	KNNR	5 0502-03	5	0502-03		0
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Oprawa typ "Z1" wg specyfikacji opraw
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=45
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 67]
nz=0,74	0	0,74
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,74

[RMS 27]
nz=1	0	1
np=1	0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 81]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2122
pd=KNNR	KNNR	5 0502-03	5	0502-03		0
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Oprawa typ "Aw1" wg specyfikacji opraw
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=46
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 67]
nz=0,74	0	0,74
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,74

[RMS 28]
nz=1	0	1
np=1	0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 81]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2123
pd=KNNR	KNNR	5 0502-03	5	0502-03		0
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Oprawa typ "Aw2" wg specyfikacji opraw
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=47
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 67]
nz=0,74	0	0,74
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,74

[RMS 29]
nz=1	0	1
np=1	0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 81]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2124
pd=KNNR	KNNR	5 0502-03	5	0502-03		0
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Oprawa typ "Ew1" wg specyfikacji opraw
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=48
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 67]
nz=0,74	0	0,74
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,74

[RMS 30]
nz=1	0	1
np=1	0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 81]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2125
pd=KNNR	KNNR	5 0502-03	5	0502-03		0
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Oprawa typ "ZAW" wg specyfikacji opraw
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=49
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 67]
nz=0,74	0	0,74
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,74

[RMS 31]
nz=1	0	1
np=1	0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 81]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 1310PRÓBY POMONTAŻOWE
je=0		0
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=162
nu=4
cpv=45311000-0

[POZYCJA]
id=1714
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1302-04	5	1302-04		1
na=Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=50
ob=1	1		1
jm=odc.	101
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 67]
nz=1,98	0	1,98
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1,98

[POZYCJA]
id=129
pd=KNNR	KNNR	5 1301-01	5	1301-01		0
na=Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=51
ob=15	15		1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[RMS 67]
nz=1,3	0	1,3
np=0	0
wa=0
wb=0
il=19,5

[POZYCJA]
id=131
pd=KNNR	KNNR	5 1303-01	5	1303-01		0
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=52
ob=1	1		1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 67]
nz=0,63	0	0,63
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,63

[POZYCJA]
id=772
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1303-02	5	1303-02		1
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=53
ob=14	14		1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[RMS 67]
nz=0,42	0	0,42
np=0	0
wa=0
wb=0
il=5,88

[POZYCJA]
id=1851
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-02	5	1301-02		1
na=Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=54
ob=1	1		1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 67]
nz=1,76	0	1,76
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1,76

[POZYCJA]
id=132
pd=KNNR	KNNR	5 1304-05	5	1304-05		0
na=Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=55
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 67]
nz=0,5	0	0,5
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,5

[POZYCJA]
id=773
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-06	5	1304-06		1
na=Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=56
ob=24	24		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						

[RMS 67]
nz=0,28	0	0,28
np=0	0
wa=0
wb=0
il=6,72

[POZYCJA]
id=135
pd=KNNR	KNNR	5 1305-01	5	1305-01		0
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=57
ob=1	1		1
jm=próba	172
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 67]
nz=0,83	0	0,83
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,83

[POZYCJA]
id=1469
pd=Energobudowa wyd.III,biuletyny do 9 1996	KNR	13-21 0301-03	13-21	0301-03		1
na=Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na stanowisku
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=58
ob=7	7		1
jm=kpl.pom.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[RMS 67]
nz=1,71	0	1,71
np=0	0
wa=0
wb=0
il=11,97

[ELEMENT 1]
na=Instalowanie infrastruktury okablowania1310INSTALACJA LAN
je=0		0
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=1655
nu=5
cpv=45314300-4

[POZYCJA]
id=1656
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-01	AT-14	0110-01		1
na=Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących- Szafa Teleinformatyczna LPD
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=59
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 67]
nz=2,4	0	2,4
np=0	0
wa=0
wb=0
il=2,4

[RMS 81]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 53]
nz=1	0	1
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1659
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0103-05	5	0103-05		1
na=Rury RVKL21 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=60
ob=150	150		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=150	1	150						

[RMS 67]
nz=0,309	0	0,309
np=0	0
wa=0
wb=0
il=46,35

[RMS 45]
nz=1,04	0	1,04
np=1	0
wa=0
wb=0
il=156

[RMS 47]
nz=0,41	0	0,41
np=1	0
wa=0
wb=0
il=61,5

[RMS 66]
nz=2,1	0	2,1
np=1	0
wa=0
wb=0
il=315

[RMS 9]
nz=2,1	0	2,1
np=1	0
wa=0
wb=0
il=315

[RMS 81]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1660
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0102-01	AT-14	0102-01		1
na=Układanie poziomego okablowania strukturalnego - U/UTP kat. 6e
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=61
ob=380	380		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=380	1	380						

[RMS 67]
nz=0,017	0	0,017
np=0	0
wa=0
wb=0
il=6,46

[RMS 62]
nz=1,1	0	1,1
np=0	0
wa=0
wb=0
il=418

[RMS 81]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1663
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0107-01	AT-14	0107-01		1
na=Montaż gniazd 2xRJ45 kat. 6e w gnieździe abonenckim lub panelu
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=62
ob=7	7		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[RMS 67]
nz=0,204	0	0,204
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1,428

[RMS 81]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 43]
nz=1	0	1
np=0	0
wa=0
wb=0
il=7

[POZYCJA]
id=2097
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0107-01	AT-14	0107-01		1
na=Montaż gniazd RJ45 kat. 6e w gnieździe abonenckim lub panelu
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=63
ob=3	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 67]
nz=0,204	0	0,204
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,612

[RMS 81]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 44]
nz=1	0	1
np=0	0
wa=0
wb=0
il=3

[POZYCJA]
id=1716
pd=KNR	KNR	5-06 0702-04	5-06	0702-04		0
na=Zarabianie i podłączanie końców kabli i przewodów stacyjnych bez ekranu o 5 żyłach o śr.do 0.9 mm pod zaciski
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=64
ob=34	34		1
jm=końc.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=34	1	17*2						

[RMS 67]
nz=0,2388	0	0,2388
np=0	0
wa=0
wb=0
il=8,1192

[RMS 64]
nz=0,0025	0	0,0025
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,085

[POZYCJA]
id=1666
pd=KNNR	KNNR	5 1301-01	5	1301-01		0
na=Wykonanie testów dynamicznych potwierdzających spełnienie wymogów kat. 6e
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=65
ob=17	17		1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2		2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 67]
nz=1,3	0	1,3
np=0	0
wa=0
wb=0
il=44,2

[POZYCJA]
id=1668
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-06	5	1209-06		1
na=Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=66
ob=5	5		1
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 67]
nz=0,725	0	0,725
np=0	0
wa=0
wb=0
il=3,625

[ELEMENT 1]
na=Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych1310INSTALACJA SSWiN
je=0		0
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=1891
nu=6
cpv=45312200-9

[POZYCJA]
id=1892
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0101-05	AL-01	0101-05		1
na=Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 64 linii dozorowych - Centrala alarmowa według schematu E-05
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=67
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 67]
nz=34,35	0	34,35
np=0	0
wa=0
wb=0
il=34,35

[RMS 8]
nz=1	0	1
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1893
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0111-02	AL-01	0111-02		1
na=Montaż elementów obsługowych - Manipulator LCD
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=68
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 67]
nz=9,67	0	9,67
np=0	0
wa=0
wb=0
il=9,67

[RMS 7]
nz=1	0	1
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1898
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0203-02	AL-01	0203-02		1
na=Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa wpuszczana
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=69
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 67]
nz=1,25	0	1,25
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1,25

[RMS 3]
nz=1	0	1
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1910
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0201-04	AL-01	0201-04		1
na=Montaż czujki ruchu- Czujka ruchu PIR
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=70
ob=4	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 67]
nz=2,12	0	2,12
np=0	0
wa=0
wb=0
il=8,48

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=0	0
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=1904
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0108-04	AL-01	0108-04		1
na=Montaż sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnętrznego bez zasilania awaryjmego Sygnalizator zewnętrzny optyczno-akustyczny
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=71
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 67]
nz=4,75	0	4,75
np=0	0
wa=0
wb=0
il=4,75

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1911
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
na=Przewody kabelkowe YTDY 6x0,5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=72
ob=85	85		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=85	1	85						

[RMS 67]
nz=0,0546	0	0,0546
np=0	0
wa=0
wb=0
il=4,641

[RMS 54]
nz=1,04	0	1,04
np=1	0
wa=0
wb=0
il=88,4

[RMS 81]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1907
pd=KNNR	KNNR	5 1209-05	5	1209-05	01	0
na=Przebijanie otworów o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły fi 25
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=73
ob=5	5		1
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 67]
nz=0,394	0	0,394
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1,97

[POZYCJA]
id=1908
pd=KNNR	KNNR	5 1203-11	5	1203-11		0
na=Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub bolce
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=74
ob=7	7		1
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[RMS 67]
nz=0,0336	0	0,0336
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,2352

[POZYCJA]
id=2314
pd=IGM wyd.I 1998		  		 		0
na=Szkolenie obsługi i personelu
uw=analiza indywidualna
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=75
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1955
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0601-01	AL-01	0601-01		1
mpn=1211
na=Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 kroków programowych (instrukcji)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=76
ob=1	1		1
jm=system	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 67]
nz=17,6	0	17,6
np=0	0
wa=0
wb=0
il=17,6

[SUMA KONTROLNA]
87336AE7529A2F6C3F51FFECDDF5CAEA
