[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft Sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	5.11.200.15
nan=Zagospodarowanie terenów sportowych przy ul. Hallera w Imielinie
op=1
opn=0	0	0	1	1	0	1	8	1	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	1	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty zakupu	Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=0	0	0	0

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR
nfn=Urzą Miasta Imielin
afn=41-407 Imielin  ul. Imielińska 81
nb=Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej
ab=41-407 Imielin ul. Halera 37a
ni=Gmina Imielin 
ai=41-407 Imielin  ul. Imielińska 81
cpv=45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
cpv=45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
cpv=45340000-2	Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
cpv=45233250-6	Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
cpv=45316100-6	Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=0	1	1	
pa=0	1	0	

[GRUPY RMS]
gm=NieLiczKz

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty zakupu	Kz
wa=0	1	0	
op=1	1
nm=3
gr=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty zakupu	Kz
wa=0	1	0	
op=1	1
nm=2
gr=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=23	1	0	
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NEX 1]
na=Koszt zakupu	Kz
kz=0	NieLiczKz	1

[NARZUTY NEX 1]
na=Koszt zakupu	Kz
kz=0	NieLiczKz	2

[NARZUTY NEX 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	1	0
nr=1	R	1	0	0
ns=1	S	1	0	0

[NARZUTY NEX 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	1	0
nr=1	R	1	0	0
ns=1	S	1	0	0

[NARZUTY NEX 4]
na=VAT	V
vat=23%	23		1

[RMS ZEST 186]
ty=M	0
na=Piasek do betonów zwykłych	0
id=10239965	3
jm=m3	060
ce=0	1747951200	4	
cw=0	PLN	0
il=20,9712
ch=NieLiczKz	
gr=1
kz5=1	4	0		0	1	1	20,9712	0	2	NieLiczKz	1

[RMS ZEST 323]
ty=M	0
na=Piasek do betonów zwykłych	0
id=10239965	3
jm=m3	060
ce=0	1747951200	4	
cw=0	PLN	0
il=1,32
ch=NieLiczKz	
gr=1
kz5=1	4	0		0	1	1	1,32	0	2	NieLiczKz	1

[RMS ZEST 343]
ty=S	0
na=koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15 m3	0
id=11111	1
jm=m-g	148
ce=0	1747951200	4	
cw=0	PLN	0
il=51,5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	11111

[RMS ZEST 338]
ty=S	0
na=spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)	0
id=11333	1
jm=m-g	148
ce=0	1747951200	4	
cw=0	PLN	0
il=39,3354
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	11333

[RMS ZEST 358]
ty=S	0
na=spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)	0
id=11334	1
jm=m-g	148
ce=0	1747951200	4	
cw=0	PLN	0
il=2,379
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	11334

[RMS ZEST 160]
ty=M	0
na=Farba olejna do gruntowania	0
id=1139844946	3
jm=dm3	066
ce=0	1747951200	4	
cw=0	PLN	0
il=0,1022
ch=NieLiczKz	
gr=1
kz5=1	4	0		0	1	1	0,1022	0	2	NieLiczKz	1

[RMS ZEST 315]
ty=S	0
na=Przyczepa dłużycowa do samochodu 10 t	0
id=1140891071	3
jm=m-g	148
ce=0	1747951200	4	
cw=0	PLN	0
il=3,2

[RMS ZEST 318]
ty=M	0
na=Izolowane złącze kablowe IZK-4  SINTUR	0
id=1181795013	3
jm=kpl	090
ce=0	1747951200	4	
cw=0	PLN	0
il=64
ch=NieLiczKz	
gr=1
kz5=1	4	0		0	1	1	64	0	2	NieLiczKz	1

[RMS ZEST 310]
ty=M	0
na=Kabel YKSY 0,6/1kV 14x2,5 mm2 RE	0
id=1181892271	3
jm=m	040
ce=0	1747951200	4	
cw=0	PLN	0
il=728
ch=NieLiczKz	
gr=1
kz5=1	4	0		0	1	1	728	0	2	NieLiczKz	1

[RMS ZEST 337]
ty=S	0
na=walec samojezdny wibracyjny 7.5 t	0
id=12313	1
jm=m-g	148
ce=0	1747951200	4	
cw=0	PLN	0
il=43,3698
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	12313

[RMS ZEST 293]
ty=M	0
na=Projektor Arena LED 1200 W 10 stopni	0
id=1234863174	3
jm=szt	020
ce=0	1747951200	4	
cw=0	PLN	0
il=8
ch=NieLiczKz	
gr=1
kz5=1	4	0		0	1	1	8	0	2	NieLiczKz	1

[RMS ZEST 288]
ty=M	0
na=Kabel YKY 3 x 2,5 mm2	0
id=1252324640	3
jm=m	040
ce=0	1747951200	4	
cw=0	PLN	0
il=936
ch=NieLiczKz	
gr=1
kz5=1	4	0		0	1	1	936	0	2	NieLiczKz	1

[RMS ZEST 180]
ty=S	0
na=Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1)	0
id=1284853428	3
jm=m-g	148
ce=0	1747951200	4	
cw=0	PLN	0
il=58,2466

[RMS ZEST 357]
ty=S	0
na=piła motorowa łańcuchowa 4.2 KM	0
id=13111	1
jm=m-g	148
ce=0	1747951200	4	
cw=0	PLN	0
il=6,474
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	13111

[RMS ZEST 167]
ty=M	0
na=Bramki stałe	0
id=13420151	3
jm=kpl	090
ce=0	1747951200	4	
cw=0	PLN	0
il=2
ch=NieLiczKz	
gr=1
kz5=1	4	0		0	1	1	2	0	2	NieLiczKz	1

[RMS ZEST 322]
ty=M	0
na=Fundament prefabrykowany pod szafkę kablową	0
id=1358215380	3
jm=szt	020
ce=0	1747951200	4	
cw=0	PLN	0
il=6
ch=NieLiczKz	
gr=1
kz5=1	4	0		0	1	1	6	0	2	NieLiczKz	1

[RMS ZEST 342]
ty=S	0
na=koparka łańcuchowa do rowów kablowych 37 kM	0
id=13612	1
jm=m-g	148
ce=0	1747951200	4	
cw=0	PLN	0
il=21,6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	13612

[RMS ZEST 148]
ty=M	0
na=Pospółka do betonów, uziarnienie 0-63 mm	0
id=1364162840	3
jm=m3	060
ce=0	1747951200	4	
cw=0	PLN	0
il=2476,113
ch=NieLiczKz	
gr=1
kz5=1	4	0		0	1	1	2476,113	0	2	NieLiczKz	1

[RMS ZEST 286]
ty=M	0
na=Maszt oświetleniowy stalowy typu BELIER P 16m	0
id=1380357656	3
jm=szt	020
ce=0	1747951200	4	
cw=0	PLN	0
il=8
ch=NieLiczKz	
gr=1
kz5=1	4	0		0	1	1	8	0	2	NieLiczKz	1

[RMS ZEST 154]
ty=M	0
na=Woda	0
id=1401302050	3
jm=m3	060
ce=0	1747951200	4	
cw=0	PLN	0
il=443,12268
ch=NieLiczKz	
gr=1
kz5=1	4	0		0	1	1	443,12268	0	2	NieLiczKz	1

[RMS ZEST 294]
ty=M	0
na=Kabel YKY 0,6/1kV 4x6,0 mm2 RE	0
id=1413747038	3
jm=m	040
ce=0	1747951200	4	
cw=0	PLN	0
il=936
ch=NieLiczKz	
gr=1
kz5=1	4	0		0	1	1	936	0	2	NieLiczKz	1

[RMS ZEST 341]
ty=M	0
na=Rura dren.karb.z PVC fi92/80mm filtr. syntet.	0
id=1433995799	3
jm=m	040
ce=0	1747951200	4	
cw=0	PLN	0
il=1058,4
ch=NieLiczKz	
gr=1
kz5=1	4	0		0	1	1	1058,4	0	2	NieLiczKz	1

[RMS ZEST 261]
ty=S	0
na=Piła do cięcia kostki	0
id=1439455125	3
jm=m-g	148
ce=0	1747951200	4	
cw=0	PLN	0
il=39,4

[RMS ZEST 158]
ty=S	0
na=Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1)	0
id=1477497914	3
jm=m-g	148
ce=0	1747951200	4	
cw=0	PLN	0
il=22,30734

[RMS ZEST 291]
ty=M	0
na=Studnia teletechniczna	0
id=1566299705	3
jm=kpl	090
ce=0	1747951200	4	
cw=0	PLN	0
il=6
ch=NieLiczKz	
gr=1
kz5=1	4	0		0	1	1	6	0	2	NieLiczKz	1

[RMS ZEST 331]
ty=M	0
na=Opaski kablowe instalacyjne typu OKi	0
id=1575694588	3
jm=szt	020
ce=0	1747951200	4	
cw=0	PLN	0
il=818,7
ch=NieLiczKz	
gr=1
kz5=1	4	0		0	1	1	818,7	0	2	NieLiczKz	1

[RMS ZEST 157]
ty=M	0
na=Zaprawa cementowa M12 (m.80)	0
id=1587585338	3
jm=m3	060
ce=0	1747951200	4	
cw=0	PLN	0
il=0,0912
ch=NieLiczKz	
gr=1
kz5=1	4	0		0	1	1	0,0912	0	2	NieLiczKz	1

[RMS ZEST 187]
ty=M	0
na=Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany 0-31.5 mm	0
id=1618658283	3
jm=t	034
ce=0	1747951200	4	
cw=0	PLN	0
il=1711,5942
ch=NieLiczKz	
gr=1
kz5=1	4	0		0	1	1	1711,5942	0	2	NieLiczKz	1

[RMS ZEST 177]
ty=M	0
na=Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19-25 mm	0
id=1625562286	3
jm=m3	060
ce=0	1747951200	4	
cw=0	PLN	0
il=0,0138
ch=NieLiczKz	
gr=1
kz5=1	4	0		0	1	1	0,0138	0	2	NieLiczKz	1

[RMS ZEST 332]
ty=M	0
na=Kabel energetyczny  NAYY-0/J/YAKY 0.6/1kV 4x120mm2	0
id=166713340	3
jm=m	040
ce=0	1747951200	4	
cw=0	PLN	0
il=572
ch=NieLiczKz	
gr=1
kz5=1	4	0		0	1	1	572	0	2	NieLiczKz	1

[RMS ZEST 324]
ty=M	0
na=Kamera wraz z obudową	0
id=1688011245	3
jm=kpL	000
ce=0	1747951200	4	
cw=0	PLN	0
il=4
ch=NieLiczKz	
gr=1
kz5=1	4	0		0	1	1	4	0	2	NieLiczKz	1

[RMS ZEST 145]
ty=M	0
na=Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany 31.5-63.0 mm	0
id=1718296834	3
jm=t	034
ce=0	1747951200	4	
cw=0	PLN	0
il=360,824
ch=NieLiczKz	
gr=1
kz5=1	4	0		0	1	1	360,824	0	2	NieLiczKz	1

[RMS ZEST 340]
ty=M	0
na=żwir płukany	0
id=1718296834	3
jm=t	034
ce=0	1747951200	4	
cw=0	PLN	0
il=360,824
ch=NieLiczKz	
gr=1
kz5=1	4	0		0	1	1	360,824	0	2	NieLiczKz	1

[RMS ZEST 189]
ty=M	0
na=Deski iglaste obrzynane klasa III	0
id=1718612461	3
jm=m3	060
ce=0	1747951200	4	
cw=0	PLN	0
il=0,0078
ch=NieLiczKz	
gr=1
kz5=1	4	0		0	1	1	0,0078	0	2	NieLiczKz	1

[RMS ZEST 296]
ty=M	0
na=Żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny uziarnienie 2-8 mm	0
id=1760832355	3
jm=m3	060
ce=0	1747951200	4	
cw=0	PLN	0
il=2,64
ch=NieLiczKz	
gr=1
kz5=1	4	0		0	1	1	2,64	0	2	NieLiczKz	1

[RMS ZEST 314]
ty=M	0
na=Płyty drogowe betonowe kwadratowe typ "K" 30x30 cm grubości 12 cm	0
id=1764306619	3
jm=szt	020
ce=0	1747951200	4	
cw=0	PLN	0
il=8
ch=NieLiczKz	
gr=1
kz5=1	4	0		0	1	1	8	0	2	NieLiczKz	1

[RMS ZEST 146]
ty=M	0
na=Chorągiewki narożne	0
id=1821972741	3
jm=kpl.	090
ce=0	1747951200	4	
cw=0	PLN	0
il=4
ch=NieLiczKz	
gr=1
kz5=1	4	0		0	1	1	4	0	2	NieLiczKz	1

[RMS ZEST 173]
ty=M	0
na=Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane	0
id=1833123474	3
jm=m3	060
ce=0	1747951200	4	
cw=0	PLN	0
il=0,0036
ch=NieLiczKz	
gr=1
kz5=1	4	0		0	1	1	0,0036	0	2	NieLiczKz	1

[RMS ZEST 178]
ty=M	0
na=Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków	0
id=187424942	3
jm=t	034
ce=0	1747951200	4	
cw=0	PLN	0
il=19,93872
ch=NieLiczKz	
gr=1
kz5=1	4	0		0	1	1	19,93872	0	2	NieLiczKz	1

[RMS ZEST 284]
ty=M	0
na=Kabel elektroenergetyczny o masie do 3 kg/m	0
id=1906006528	3
jm=m	040
ce=0	1747951200	4	
cw=0	PLN	0
il=46,8
ch=NieLiczKz	
gr=1
kz5=1	4	0		0	1	1	46,8	0	2	NieLiczKz	1

[RMS ZEST 306]
ty=M	0
na=Rury osłonowe do kabli z PVC o sr.110 mm	0
id=1927805863	3
jm=m	040
ce=0	1747951200	4	
cw=0	PLN	0
il=0
ch=NieLiczKz	
gr=1
kz5=1	4	0		0	1	1	0	0	2	NieLiczKz	1

[RMS ZEST 302]
ty=S	0
na=Ciągnik kołowy 18 kW (25 KM) (1)	0
id=1932792457	3
jm=m-g	148
ce=0	1747951200	4	
cw=0	PLN	0
il=29,3892

[RMS ZEST 289]
ty=S	0
na=Podnośnik montażowy PHM samochodowy (2)	0
id=1959550005	3
jm=m-g	148
ce=0	1747951200	4	
cw=0	PLN	0
il=18,6

[RMS ZEST 258]
ty=M	0
na=Kostka brukowa betonowa grubości 8 cm, szara	0
id=1970520657	3
jm=m2	050
ce=0	1747951200	4	
cw=0	PLN	0
il=1615,4
ch=NieLiczKz	
gr=1
kz5=1	4	0		0	1	1	1615,4	0	2	NieLiczKz	1

[RMS ZEST 182]
ty=M	0
na=Geowłóknina wzmocniona	0
id=1987030200	3
jm=m2	050
ce=0	1747951200	4	
cw=0	PLN	0
il=3627,75
ch=NieLiczKz	
gr=1
kz5=1	4	0		0	1	1	3627,75	0	2	NieLiczKz	1

[RMS ZEST 174]
ty=S	0
na=Walec statyczny samojezdny 10 t (1)	0
id=2053151134	3
jm=m-g	148
ce=0	1747951200	4	
cw=0	PLN	0
il=520,9098

[RMS ZEST 257]
ty=S	0
na=Wibrator powierzchniowy do 225 kg	0
id=2064138531	3
jm=m-g	148
ce=0	1747951200	4	
cw=0	PLN	0
il=204,88

[RMS ZEST 190]
ty=M	0
na=Rura drenarska karbowana PVC, fi 200 mm, z filtrem z włókna syntetycznego	0
id=24615924	3
jm=m	040
ce=0	1747951200	4	
cw=0	PLN	0
il=388,96
ch=NieLiczKz	
gr=1
kz5=1	4	0		0	1	1	388,96	0	2	NieLiczKz	1

[RMS ZEST 152]
ty=S	0
na=spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)	0
id=262565664	3
jm=m-g	148
ce=0	1747951200	4	
cw=0	PLN	0
il=25,215

[RMS ZEST 304]
ty=S	0
na=Ciągnik kołowy (1)	0
id=26782628	3
jm=m-g	148
ce=0	1747951200	4	
cw=0	PLN	0
il=4,05

[RMS ZEST 309]
ty=M	0
na=Kabel YKY 4 x 10 mm2	0
id=281024429	3
jm=m	040
ce=0	1747951200	4	
cw=0	PLN	0
il=644,8
ch=NieLiczKz	
gr=1
kz5=1	4	0		0	1	1	644,8	0	2	NieLiczKz	1

[RMS ZEST 311]
ty=M	0
na=Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN)	0
id=288963766	3
jm=kg	033
ce=0	1747951200	4	
cw=0	PLN	0
il=98,2045
ch=NieLiczKz	
gr=1
kz5=1	4	0		0	1	1	98,2045	0	2	NieLiczKz	1

[RMS ZEST 321]
ty=M	0
na=Projektor  ARENA LED 1200W	0
id=297247436	3
jm=kpl	090
ce=0	1747951200	4	
cw=0	PLN	0
il=24
ch=NieLiczKz	
gr=1
kz5=1	4	0		0	1	1	24	0	2	NieLiczKz	1

[RMS ZEST 350]
ty=S	0
na=żuraw samochodowy	0
id=31100	1
jm=m-g	148
ce=0	1747951200	4	
cw=0	PLN	0
il=7,035
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	31100

[RMS ZEST 329]
ty=M	0
na=Wysięgnik rurowy	0
id=31636473	3
jm=szt	020
ce=0	1747951200	4	
cw=0	PLN	0
il=4
ch=NieLiczKz	
gr=1
kz5=1	4	0		0	1	1	4	0	2	NieLiczKz	1

[RMS ZEST 313]
ty=M	0
na=Złącze kablowe ZK1a/3xPB1	0
id=329076153	3
jm=kpl	090
ce=0	1747951200	4	
cw=0	PLN	0
il=2
ch=NieLiczKz	
gr=1
kz5=1	4	0		0	1	1	2	0	2	NieLiczKz	1

[RMS ZEST 349]
ty=S	0
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1747951200	4	
cw=0	PLN	0
il=14,07
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39000

[RMS ZEST 359]
ty=S	0
na=ciągnik kołowy 55 kW (75 KM)	0
id=39121	1
jm=m-g	148
ce=0	1747951200	4	
cw=0	PLN	0
il=13,38984
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39121

[RMS ZEST 181]
ty=S	0
na=Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) (1)	0
id=394883764	3
jm=m-g	148
ce=0	1747951200	4	
cw=0	PLN	0
il=79,50173

[RMS ZEST 353]
ty=S	0
na=samochód skrzyniowy	0
id=39500	1
jm=m-g	148
ce=0	1747951200	4	
cw=0	PLN	0
il=1,0192
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39500

[RMS ZEST 361]
ty=S	0
na=przyczepa skrzyniowa 3,5 t	0
id=39611	1
jm=m-g	148
ce=0	1747951200	4	
cw=0	PLN	0
il=15,67728
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39611

[RMS ZEST 360]
ty=S	0
na=przyczepa dłużycowa 4,5 t	0
id=39651	1
jm=m-g	148
ce=0	1747951200	4	
cw=0	PLN	0
il=5,5512
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39651

[RMS ZEST 333]
ty=S	0
na=Żuraw samochodowy 3-6 t	0
id=419509246	3
jm=m-g	148
ce=0	1747951200	4	
cw=0	PLN	0
il=44,2692

[RMS ZEST 285]
ty=M	0
na=Słupek betonowy oznaczeniowy SO 115x20x30 cm	0
id=424189959	3
jm=szt	020
ce=0	1747951200	4	
cw=0	PLN	0
il=84,6
ch=NieLiczKz	
gr=1
kz5=1	4	0		0	1	1	84,6	0	2	NieLiczKz	1

[RMS ZEST 184]
ty=M	0
na=Gwoździe budowlane okrągłe gołe	0
id=429042898	3
jm=kg	033
ce=0	1747951200	4	
cw=0	PLN	0
il=0,366
ch=NieLiczKz	
gr=1
kz5=1	4	0		0	1	1	0,366	0	2	NieLiczKz	1

[RMS ZEST 287]
ty=M	0
na=Tablice rozdzielcze	0
id=465681949	3
jm=szt	020
ce=0	1747951200	4	
cw=0	PLN	0
il=5
ch=NieLiczKz	
gr=1
kz5=1	4	0		0	1	1	5	0	2	NieLiczKz	1

[RMS ZEST 256]
ty=M	0
na=Woda przemysłowa	0
id=472576535	3
jm=m3	060
ce=0	1747951200	4	
cw=0	PLN	0
il=42,552
ch=NieLiczKz	
gr=1
kz5=1	4	0		0	1	1	42,552	0	2	NieLiczKz	1

[RMS ZEST 283]
ty=M	0
na=Światłowód jednomodowy	0
id=475666432	3
jm=m	040
ce=0	1747951200	4	
cw=0	PLN	0
il=2411,76
ch=NieLiczKz	
gr=1
kz5=1	4	0		0	1	1	2411,76	0	2	NieLiczKz	1

[RMS ZEST 176]
ty=S	0
na=Samochód samowyładowczy do 5 t (1)	0
id=497751724	3
jm=m-g	148
ce=0	1747951200	4	
cw=0	PLN	0
il=109,18556

[RMS ZEST 308]
ty=S	0
na=Samochód samowyładowczy do 5 t (1)	0
id=497751724	3
jm=m-g	148
ce=0	1747951200	4	
cw=0	PLN	0
il=10,26

[RMS ZEST 319]
ty=S	0
na=Przyczepa do przewożenia kabli 4-7 t	0
id=537090246	3
jm=m-g	148
ce=0	1747951200	4	
cw=0	PLN	0
il=32,6082

[RMS ZEST 356]
ty=M	0
na=rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 200 mm	0
id=5601299	2
jm=m	040
ce=0	1747951200	4	
cw=0	PLN	0
il=99,96
ch=NieLiczKz	
gr=1
kz5=1	4	0		0	1	1	99,96	0	2	NieLiczKz	1

[RMS ZEST 347]
ty=M	0
na=rury przewodowe z PCW	0
id=5609999	2
jm=m	040
ce=0	1747951200	4	
cw=0	PLN	0
il=1045,2
ch=NieLiczKz	
gr=1
kz5=1	4	0		0	1	1	1045,2	0	2	NieLiczKz	1

[RMS ZEST 326]
ty=M	0
na=Kabel YAKXs 0,6/1kV 4x25 mm2 SE	0
id=561483251	3
jm=m	040
ce=0	1747951200	4	
cw=0	PLN	0
il=936
ch=NieLiczKz	
gr=1
kz5=1	4	0		0	1	1	936	0	2	NieLiczKz	1

[RMS ZEST 183]
ty=S	0
na=Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15 m3 (1)	0
id=612895673	3
jm=m-g	148
ce=0	1747951200	4	
cw=0	PLN	0
il=41,6678

[RMS ZEST 312]
ty=S	0
na=Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15 m3 (1)	0
id=612895673	3
jm=m-g	148
ce=0	1747951200	4	
cw=0	PLN	0
il=0,72

[RMS ZEST 150]
ty=S	0
na=Walec wibracyjny samojezdny 7.5 t (1)	0
id=614393884	3
jm=m-g	148
ce=0	1747951200	4	
cw=0	PLN	0
il=87,5996

[RMS ZEST 161]
ty=M	0
na=Obrzeże trawnikowe betonowe 75x30x8 cm	0
id=624536660	3
jm=m	040
ce=0	1747951200	4	
cw=0	PLN	0
il=955,944
ch=NieLiczKz	
gr=1
kz5=1	4	0		0	1	1	955,944	0	2	NieLiczKz	1

[RMS ZEST 325]
ty=M	0
na=Konsolka specjalna do masztów oświetleniowych	0
id=628975	3
jm=kg	033
ce=0	1747951200	4	
cw=0	PLN	0
il=8
ch=NieLiczKz	
gr=1
kz5=1	4	0		0	1	1	8	0	2	NieLiczKz	1

[RMS ZEST 171]
ty=M	0
na=Miał kamienny łamany (kruszyny) 0-4.0 mm	0
id=634860685	3
jm=t	034
ce=0	1747951200	4	
cw=0	PLN	0
il=144,2298
ch=NieLiczKz	
gr=1
kz5=1	4	0		0	1	1	144,2298	0	2	NieLiczKz	1

[RMS ZEST 162]
ty=M	0
na=Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	0
id=636713558	3
jm=dm3	066
ce=0	1747951200	4	
cw=0	PLN	0
il=0,0918
ch=NieLiczKz	
gr=1
kz5=1	4	0		0	1	1	0,0918	0	2	NieLiczKz	1

[RMS ZEST 155]
ty=M	0
na=Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka betonowa)	0
id=677937	3
jm=m3	060
ce=0	1747951200	4	
cw=0	PLN	0
il=0,609
ch=NieLiczKz	
gr=1
kz5=1	4	0		0	1	1	0,609	0	2	NieLiczKz	1

[RMS ZEST 159]
ty=M	0
na=wiaty	0
id=689370688	3
jm=kpl.	090
ce=0	1747951200	4	
cw=0	PLN	0
il=2
ch=NieLiczKz	
gr=1
kz5=1	4	0		0	1	1	2	0	2	NieLiczKz	1

[RMS ZEST 298]
ty=M	0
na=Bednarka ocynkowana St0S 25x3 mm	0
id=698130032	3
jm=m	040
ce=0	1747951200	4	
cw=0	PLN	0
il=936
ch=NieLiczKz	
gr=1
kz5=1	4	0		0	1	1	936	0	2	NieLiczKz	1

[RMS ZEST 185]
ty=M	0
na=Elementy metalowe	0
id=702207450	3
jm=kg	033
ce=0	1747951200	4	
cw=0	PLN	0
il=40,2
ch=NieLiczKz	
gr=1
kz5=1	4	0		0	1	1	40,2	0	2	NieLiczKz	1

[RMS ZEST 305]
ty=M	0
na=Przewód LGY 16 mm2	0
id=702551463	3
jm=m	040
ce=0	1747951200	4	
cw=0	PLN	0
il=416
ch=NieLiczKz	
gr=1
kz5=1	4	0		0	1	1	416	0	2	NieLiczKz	1

[RMS ZEST 179]
ty=M	0
na=Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25 mm	0
id=707238321	3
jm=m3	060
ce=0	1747951200	4	
cw=0	PLN	0
il=2,3432
ch=NieLiczKz	
gr=1
kz5=1	4	0		0	1	1	2,3432	0	2	NieLiczKz	1

[RMS ZEST 303]
ty=S	0
na=Środek transportowy (1)	0
id=708218265	3
jm=m-g	148
ce=0	1747951200	4	
cw=0	PLN	0
il=127,7786

[RMS ZEST 165]
ty=M	0
na=Rozcieńczalnik	0
id=735081325	3
jm=dm3	066
ce=0	1747951200	4	
cw=0	PLN	0
il=0,0432
ch=NieLiczKz	
gr=1
kz5=1	4	0		0	1	1	0,0432	0	2	NieLiczKz	1

[RMS ZEST 295]
ty=S	0
na=Przyczepa do przewożenia kabli	0
id=767924062	3
jm=m-g	148
ce=0	1747951200	4	
cw=0	PLN	0
il=4,05

[RMS ZEST 327]
ty=M	0
na=Kabel elektroenergetyczny o masie do 0.5 kg/m	0
id=784009972	3
jm=m	040
ce=0	1747951200	4	
cw=0	PLN	0
il=696,8
ch=NieLiczKz	
gr=1
kz5=1	4	0		0	1	1	696,8	0	2	NieLiczKz	1

[RMS ZEST 317]
ty=S	0
na=Żuraw samochodowy (1)	0
id=802437828	3
jm=m-g	148
ce=0	1747951200	4	
cw=0	PLN	0
il=4,05

[RMS ZEST 153]
ty=M	0
na=Beton zwykły z kruszywa naturalnego	0
id=808332833	3
jm=m3	060
ce=0	1747951200	4	
cw=0	PLN	0
il=60,9232
ch=NieLiczKz	
gr=1
kz5=1	4	0		0	1	1	60,9232	0	2	NieLiczKz	1

[RMS ZEST 344]
ty=M	0
na=Piasek naturalny	0
id=828689011	3
jm=m3	060
ce=0	1747951200	4	
cw=0	PLN	0
il=68,4
ch=NieLiczKz	
gr=1
kz5=1	4	0		0	1	1	68,4	0	2	NieLiczKz	1

[RMS ZEST 328]
ty=M	0
na=Konstrukcje stalowe drobne do mocowania aparatów i urządzeń elektrycznych	0
id=856767476	3
jm=kg	033
ce=0	1747951200	4	
cw=0	PLN	0
il=40
ch=NieLiczKz	
gr=1
kz5=1	4	0		0	1	1	40	0	2	NieLiczKz	1

[RMS ZEST 301]
ty=M	0
na=Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego grubości 0.4-0.6 mm, gatunek I/II	0
id=894664832	3
jm=m2	050
ce=0	1747951200	4	
cw=0	PLN	0
il=3342,78
ch=NieLiczKz	
gr=1
kz5=1	4	0		0	1	1	3342,78	0	2	NieLiczKz	1

[RMS ZEST 330]
ty=M	0
na=Cement hutniczy "35" luzem	0
id=898772988	3
jm=t	034
ce=0	1747951200	4	
cw=0	PLN	0
il=1,08
ch=NieLiczKz	
gr=1
kz5=1	4	0		0	1	1	1,08	0	2	NieLiczKz	1

[RMS ZEST 170]
ty=M	0
na=Żwir sortowany 5-8 mm	0
id=92791177	3
jm=m3	060
ce=0	1747951200	4	
cw=0	PLN	0
il=616,8717312
ch=NieLiczKz	
gr=1
kz5=1	4	0		0	1	1	616,8717312	0	2	NieLiczKz	1

[RMS ZEST 259]
ty=M	0
na=Piasek	0
id=981045844	3
jm=m3	060
ce=0	1747951200	4	
cw=0	PLN	0
il=128,9168
ch=NieLiczKz	
gr=1
kz5=1	4	0		0	1	1	128,9168	0	2	NieLiczKz	1

[RMS ZEST 35]
ty=M	0
na=Pospółka do betonów, uziarnienie 0-31.5mm	0
id=996049202	3
jm=m3	060
ce=0	1747951200	4	
cw=0	PLN	0
il=1046,73
ch=NieLiczKz	
gr=1
kz5=1	4	0		0	1	1	1046,73	0	2	NieLiczKz	1

[RMS ZEST 334]
ty=R	0
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1747951200	4	
cw=0	PLN	0
il=10153,8511265

[RMS ZEST 40]
ty=M	1
na=Materiały inne (Materiały)	0
id=88888888	3
jm=%	147
ce=0			
cw=0		0
il=0
ch=NieLiczKz	
gr=1
kz5=1	4	0		0	1	1	0	0	2	NieLiczKz	1

[RMS ZEST 348]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
ce=0			
cw=0		0
il=0
ch=NieLiczKz	
gr=1
kz5=1	4	0		0	1	1	0	0	2	NieLiczKz	1

[ELEMENT 1]
na=Budowa boiska  sportowego w nawierzchni syntetycznej
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0	0
id=502
nu=1

[ELEMENT 2]
na=Boisko do piłki nożnej w nawierzchni z trawy syntetycznej
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0	0
id=503
nu=1.1

[POZYCJA]
id=2895
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0101-02	1	0101-02		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=1
ob=37	37		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=37	1	37						

[RMS 334]
nz=1,34	0	1,34
np=0	0
wa=0
wb=0
il=49,58

[RMS 357]
nz=0,112	0	0,112
np=0	0
wa=0
wb=0
il=4,144

[RMS 358]
nz=0,039	0	0,039
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1,443

[POZYCJA]
id=2899
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0101-03	1	0101-03		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=2
ob=6	6		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 334]
nz=2,02	0	2,02
np=0	0
wa=0
wb=0
il=12,12

[RMS 357]
nz=0,165	0	0,165
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,99

[RMS 358]
nz=0,065	0	0,065
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,39

[POZYCJA]
id=2903
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0101-04	1	0101-04		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=3
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 334]
nz=3,05	0	3,05
np=0	0
wa=0
wb=0
il=6,1

[RMS 357]
nz=0,27	0	0,27
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,54

[RMS 358]
nz=0,115	0	0,115
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,23

[POZYCJA]
id=2907
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0101-05	1	0101-05		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 46-55 cm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=4
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 334]
nz=4,23	0	4,23
np=0	0
wa=0
wb=0
il=8,46

[RMS 357]
nz=0,4	0	0,4
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,8

[RMS 358]
nz=0,158	0	0,158
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,316

[POZYCJA]
id=2911
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0110-01	2-01	0110-01		1
mpn=_1211
na=Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=5
ob=10,28	10,28		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=7,4	1	0,2*37						
wo=1,44	1	0,24*6						
wo=0,6	1	0,3*2						
wo=0,84	1	0,42*2						
ko=				

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 334]
nz=1,83	0	1,83
np=0	0
wa=0
wb=0
il=17,965842

[RMS 359]
nz=0,54	0	0,54
np=0	0
wa=0
wb=0
il=5,5512

[RMS 360]
nz=0,54	0	0,54
np=0	0
wa=0
wb=0
il=5,5512

[POZYCJA]
id=2915
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0110-02	2-01	0110-02		1
mpn=_1211
na=Wywożenie karpiny na odległość do 2 km
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=6
ob=5,07	5,07		1
jm=mp	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2,59	1	0,07*37						
wo=1,02	1	0,17*6						
wo=0,56	1	0,28*2						
wo=0,9	1	0,45*2						
ko=				

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 334]
nz=1,15	0	1,15
np=0	0
wa=0
wb=0
il=5,5681275

[RMS 359]
nz=0,42	0	0,42
np=0	0
wa=0
wb=0
il=2,1294

[RMS 361]
nz=0,84	0	0,84
np=0	0
wa=0
wb=0
il=4,2588

[POZYCJA]
id=2919
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0110-03	2-01	0110-03		1
mpn=_1211
na=Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=7
ob=13,05	13,05		1
jm=mp	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6,29	1	0,17*37						
wo=2,52	1	0,42*6						
wo=1,54	1	0,77*2						
wo=2,7	1	1,35*2						
ko=				

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 334]
nz=1,02	0	1,02
np=0	0
wa=0
wb=0
il=12,712005

[RMS 359]
nz=0,4	0	0,4
np=0	0
wa=0
wb=0
il=5,22

[RMS 361]
nz=0,8	0	0,8
np=0	0
wa=0
wb=0
il=10,44

[POZYCJA]
id=2926
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0110-05	2-01	0110-05		1
mpn=1211
na=Wywożenie karpiny i gałęzi - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu + opłata za utylizację
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=8
ob=18,12	18,12		1
jm=mp	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=18,12	1	5,07+13,05						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 359]
nz=0,027	0	0,027
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,48924

[RMS 361]
nz=0,054	0	0,054
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,97848

[POZYCJA]
id=2932
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001		  		 		0
na=Koszt uzyskania z odzysku dłużyc
uw=wycena indywidualna
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=9
ob=-10,28	-10,28		1
jm=mp	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=-10,28	1	-10,28						

[POZYCJA]
id=124
pd=	KNR	2-01 0126-01	2-01	0126-01		1
na=Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=10
ob=10086	10086		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST, SST A,B ,C

[PRZEDMIAR]
wo=10086	1	(74,0*115,0) + 1576,0						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 334]
nz=0,0055	0	0,0055
np=0	0
wa=0
wb=0
il=52,981758

[RMS 152]
nz=0,0025	0	0,0025
np=0	0
wa=0
wb=0
il=25,215

[POZYCJA]
id=125
pd=	KNR	2-31 0101-01	2-31	0101-01		1
na=Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20ˇcm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=11
ob=10186	10186		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST, SST A,B ,C

[PRZEDMIAR]
wo=10186	1	10186,0						

[RMS 334]
nz=0,0376	0	0,0376
np=0	0
wa=0
wb=0
il=382,9936

[RMS 181]
nz=0,0035	0	0,0035
np=0	0
wa=0
wb=0
il=35,651

[RMS 150]
nz=0,0086	0	0,0086
np=0	0
wa=0
wb=0
il=87,5996

[POZYCJA]
id=126
pd=	KNR	2-31 0101-02	2-31	0101-02		1
na=Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5ˇcm głębokości
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=12
ob=10186	10186		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
prn=2
krn=3	
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST, SST A,B ,C

[PRZEDMIAR]
wo=10186	1	10186,0						

[RMS 334]
nz=0,0005	0	0,0005
np=0	0
wa=0
wb=0
il=15,279

[RMS 181]
nz=0,0009	0	0,0009
np=0	0
wa=0
wb=0
il=27,5022

[POZYCJA]
id=127
pd=	KNR	2-31 0101-02	2-31	0101-02		1
na=Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5ˇcm głębokości - dodatek za różnicę w wysokości niwelety
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=13
ob=2037,2	2037,2		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
prn=2
krn=5	
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST, SST A,B ,C

[PRZEDMIAR]
wo=2037,2	1	10186,0*20%						

[RMS 334]
nz=0,0005	0	0,0005
np=0	0
wa=0
wb=0
il=5,093

[RMS 181]
nz=0,0009	0	0,0009
np=0	0
wa=0
wb=0
il=9,1674

[POZYCJA]
id=128
pd=	KNR	2-01 0229-02	2-01	0229-02	01	1
na=Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10ˇm, grunt kategorii III, spycharka 55ˇkW (75ˇKM)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=14
ob=1527,9	1527,9		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST, SST A,B ,C

[PRZEDMIAR]
wo=1527,9	1	10186,0*0,15	Niwelacja gruntu					

[RMS 158]
nz=0,0117	0	0,0117
np=0	0
wa=0
wb=0
il=17,87643

[POZYCJA]
id=129
pd=	KNR	2-01 0229-05	2-01	0229-05	01	1
na=Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, nakłady dodatkowe za dalsze rozpoczęte 10ˇm w przedziale 10-30ˇm, grunt kategorii III, spycharka 55ˇkW (75ˇKM)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=15
ob=763,95	763,95		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST, SST A,B ,C

[PRZEDMIAR]
wo=763,95	1	1527,9*50%						

[RMS 158]
nz=0,0058	0	0,0058
np=0	0
wa=0
wb=0
il=4,43091

[POZYCJA]
id=130
pd=	KNR	2-01 0229-11	2-01	0229-11	02	1
na=Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, nakłady dodatkowe za dalsze rozpoczęte 10ˇm w przedziale ponad 60ˇm, grunt kategorii III, spycharka 74ˇkW (100ˇKM)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=16
ob=763,95	763,95		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST, SST A,B ,C

[PRZEDMIAR]
wo=763,95	1	1527,9*50%						

[RMS 181]
nz=0,0094	0	0,0094
np=0	0
wa=0
wb=0
il=7,18113

[POZYCJA]
id=133
pd=		  		 		0
na=Załadunek i wywóz materiału z korytowania wraz z opłatą za składowanie
uw=wycena indywidualna
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=17
ob=4278,12	4278,12		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST, SST A,B ,C

[PRZEDMIAR]
wo=4278,12	1	(10186,0*0,35) + (2037,2*0,35)						

[POZYCJA]
id=2521
pd=		  		 		0
na=Montaż zraszaczy do zraszania boiska - 10 szt zraszaczy bocznych wyposażone w plastikowe pokrywy, 2 szt środkowe wyposażone w donice
uw=wycena indywidualna
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=18
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST, SST A,B ,C

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2522
pd=		  		 		0
na=Montaż rur PE 63 mm (wykonanie wykopu, podsypka i obsypka piaskowa, ułożenie rur PE 63 mm, wywóz ziemi z wykopu na odległość 2 km
uw=wycena indywidualna
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=19
ob=450	450		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST, SST A,B ,C

[PRZEDMIAR]
wo=450	1	450,0						

[POZYCJA]
id=2523
pd=		  		 		0
na=Montaż rur PE 75 mm (wykonanie wykopu, podsypka i obsypka piaskowa, ułożenie rur PE 75 mm, wywóz ziemi z wykopu na odległość 2 km
uw=wycena indywidualna
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=20
ob=50	50		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST, SST A,B ,C

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50,0						

[POZYCJA]
id=2524
pd=		  		 		0
na=Ułożenie przewodu YKY 3*1,5 mm w rurce ochronnej
uw=wycena indywidualna
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=21
ob=970	970		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST, SST A,B ,C

[PRZEDMIAR]
wo=970	1	670,0 +300,0						

[POZYCJA]
id=2525
pd=		  		 		0
na=Montaż studni technicznej 1200 mm gł. do 2,5 m - wykonanie wykopu, montaż studni technicznej, zasypanie ziemią wokół studni, odwóz nadmiaru  ziemi z wykopu na odległość 2 km
uw=wycena indywidualna
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=22
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST, SST A,B ,C

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2526
pd=		  		 		0
na=Wykonanie podłączenia pompy z instalacją zraszaczy, montaż zaworów odcinających oraz zaworu spustowego celem spuszczenia wody na okres zimowy z instalacji zraszającej.
uw=wycena indywidualna
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=23
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST, SST A,B ,C

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=3275
pd=		  		 		0
na=Wymiana pompy głębinowej o parametrach:  przepływ znamionowy 18 m3/h, wysokość podnoszenia 68 m, maksymalne ciśnienie pracy 60 bar, maksymalne dopuszczalne ciśnienie wylotowe 10 bar, Minimalna moc silnika -P2  5,5 kW,  rodzaj ochrony (IEC 34-5)  IP 68,
uw=wycena indywidualna
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=24
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST, SST A,B ,C

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2527
pd=		  		 		0
na=Urochomienie systemu zraszania boiska - regulacja zraszaczy, pomiary instalacji elektrycznej.
uw=wycena indywidualna
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=25
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST, SST A,B ,C

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=136
pd=	KNR	2-31 0402-04	2-31	0402-04		1
na=Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=26
ob=58,58	58,58		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST, SST A,B ,C

[PRZEDMIAR]
wo=58,58	1	(0,20*0,20+0,15*0,15)* [(115,0+74,0)*2 + (115,0+3,5)*2 + (74,0+4,5+2,5)*2 + (7,1*2) +3,0+(46,5*2+3,0 + 23,5*2)]						

[RMS 334]
nz=9,02	0	9,02
np=0	0
wa=0
wb=0
il=528,3916

[RMS 153]
nz=1,04	0	1,04
np=1	0
wa=0
wb=0
il=60,9232

[RMS 179]
nz=0,04	0	0,04
np=1	0
wa=0
wb=0
il=2,3432

[RMS 186]
nz=0,27	0	0,27
np=1	0
wa=0
wb=0
il=15,8166

[RMS 154]
nz=0,47	0	0,47
np=1	0
wa=0
wb=0
il=27,5326

[RMS 40]
nz=0,5	0	0,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=137
pd=	KNR	2-31 0407-05	2-31	0407-05		1
na=Obrzeża betonowe, 30x8ˇcm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=27
ob=937,2	937,2		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST, SST A,B ,C

[PRZEDMIAR]
wo=937,2	1	[(115,0+74,0)*2 + (115,0+3,5)*2 + (74,0+4,5+2,5)*2 + (7,1*2) +3,0+(46,5*2+3,0 + 23,5*2)]						

[RMS 334]
nz=0,2771	0	0,2771
np=0	0
wa=0
wb=0
il=259,69812

[RMS 178]
nz=0,0016	0	0,0016
np=1	0
wa=0
wb=0
il=1,49952

[RMS 161]
nz=1,02	0	1,02
np=1	0
wa=0
wb=0
il=955,944

[RMS 186]
nz=0,0055	0	0,0055
np=1	0
wa=0
wb=0
il=5,1546

[RMS 154]
nz=0,0014	0	0,0014
np=1	0
wa=0
wb=0
il=1,31208

[RMS 40]
nz=0,5	0	0,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=139
pd=	KNR	2-31 0104-05	2-31	0104-05		1
na=Warstwy odsączające, w korycie lub na całej szerokości drogi, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniuˇ10ˇcm - pospółka
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=28
ob=8510	8510		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST, SST A,B ,C

[PRZEDMIAR]
wo=8510	1	8510						

[RMS 334]
nz=0,0826	0	0,0826
np=0	0
wa=0
wb=0
il=702,926

[RMS 35]
nz=0,123	0	0,123
np=1	0
wa=0
wb=0
il=1046,73

[RMS 154]
nz=0,005	0	0,005
np=1	0
wa=0
wb=0
il=42,55

[RMS 40]
nz=0,5	0	0,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 174]
nz=0,0041	0	0,0041
np=0	0
wa=0
wb=0
il=34,891

[POZYCJA]
id=2098
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0103-04	2-31	0103-04		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=29
ob=10086	10086		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=10086	1	(74,0*115,0) + 1576,0						

[RMS 334]
nz=0,0028	0	0,0028
np=0	0
wa=0
wb=0
il=28,2408

[RMS 337]
nz=0,0043	0	0,0043
np=0	0
wa=0
wb=0
il=43,3698

[RMS 338]
nz=0,0039	0	0,0039
np=0	0
wa=0
wb=0
il=39,3354

[POZYCJA]
id=141
pd=	KNR	2-31 0114-01	2-31	0114-01		1
na=Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20ˇcm- kruszywo kmienne 32-63 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=30
ob=10086	10086		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST, SST A,B ,C

[PRZEDMIAR]
wo=10086	1	10086,0						

[RMS 334]
nz=0,0168	0	0,0168
np=0	0
wa=0
wb=0
il=169,4448

[RMS 148]
nz=0,2455	0	0,2455
np=1	0
wa=0
wb=0
il=2476,113

[RMS 154]
nz=0,02	0	0,02
np=1	0
wa=0
wb=0
il=201,72

[RMS 40]
nz=0,5	0	0,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 180]
nz=0,0026	0	0,0026
np=0	0
wa=0
wb=0
il=26,2236

[RMS 174]
nz=0,0182	0	0,0182
np=0	0
wa=0
wb=0
il=183,5652

[POZYCJA]
id=142
pd=	KNR	2-31 0114-08	2-31	0114-08		1
na=Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1ˇcm grubości
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=31
ob=-8510	-8510		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
prn=2
krn=2	
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST, SST A,B ,C

[PRZEDMIAR]
wo=-8510	1	-8510						

[RMS 334]
nz=0,0011	0	0,0011
np=0	0
wa=0
wb=0
il=-18,722

[RMS 145]
nz=0,0212	0	0,0212
np=1	0
wa=0
wb=0
il=-360,824

[RMS 154]
nz=0,001	0	0,001
np=1	0
wa=0
wb=0
il=-17,02

[RMS 40]
nz=0,5	0	0,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 180]
nz=0,0002	0	0,0002
np=0	0
wa=0
wb=0
il=-3,404

[RMS 174]
nz=0,0013	0	0,0013
np=0	0
wa=0
wb=0
il=-22,126

[POZYCJA]
id=143
pd=	KNR	2-31 0114-07	2-31	0114-07		1
na=Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu - kruszywo  kamienne8ˇcm 0-32
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=32
ob=10086	10086		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST, SST A,B ,C

[PRZEDMIAR]
wo=10086	1	10086,0						

[RMS 334]
nz=0,0304	0	0,0304
np=0	0
wa=0
wb=0
il=306,6144

[RMS 171]
nz=0,0143	0	0,0143
np=1	0
wa=0
wb=0
il=144,2298

[RMS 187]
nz=0,1697	0	0,1697
np=1	0
wa=0
wb=0
il=1711,5942

[RMS 154]
nz=0,008	0	0,008
np=1	0
wa=0
wb=0
il=80,688

[RMS 40]
nz=0,5	0	0,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 180]
nz=0,0025	0	0,0025
np=0	0
wa=0
wb=0
il=25,215

[RMS 174]
nz=0,0256	0	0,0256
np=0	0
wa=0
wb=0
il=258,2016

[POZYCJA]
id=144
pd=	KNR	2-31 0114-06	2-31	0114-06		1
na=Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, , dodatek za każdy dalszy 1ˇcm grubości - 4 cm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=33
ob=8510	8510		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
prn=2
krn=4	
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST, SST A,B ,C

[PRZEDMIAR]
wo=8510	1	8510						

[RMS 334]
nz=0,0011	0	0,0011
np=0	0
wa=0
wb=0
il=37,444

[RMS 145]
nz=0,0212	0	0,0212
np=1	0
wa=0
wb=0
il=721,648

[RMS 154]
nz=0,001	0	0,001
np=1	0
wa=0
wb=0
il=34,04

[RMS 40]
nz=0,5	0	0,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 180]
nz=0,0002	0	0,0002
np=0	0
wa=0
wb=0
il=6,808

[RMS 174]
nz=0,0013	0	0,0013
np=0	0
wa=0
wb=0
il=44,252

[POZYCJA]
id=145
pd=	KNR	2-31 0114-08	2-31	0114-08		1
na=Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1ˇcm grubości - żwirek płukany
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=34
ob=8510	8510		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
prn=2
krn=2	
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST, SST A,B ,C

[PRZEDMIAR]
wo=8510	1	8510						

[RMS 334]
nz=0,0011	0	0,0011
np=0	0
wa=0
wb=0
il=18,722

[RMS 340]
nz=0,0212	0	0,0212
np=1	0
wa=0
wb=0
il=360,824

[RMS 154]
nz=0,001	0	0,001
np=1	0
wa=0
wb=0
il=17,02

[RMS 40]
nz=0,5	0	0,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 180]
nz=0,0002	0	0,0002
np=0	0
wa=0
wb=0
il=3,404

[RMS 174]
nz=0,0013	0	0,0013
np=0	0
wa=0
wb=0
il=22,126

[POZYCJA]
id=146
pd=		  		 		0
na=Ułożenie nawierchni z trawy syntetycznej wraz z liniami do piłki nożnej
uw=wycena indywidualna
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=35
ob=8510	8510		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST, SST A,B ,C

[PRZEDMIAR]
wo=8510	1	8510						

[POZYCJA]
id=2114
pd=	KNR	2-31 0511-03	2-31	0511-03	01	1
na=Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8ˇcm, na podsypce cementowo-piaskowej - kostka bezfazowa
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=36
ob=1576	1576		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST, SST A,B

[PRZEDMIAR]
wo=1576	1	1576,0						

[RMS 334]
nz=1,3032	0	1,3032
np=0	0
wa=0
wb=0
il=2053,8432

[RMS 178]
nz=0,0117	0	0,0117
np=1	0
wa=0
wb=0
il=18,4392

[RMS 258]
nz=1,025	0	1,025
np=1	0
wa=0
wb=0
il=1615,4

[RMS 259]
nz=0,0818	0	0,0818
np=1	0
wa=0
wb=0
il=128,9168

[RMS 256]
nz=0,027	0	0,027
np=1	0
wa=0
wb=0
il=42,552

[RMS 40]
nz=0,5	0	0,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 261]
nz=0,025	0	0,025
np=0	0
wa=0
wb=0
il=39,4

[RMS 257]
nz=0,13	0	0,13
np=0	0
wa=0
wb=0
il=204,88

[POZYCJA]
id=2105
pd=		  		 		0
na=Dostawa sprzętu do konserwacji nawierzchni
uw=wycena indywidualna
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=37
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=Roboty odwadniające - drenaż boiska
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0	0
id=504
nu=1.2

[POZYCJA]
id=151
pd=	KNR	2-01 0201-01	2-01	0201-01		1
na=Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, koparka 0,15 m3, grunt kategorii I-II
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=1
ob=530,8	530,8		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST, SST A,B ,C

[PRZEDMIAR]
wo=530,8	1	(342+855+130,0)*1,0*0,40	Dreny					

[RMS 334]
nz=0,1926	0	0,1926
np=0	0
wa=0
wb=0
il=102,23208

[RMS 183]
nz=0,0785	0	0,0785
np=0	0
wa=0
wb=0
il=41,6678

[RMS 176]
nz=0,2057	0	0,2057
np=0	0
wa=0
wb=0
il=109,18556

[POZYCJA]
id=2855
pd=		  		 		0
na=Odwóz materiału z wykopu wraz z opłatą za składowanie
uw=kalk. własna
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=2
ob=530,8	530,8		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=530,8	1	530,8						

[POZYCJA]
id=152
pd=	KNR	2-31 0114-05	2-31	0114-05		1
na=Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - bez zagęszczenia - analogia żwir filtracyjny
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=3
ob=552,8	552,8		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST, SST A,B ,C

[PRZEDMIAR]
wo=552,8	1	(1008,0+374,0) *0,40	Wartość średnia szerokości drenu -40cm					

[RMS 334]
nz=0,0333	0	0,0333
np=0	0
wa=0
wb=0
il=18,40824

[RMS 170]
nz=0,167474	0	0,167474
np=1	0
wa=0
wb=0
il=92,5796272

[RMS 154]
nz=0,015	0	0,015
np=1	0
wa=0
wb=0
il=8,292

[RMS 40]
nz=0,5	0	0,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=153
pd=	KNR	2-31 0114-06	2-31	0114-06		1
na=Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości - bez zagęszczania - analogia - żwir filtracyjny
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=4
ob=552,8	552,8		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
prn=2
krn=85	
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST, SST A,B ,C

[PRZEDMIAR]
wo=552,8	1	552,8						

[RMS 334]
nz=0,0011	0	0,0011
np=0	0
wa=0
wb=0
il=51,6868

[RMS 170]
nz=0,011158	0	0,011158
np=1	0
wa=0
wb=0
il=524,292104

[RMS 154]
nz=0,001	0	0,001
np=1	0
wa=0
wb=0
il=46,988

[RMS 40]
nz=0,5	0	0,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=154
pd=	KNR	2-09 0107-01	2-09	0107-01		1
na=Układanie drenażu   z PVC-u fi 92 mm  z filtrem z włókna syntetycznego
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=5
ob=1008	1008		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST, SST A,B ,C

[PRZEDMIAR]
wo=1008	1	72,0*14						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 334]
nz=2,43	0	2,43
np=0	0
wa=0
wb=0
il=2339,2152

[RMS 341]
nz=1,05	0	1,05
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1058,4

[POZYCJA]
id=155
pd=	KNR	2-09 0107-06	2-09	0107-06		1
na=Układanie drenażu, -  dren fi 200 mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=6
ob=374	374		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST, SST A,B ,C

[PRZEDMIAR]
wo=374	1	(72,0+115,0)*2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 334]
nz=2,68	0	2,68
np=0	0
wa=0
wb=0
il=957,2156

[RMS 190]
nz=1,04	0	1,04
np=0	0
wa=0
wb=0
il=388,96

[POZYCJA]
id=2849
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1308-03	4	1308-03		1
mpn=1211
na=Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=7
ob=98	98		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=98	1	98,0						

[RMS 334]
nz=0,5	0	0,5
np=0	0
wa=0
wb=0
il=49

[RMS 356]
nz=1,02	0	1,02
np=1	0
wa=0
wb=0
il=99,96

[RMS 348]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 353]
nz=0,0104	0	0,0104
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1,0192

[POZYCJA]
id=156
pd=	KNR	9-11 0101-02	9-11	0101-02	02	1
na=Owinięcie drenażu geowłókniną
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=8
ob=3455	3455		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST, SST A,B ,C

[PRZEDMIAR]
wo=3455	1	(1008,0 +374,0)*2,5						

[RMS 334]
nz=0,1288	0	0,1288
np=0	0
wa=0
wb=0
il=445,004

[RMS 182]
nz=1,05	0	1,05
np=1	0
wa=0
wb=0
il=3627,75

[RMS 40]
nz=1,5	0	1,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=157
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż studzienki drenażowej - na gotowo  - Studnia PP600 h=1,5m
uw=kalk. własna
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=9
ob=6	6		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST, SST A,B ,C

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=158
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż studzienki drenażowej - na gotowo  - Studnia be DN = 1000  h=1,85m wraz z włazem , pierścieniem odciążającym
uw=kalk. własna
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=10
ob=4	4		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST, SST A,B ,C

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=2111
pd=		  		 		0
na=Montaż studni betonowej o śr. 1000 mm, głębokości 3,0 m, montaż pompy zatapialnej z podłączeniem, podłądłączenie do zbiornika betonowego o poj. 21 m3 - wykonanie wykopu, montaż studni betonowej (przepompowni), zasypanie wykopu, odwóz nadmiaru ziemi.
uw=kalk. własna
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=11
ob=2	2		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=2107
pd=		  		 		0
na=Montaż zbiornika betonowego o poj. 21 m3  na wodę z drenażu - wykonanie wykopu, ułozenie zbiornika betonowego, połączenie dwóch zbiorników - rura PVC 300 mm, montaż kominów i włazów żeliwnych, zasypanie zbiorników, odwóż nadmiaru ziemi.
uw=kalk. własna
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=12
ob=2	2		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[ELEMENT 2]
na=Wyposażenie boiska
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0	0
id=505
nu=1.3

[POZYCJA]
id=165
pd=	KNR	2-23 0308-01	2-23	0308-01		1
na=Fundamenty betonowe z betonu żwirowego fundamenty o objętości 0.15 m3
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=1
ob=0,6	0,6		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST, SST A,B ,C

[PRZEDMIAR]
wo=0,6	1	0,6						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 334]
nz=105,47	0	105,47
np=0	0
wa=0
wb=0
il=60,43431

[RMS 155]
nz=1,015	0	1,015
np=1	0
wa=0
wb=0
il=0,609

[RMS 189]
nz=0,013	0	0,013
np=1	0
wa=0
wb=0
il=0,0078

[RMS 177]
nz=0,023	0	0,023
np=1	0
wa=0
wb=0
il=0,0138

[RMS 173]
nz=0,006	0	0,006
np=1	0
wa=0
wb=0
il=0,0036

[RMS 184]
nz=0,61	0	0,61
np=1	0
wa=0
wb=0
il=0,366

[RMS 40]
nz=1	0	1
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=166
pd=	KNR	2-23 0310-07	2-23	0310-07		1
na=Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) bramek
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=2
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST, SST A,B ,C

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 334]
nz=10,18	0	10,18
np=0	0
wa=0
wb=0
il=19,4438

[RMS 40]
nz=1	0	1
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=167
pd=	KNR	2-23 0309-04	2-23	0309-04	01	1
na=Osadzenie elementów stalowych, tuleje do słupków i stojaków do piłki nożnej obsada tylna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=3
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST, SST A,B ,C

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 334]
nz=2,4089	0	2,4089
np=0	0
wa=0
wb=0
il=4,601

[RMS 185]
nz=3,2	0	3,2
np=1	0
wa=0
wb=0
il=6,4

[RMS 160]
nz=0,0103	0	0,0103
np=1	0
wa=0
wb=0
il=0,0206

[RMS 162]
nz=0,0096	0	0,0096
np=1	0
wa=0
wb=0
il=0,0192

[RMS 165]
nz=0,0046	0	0,0046
np=1	0
wa=0
wb=0
il=0,0092

[RMS 157]
nz=0,02	0	0,02
np=1	0
wa=0
wb=0
il=0,04

[RMS 40]
nz=1	0	1
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=168
pd=	KNR	2-23 0309-03	2-23	0309-03	01	1
na=Osadzenie elementów stalowych, tuleje do słupków i stojaków do piłki nożnej obsada przednia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=4
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST, SST A,B ,C

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 334]
nz=2,5073	0	2,5073
np=0	0
wa=0
wb=0
il=4,788944

[RMS 185]
nz=16,9	0	16,9
np=1	0
wa=0
wb=0
il=33,8

[RMS 160]
nz=0,0408	0	0,0408
np=1	0
wa=0
wb=0
il=0,0816

[RMS 162]
nz=0,0363	0	0,0363
np=1	0
wa=0
wb=0
il=0,0726

[RMS 165]
nz=0,017	0	0,017
np=1	0
wa=0
wb=0
il=0,034

[RMS 157]
nz=0,0256	0	0,0256
np=1	0
wa=0
wb=0
il=0,0512

[RMS 40]
nz=1	0	1
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=169
pd=		  		 		0
na=Dostawa Bramek stałych  7,32x2,44 z siatką i napinaczami
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=5
ob=2	2		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST, SST A,B ,C

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 167]
nz=1	0	1
np=0	0
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=170
pd=		  		 		0
na=Dostawa i Montaz chorągiewek narożnych
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=6
ob=4	4		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST, SST A,B ,C

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 146]
nz=1	0	1
np=0	0
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=171
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż  wiat dla zawodników o pojemności dla  10 sób . Wiaty zadaszone z siedzeniami PVC
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=7
ob=2	2		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST, SST A,B ,C

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 159]
nz=1	0	1
np=0	0
wa=0
wb=0
il=2

[ELEMENT 1]
na=Piłkochwyty
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0	0
id=515
nu=2

[ELEMENT 2]
na=Piłkochwyty, ogrodzenie
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0	0
id=520
nu=2.1

[POZYCJA]
id=242
pd=		  		 		0
na=Wykonanie piłkochwytów H= 8m wraz z fundamentami . Słiupki 100x100x6 mm ocynkowne i malowane proszkowo  w kolorze zielonym . Siatka polipropylenowa 45x45 mm gr.5 mm , linka stalowa fi 4 mm , fundamenty betonowe zgodnie z projektem
uw=kalk. własna
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=1
ob=210	210		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST, SST A,B ,C

[PRZEDMIAR]
wo=210	1	72+72+66						

[POZYCJA]
id=2929
pd=		  		 		0
na=Demontaż ogrodzenia betonowego wraz ze słupkami i fundamentami
uw=kalk. własna
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=2
ob=120	120		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=120	1	120,0						

[POZYCJA]
id=2930
pd=		  		 		0
na=Załadunek i wywóz materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za składowanie
uw=kalk. własna
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=3
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2931
pd=		  		 		0
na=Montaż ogrodzenia wysokości 8,0 m
uw=kalk. własna
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=4
ob=120	120		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=120	1	120,0						

[ELEMENT 1]
na=Instalacje elektryczne i niskoprądowe
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0	0
id=537
nu=3

[ELEMENT 2]
na=Oświetlenie
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0	0
id=538
nu=3.1

[POZYCJA]
id=385
pd=		  		 		0
na=Demontaż latarni oświetleniowych wraz z fundamentami wywozem na wysypisko i opłatą za utylizację
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=1
ob=9	9		1
jm=kpL	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST, SST A,C

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[POZYCJA]
id=2112
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0701-04	5	0701-04		1
mpn=_1211
na=Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. I-II
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=2
ob=360	360		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=360	1	900*1.0*0.40						

[RMS 334]
nz=0,06	0	0,06
np=0	0
wa=0
wb=0
il=21,6

[RMS 342]
nz=0,06	0	0,06
np=0	0
wa=0
wb=0
il=21,6

[RMS 343]
nz=0,1	0	0,1
np=0	0
wa=0
wb=0
il=36

[POZYCJA]
id=387
pd=	KNNR	5 0706-02	5	0706-02		1
na=Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,6ˇm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=3
ob=900	900		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST, SST A,C

[PRZEDMIAR]
wo=900	1	900						

[RMS 334]
nz=0,0179	0	0,0179
np=0	0
wa=0
wb=0
il=16,11

[RMS 344]
nz=0,076	0	0,076
np=1	0
wa=0
wb=0
il=68,4

[RMS 40]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 308]
nz=0,0114	0	0,0114
np=0	0
wa=0
wb=0
il=10,26

[POZYCJA]
id=2113
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0702-04	5	0702-04		1
mpn=_1211
na=Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. I-II
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=4
ob=310	310		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=310	1	400.0-900*0.1						

[RMS 334]
nz=0,02	0	0,02
np=0	0
wa=0
wb=0
il=6,2

[RMS 343]
nz=0,05	0	0,05
np=0	0
wa=0
wb=0
il=15,5

[POZYCJA]
id=389
pd=	KNNR	5 0707-02	5	0707-02	01	1
na=Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 1,0ˇkg/m, przykrycie folią ( YKY żo 3x2.5 mm 2)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=5
ob=900	900		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST, SST A,C

[PRZEDMIAR]
wo=900	1	900						

[RMS 334]
nz=0,0646	0	0,0646
np=0	0
wa=0
wb=0
il=58,14

[RMS 288]
nz=1,04	0	1,04
np=1	0
wa=0
wb=0
il=936

[RMS 311]
nz=0,011	0	0,011
np=1	0
wa=0
wb=0
il=9,9

[RMS 331]
nz=0,1	0	0,1
np=1	0
wa=0
wb=0
il=90

[RMS 301]
nz=0,42	0	0,42
np=1	0
wa=0
wb=0
il=378

[RMS 285]
nz=0,015	0	0,015
np=1	0
wa=0
wb=0
il=13,5

[RMS 40]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 303]
nz=0,0149	0	0,0149
np=0	0
wa=0
wb=0
il=13,41

[RMS 295]
nz=0,0045	0	0,0045
np=0	0
wa=0
wb=0
il=4,05

[RMS 304]
nz=0,0045	0	0,0045
np=0	0
wa=0
wb=0
il=4,05

[RMS 317]
nz=0,0045	0	0,0045
np=0	0
wa=0
wb=0
il=4,05

[POZYCJA]
id=390
pd=	KNNR	5 0707-04	5	0707-04	01	1
na=Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 3,0ˇkg/m, przykrycie folią ( YAKXS 4 x 120mm2)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=6
ob=550	550		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST, SST A,C

[PRZEDMIAR]
wo=550	1	550						

[RMS 334]
nz=0,177	0	0,177
np=0	0
wa=0
wb=0
il=97,35

[RMS 332]
nz=1,04	0	1,04
np=1	0
wa=0
wb=0
il=572

[RMS 311]
nz=0,017	0	0,017
np=1	0
wa=0
wb=0
il=9,35

[RMS 331]
nz=0,1	0	0,1
np=1	0
wa=0
wb=0
il=55

[RMS 301]
nz=0,42	0	0,42
np=1	0
wa=0
wb=0
il=231

[RMS 285]
nz=0,015	0	0,015
np=1	0
wa=0
wb=0
il=8,25

[RMS 40]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 303]
nz=0,0149	0	0,0149
np=0	0
wa=0
wb=0
il=8,195

[RMS 319]
nz=0,0045	0	0,0045
np=0	0
wa=0
wb=0
il=2,475

[RMS 302]
nz=0,0045	0	0,0045
np=0	0
wa=0
wb=0
il=2,475

[RMS 333]
nz=0,0045	0	0,0045
np=0	0
wa=0
wb=0
il=2,475

[POZYCJA]
id=391
pd=	KNNR	5 0707-02	5	0707-02	01	1
na=Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 1,0ˇkg/m, przykrycie folią (Przewód LGY 16 mm2)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=7
ob=400	400		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST, SST A,C

[PRZEDMIAR]
wo=400	1	400						

[RMS 334]
nz=0,0646	0	0,0646
np=0	0
wa=0
wb=0
il=25,84

[RMS 305]
nz=1,04	0	1,04
np=1	0
wa=0
wb=0
il=416

[RMS 311]
nz=0,011	0	0,011
np=1	0
wa=0
wb=0
il=4,4

[RMS 331]
nz=0,1	0	0,1
np=1	0
wa=0
wb=0
il=40

[RMS 301]
nz=0,42	0	0,42
np=1	0
wa=0
wb=0
il=168

[RMS 285]
nz=0,015	0	0,015
np=1	0
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 40]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 303]
nz=0,0149	0	0,0149
np=0	0
wa=0
wb=0
il=5,96

[RMS 319]
nz=0,0045	0	0,0045
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1,8

[RMS 302]
nz=0,0045	0	0,0045
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1,8

[RMS 333]
nz=0,0045	0	0,0045
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1,8

[POZYCJA]
id=392
pd=	KNNR	5 0707-02	5	0707-02	01	1
na=Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 1,0ˇkg/m, przykrycie folią (YAKSY 14 x 2,5 mm2)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=8
ob=700	700		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST, SST A,C

[PRZEDMIAR]
wo=700	1	700						

[RMS 334]
nz=0,0646	0	0,0646
np=0	0
wa=0
wb=0
il=45,22

[RMS 310]
nz=1,04	0	1,04
np=1	0
wa=0
wb=0
il=728

[RMS 311]
nz=0,011	0	0,011
np=1	0
wa=0
wb=0
il=7,7

[RMS 331]
nz=0,1	0	0,1
np=1	0
wa=0
wb=0
il=70

[RMS 301]
nz=0,42	0	0,42
np=1	0
wa=0
wb=0
il=294

[RMS 285]
nz=0,015	0	0,015
np=1	0
wa=0
wb=0
il=10,5

[RMS 40]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 303]
nz=0,0149	0	0,0149
np=0	0
wa=0
wb=0
il=10,43

[RMS 319]
nz=0,0045	0	0,0045
np=0	0
wa=0
wb=0
il=3,15

[RMS 302]
nz=0,0045	0	0,0045
np=0	0
wa=0
wb=0
il=3,15

[RMS 333]
nz=0,0045	0	0,0045
np=0	0
wa=0
wb=0
il=3,15

[POZYCJA]
id=393
pd=	KNNR	5 0707-02	5	0707-02	01	1
na=Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 1,0ˇkg/m, przykrycie folią (YKY 4 x 10 mm2)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=9
ob=620	620		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST, SST A,C

[PRZEDMIAR]
wo=620	1	620						

[RMS 334]
nz=0,0646	0	0,0646
np=0	0
wa=0
wb=0
il=40,052

[RMS 309]
nz=1,04	0	1,04
np=1	0
wa=0
wb=0
il=644,8

[RMS 311]
nz=0,011	0	0,011
np=1	0
wa=0
wb=0
il=6,82

[RMS 331]
nz=0,1	0	0,1
np=1	0
wa=0
wb=0
il=62

[RMS 301]
nz=0,42	0	0,42
np=1	0
wa=0
wb=0
il=260,4

[RMS 285]
nz=0,015	0	0,015
np=1	0
wa=0
wb=0
il=9,3

[RMS 40]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 303]
nz=0,0149	0	0,0149
np=0	0
wa=0
wb=0
il=9,238

[RMS 319]
nz=0,0045	0	0,0045
np=0	0
wa=0
wb=0
il=2,79

[RMS 302]
nz=0,0045	0	0,0045
np=0	0
wa=0
wb=0
il=2,79

[RMS 333]
nz=0,0045	0	0,0045
np=0	0
wa=0
wb=0
il=2,79

[POZYCJA]
id=394
pd=	KNNR	5 0707-01	5	0707-01	01	1
na=Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 0,5ˇkg/m, przykrycie folią (YKY 4 x 6 mm2)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=10
ob=900	900		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST, SST A,C

[PRZEDMIAR]
wo=900	1	900						

[RMS 334]
nz=0,0461	0	0,0461
np=0	0
wa=0
wb=0
il=41,49

[RMS 294]
nz=1,04	0	1,04
np=1	0
wa=0
wb=0
il=936

[RMS 311]
nz=0,009	0	0,009
np=1	0
wa=0
wb=0
il=8,1

[RMS 331]
nz=0,1	0	0,1
np=1	0
wa=0
wb=0
il=90

[RMS 301]
nz=0,42	0	0,42
np=1	0
wa=0
wb=0
il=378

[RMS 285]
nz=0,015	0	0,015
np=1	0
wa=0
wb=0
il=13,5

[RMS 40]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 303]
nz=0,0149	0	0,0149
np=0	0
wa=0
wb=0
il=13,41

[RMS 319]
nz=0,0053	0	0,0053
np=0	0
wa=0
wb=0
il=4,77

[RMS 302]
nz=0,0043	0	0,0043
np=0	0
wa=0
wb=0
il=3,87

[RMS 333]
nz=0,0043	0	0,0043
np=0	0
wa=0
wb=0
il=3,87

[POZYCJA]
id=395
pd=	KNNR	5 0707-02	5	0707-02	01	1
na=Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 1,0ˇkg/m, przykrycie folią (YAKXS 4 x 25 mm2)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=11
ob=900	900		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST, SST A,C

[PRZEDMIAR]
wo=900	1	900						

[RMS 334]
nz=0,0646	0	0,0646
np=0	0
wa=0
wb=0
il=58,14

[RMS 326]
nz=1,04	0	1,04
np=1	0
wa=0
wb=0
il=936

[RMS 311]
nz=0,011	0	0,011
np=1	0
wa=0
wb=0
il=9,9

[RMS 331]
nz=0,1	0	0,1
np=1	0
wa=0
wb=0
il=90

[RMS 301]
nz=0,42	0	0,42
np=1	0
wa=0
wb=0
il=378

[RMS 285]
nz=0,015	0	0,015
np=1	0
wa=0
wb=0
il=13,5

[RMS 40]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 303]
nz=0,0149	0	0,0149
np=0	0
wa=0
wb=0
il=13,41

[RMS 319]
nz=0,0045	0	0,0045
np=0	0
wa=0
wb=0
il=4,05

[RMS 302]
nz=0,0045	0	0,0045
np=0	0
wa=0
wb=0
il=4,05

[RMS 333]
nz=0,0045	0	0,0045
np=0	0
wa=0
wb=0
il=4,05

[POZYCJA]
id=3601
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0705-01	5	0705-01		1
mpn=1211
na=Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=12
ob=400	400		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=400	1	400						

[RMS 334]
nz=0,128	0	0,128
np=0	0
wa=0
wb=0
il=51,2

[RMS 347]
nz=1,04	0	1,04
np=1	0
wa=0
wb=0
il=416

[RMS 348]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 349]
nz=0,014	0	0,014
np=0	0
wa=0
wb=0
il=5,6

[RMS 350]
nz=0,007	0	0,007
np=0	0
wa=0
wb=0
il=2,8

[POZYCJA]
id=396
pd=	KNNR	5 0401-02	5	0401-02		1
na=Złącza kablowe i urządzenia samoczynnego załączania rezerwy, ZK1a 400A (analogia RO1)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=13
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST, SST A,C

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 334]
nz=5,72	0	5,72
np=0	0
wa=0
wb=0
il=5,72

[RMS 313]
nz=1	0	1
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=397
pd=	KNNR	5 0401-02	5	0401-02		1
na=Złącza kablowe i urządzenia samoczynnego załączania rezerwy, ZK1a 400A (analogia RO2)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=14
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST, SST A,C

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 334]
nz=5,72	0	5,72
np=0	0
wa=0
wb=0
il=5,72

[RMS 313]
nz=1	0	1
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=398
pd=	KNNR	5 0404-03	5	0404-03		1
na=Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 30ˇkg (analogia RS)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=15
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST, SST A,C

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 334]
nz=3,28	0	3,28
np=0	0
wa=0
wb=0
il=3,28

[RMS 287]
nz=1	0	1
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=399
pd=	KNNR	5 0907-06	5	0907-06		1
na=Układanie uziomów w rowach kablowych - bednarka ocynkowana
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=16
ob=900	900		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST, SST A,C

[PRZEDMIAR]
wo=900	1	900						

[RMS 334]
nz=0,22	0	0,22
np=0	0
wa=0
wb=0
il=198

[RMS 298]
nz=1,04	0	1,04
np=1	0
wa=0
wb=0
il=936

[RMS 40]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=400
pd=	KNNR	5 0713-03	5	0713-03		1
na=Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 3,0ˇkg/m- Rura osłonowa PVC FI 110 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=17
ob=240	240		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST, SST A,C

[PRZEDMIAR]
wo=240	1	240						

[RMS 334]
nz=0,212	0	0,212
np=0	0
wa=0
wb=0
il=50,88

[RMS 311]
nz=0,0531	0	0,0531
np=1	0
wa=0
wb=0
il=12,744

[RMS 331]
nz=0,08	0	0,08
np=1	0
wa=0
wb=0
il=19,2

[RMS 306]
nz=0	0	0
np=1	0
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 40]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 303]
nz=0,0067	0	0,0067
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1,608

[RMS 319]
nz=0,0045	0	0,0045
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1,08

[RMS 302]
nz=0,0045	0	0,0045
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1,08

[RMS 333]
nz=0,0045	0	0,0045
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1,08

[POZYCJA]
id=401
pd=	KNNR	5 0713-03	5	0713-03		1
na=Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 3,0ˇkg/m (rura dwudzielna fi 110)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=18
ob=45	45		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST, SST A,C

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	45						

[RMS 334]
nz=0,212	0	0,212
np=0	0
wa=0
wb=0
il=9,54

[RMS 284]
nz=1,04	0	1,04
np=1	0
wa=0
wb=0
il=46,8

[RMS 311]
nz=0,0531	0	0,0531
np=1	0
wa=0
wb=0
il=2,3895

[RMS 331]
nz=0,08	0	0,08
np=1	0
wa=0
wb=0
il=3,6

[RMS 40]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 303]
nz=0,0067	0	0,0067
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,3015

[RMS 319]
nz=0,0045	0	0,0045
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,2025

[RMS 302]
nz=0,0045	0	0,0045
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,2025

[RMS 333]
nz=0,0045	0	0,0045
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,2025

[POZYCJA]
id=407
pd=	KNNR	5 1001-05	5	1001-05	01	1
na=Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 1100ˇkg, stalowy  (maszt BELIER P 16m) - Maszt wraz z fundamentem
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=19
ob=8	8		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST, SST A,C

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 334]
nz=8,7	0	8,7
np=0	0
wa=0
wb=0
il=69,6

[RMS 286]
nz=1	0	1
np=1	0
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 314]
nz=1	0	1
np=1	0
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 330]
nz=0,135	0	0,135
np=1	0
wa=0
wb=0
il=1,08

[RMS 296]
nz=0,33	0	0,33
np=1	0
wa=0
wb=0
il=2,64

[RMS 323]
nz=0,165	0	0,165
np=1	0
wa=0
wb=0
il=1,32

[RMS 318]
nz=8	0	8
np=1	0
wa=0
wb=0
il=64

[RMS 40]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 312]
nz=0,09	0	0,09
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,72

[RMS 333]
nz=1,86	0	1,86
np=0	0
wa=0
wb=0
il=14,88

[RMS 303]
nz=0,45	0	0,45
np=0	0
wa=0
wb=0
il=3,6

[RMS 315]
nz=0,4	0	0,4
np=0	0
wa=0
wb=0
il=3,2

[POZYCJA]
id=408
pd=	KNNR	5 1004-02	5	1004-02		1
na=Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku (Oprawa ARENA LED 1200W 30 st )
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=20
ob=24	24		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST, SST A,C

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						

[RMS 334]
nz=0,72	0	0,72
np=0	0
wa=0
wb=0
il=17,28

[RMS 321]
nz=1	0	1
np=1	0
wa=0
wb=0
il=24

[RMS 40]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 303]
nz=0,06	0	0,06
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1,44

[RMS 289]
nz=0,41	0	0,41
np=0	0
wa=0
wb=0
il=9,84

[POZYCJA]
id=409
pd=	KNNR	5 1004-02	5	1004-02		1
na=Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku (Oprawa ARENA LED 1200W , 10 st )
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=21
ob=8	8		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST, SST A,C

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 334]
nz=0,72	0	0,72
np=0	0
wa=0
wb=0
il=5,76

[RMS 293]
nz=1	0	1
np=1	0
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 40]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 303]
nz=0,06	0	0,06
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,48

[RMS 289]
nz=0,41	0	0,41
np=0	0
wa=0
wb=0
il=3,28

[POZYCJA]
id=413
pd=	KNNR	5 1002-03	5	1002-03		1
na=Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 50ˇkg (konsolka)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=22
ob=8	8		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST, SST A,C

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 334]
nz=0,96	0	0,96
np=0	0
wa=0
wb=0
il=7,68

[RMS 325]
nz=1	0	1
np=1	0
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 328]
nz=4	0	4
np=1	0
wa=0
wb=0
il=32

[RMS 40]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 303]
nz=0,19	0	0,19
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1,52

[RMS 289]
nz=0,5	0	0,5
np=0	0
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=414
pd=		  		 		0
na=Przebudowa istniejących rozdzielnic
uw=kalk. własna
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=23
ob=3	3		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST, SST A,C

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=415
pd=	KNNR	5 1301-01	5	1301-01		1
na=Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=24
ob=52	52		1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST, SST A,C

[PRZEDMIAR]
wo=52	1	52						

[RMS 334]
nz=1,3	0	1,3
np=0	0
wa=0
wb=0
il=67,6

[POZYCJA]
id=416
pd=	KNNR	5 1301-02	5	1301-02		1
na=Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=25
ob=34	34		1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST, SST A,C

[PRZEDMIAR]
wo=34	1	34						

[RMS 334]
nz=1,76	0	1,76
np=0	0
wa=0
wb=0
il=59,84

[POZYCJA]
id=417
pd=	KNNR	5 1302-03	5	1302-03		1
na=Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=26
ob=45	45		1
jm=odcinek	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST, SST A,C

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	45						

[RMS 334]
nz=1,8	0	1,8
np=0	0
wa=0
wb=0
il=81

[POZYCJA]
id=418
pd=	KNNR	5 1303-01	5	1303-01		1
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=27
ob=82	82		1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST, SST A,C

[PRZEDMIAR]
wo=82	1	82						

[RMS 334]
nz=0,63	0	0,63
np=0	0
wa=0
wb=0
il=51,66

[POZYCJA]
id=419
pd=	KNNR	5 1303-03	5	1303-03		1
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=28
ob=46	46		1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST, SST A,C

[PRZEDMIAR]
wo=46	1	46						

[RMS 334]
nz=0,83	0	0,83
np=0	0
wa=0
wb=0
il=38,18

[POZYCJA]
id=420
pd=	KNNR	5 1305-01	5	1305-01		1
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba pierwsza
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=29
ob=25	25		1
jm=próba	172
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST, SST A,C

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						

[RMS 334]
nz=0,33	0	0,33
np=0	0
wa=0
wb=0
il=8,25

[POZYCJA]
id=421
pd=	KNNR	5 1304-01	5	1304-01		1
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=30
ob=44	44		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST, SST A,C

[PRZEDMIAR]
wo=44	1	44						

[RMS 334]
nz=1,24	0	1,24
np=0	0
wa=0
wb=0
il=54,56

[ELEMENT 2]
na=Monitoring
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0	0
id=539
nu=3.2

[POZYCJA]
id=2117
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0705-01	5	0705-01		1
mpn=_1211
na=Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 80 mm3
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=1
ob=605	605		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=605	1	605						

[RMS 334]
nz=0,128	0	0,128
np=0	0
wa=0
wb=0
il=77,44

[RMS 347]
nz=1,04	0	1,04
np=1	0
wa=0
wb=0
il=629,2

[RMS 348]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 349]
nz=0,014	0	0,014
np=0	0
wa=0
wb=0
il=8,47

[RMS 350]
nz=0,007	0	0,007
np=0	0
wa=0
wb=0
il=4,235

[POZYCJA]
id=426
pd=	KNNR	5 0707-01	5	0707-01	01	1
na=Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 0,5ˇkg/m, przykrycie folią  (YKY 3 x 4 mm2)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=2
ob=670	670		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST, SST A,C

[PRZEDMIAR]
wo=670	1	670						

[RMS 334]
nz=0,0461	0	0,0461
np=0	0
wa=0
wb=0
il=30,887

[RMS 327]
nz=1,04	0	1,04
np=1	0
wa=0
wb=0
il=696,8

[RMS 311]
nz=0,009	0	0,009
np=1	0
wa=0
wb=0
il=6,03

[RMS 331]
nz=0,1	0	0,1
np=1	0
wa=0
wb=0
il=67

[RMS 301]
nz=0,42	0	0,42
np=1	0
wa=0
wb=0
il=281,4

[RMS 285]
nz=0,015	0	0,015
np=1	0
wa=0
wb=0
il=10,05

[RMS 40]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 303]
nz=0,0149	0	0,0149
np=0	0
wa=0
wb=0
il=9,983

[POZYCJA]
id=427
pd=	KNNR	5 0707-01	5	0707-01	01	1
na=Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 0,5ˇkg/m, przykrycie folią  (Światłowód jednomodowy )
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=3
ob=2319	2319		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST, SST A,C

[PRZEDMIAR]
wo=2319	1	2319						

[RMS 334]
nz=0,0461	0	0,0461
np=0	0
wa=0
wb=0
il=106,9059

[RMS 283]
nz=1,04	0	1,04
np=1	0
wa=0
wb=0
il=2411,76

[RMS 311]
nz=0,009	0	0,009
np=1	0
wa=0
wb=0
il=20,871

[RMS 331]
nz=0,1	0	0,1
np=1	0
wa=0
wb=0
il=231,9

[RMS 301]
nz=0,42	0	0,42
np=1	0
wa=0
wb=0
il=973,98

[RMS 40]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 303]
nz=0,0149	0	0,0149
np=0	0
wa=0
wb=0
il=34,5531

[RMS 319]
nz=0,0053	0	0,0053
np=0	0
wa=0
wb=0
il=12,2907

[RMS 302]
nz=0,0043	0	0,0043
np=0	0
wa=0
wb=0
il=9,9717

[RMS 333]
nz=0,0043	0	0,0043
np=0	0
wa=0
wb=0
il=9,9717

[POZYCJA]
id=428
pd=	KNNR	5 0403-01	5	0403-01		1
na=Urządzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, masa do 20ˇkg, na fundamencie prefabrykowanym (analogia montaż studni teletechnicznych)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=4
ob=6	6		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST, SST A,C

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 334]
nz=3,4	0	3,4
np=0	0
wa=0
wb=0
il=20,4

[RMS 291]
nz=1	0	1
np=0	0
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 322]
nz=1	0	1
np=0	0
wa=0
wb=0
il=6

[POZYCJA]
id=429
pd=	KNNR	5 0404-02	5	0404-02		1
na=Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 20ˇkg ( analogia montaż skrzynek pośrednich)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=5
ob=4	4		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST, SST A,C

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 334]
nz=2,99	0	2,99
np=0	0
wa=0
wb=0
il=11,96

[RMS 287]
nz=1	0	1
np=0	0
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=430
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż - Monitor 32 Cale
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=6
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST, SST A,C

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=431
pd=	KNNR	5 1002-01	5	1002-01		1
na=Analogia-  Montaż kamer - kpl wraz z zasilaczem i obudową
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=7
ob=4	4		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST, SST A,C

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 334]
nz=0,72	0	0,72
np=0	0
wa=0
wb=0
il=2,88

[RMS 329]
nz=1	0	1
np=1	0
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 328]
nz=2	0	2
np=1	0
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 324]
nz=1	0	1
np=1	0
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 40]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 303]
nz=0,06	0	0,06
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,24

[RMS 289]
nz=0,37	0	0,37
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1,48

[POZYCJA]
id=432
pd=		  		 		0
na=Szafa Rack 19
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=8
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST, SST A,C

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=433
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż -UPS Rack 19
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=9
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST, SST A,C

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=434
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż - SWITCH 12 portowy
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=10
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST, SST A,C

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=435
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż - mediaconwerter
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=11
ob=4	4		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST, SST A,C

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=436
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż -GBIC multimode
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=12
ob=16	16		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST, SST A,C

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[POZYCJA]
id=437
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż -REJESTRATOR SIECIOWY
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=13
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST, SST A,C

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=438
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż -Dysk Twardy  6TB
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=14
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST, SST A,C

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=439
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż - Przewód CCTV UTP kat 6 -e
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=15
ob=24	24		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST, SST A,C

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						

[POZYCJA]
id=440
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż - Przewód CCTV UTP kat 6 -e
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=16
ob=185	185		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST, SST A,C

[PRZEDMIAR]
wo=185	1	185						

[POZYCJA]
id=441
pd=		  		 		0
na=Modół przetwornicy PoE
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=17
ob=16	16		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST, SST A,C

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[POZYCJA]
id=442
pd=		  		 		0
na=Panel światłowodowy
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=18
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST, SST A,C

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=443
pd=		  		 		0
na=Patchcord kat 6
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=19
ob=16	16		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST, SST A,C

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[POZYCJA]
id=444
pd=		  		 		0
na=Montaż gniazd LAN  RJ 45
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=20
ob=3	3		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST, SST A,C

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=445
pd=		  		 		0
na=Zabespieczenie B-10
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=21
ob=4	4		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST, SST A,C

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=446
pd=		  		 		0
na=Montaż ROUTERA WI- FI wraz z zasilaczem kpl.
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=22
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST, SST A,C

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=447
pd=		  		 		0
na=Zasilacz Rack 19 ,  1 U , 9 gniazd
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=23
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST, SST A,C

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=448
pd=		  		 		0
na=Poziomy organizator kabli 1 U
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=24
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST, SST A,C

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=449
pd=		  		 		0
na=Wentylator
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=25
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST, SST A,C

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=450
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż Switch 24 port PoE10/100/1000/ zasilacz
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=26
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST, SST A,C

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=451
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż akcesorii
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=27
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST, SST A,C

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=452
pd=		  		 		0
na=Instalaca, uruchomienie  systemu
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=28
ob=1	1		1
jm=kpL	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST, SST A,C

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[SUMA KONTROLNA]
76331534659760C243B7EEE2FCA95A75
