[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft Sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	5.11.200.15
op=1
opn=0	0	0	0	0	1	0	8	1	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	2	1
prn=2	2	3	2	3	0	6	0	0
own=3	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=0	0	0

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR
nk=Tomasz Więcek	
dt=maj 2025	0
cpv=45310000-3-Roboty_w_zakresie_ins	

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=0	1	1	
pa=0	1	0	

[GRUPY RMS]
gm=NieLiczKz

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=1	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=1	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=23	1	0	
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NEX 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=1	1	1	0
nr=1	R	1	1	0
ns=1	S	1	1	0

[NARZUTY NEX 2]
na=Zysk	Z
wa=1	1	1	0
nr=1	R+Kp	1	1	0
ns=1	S+Kp	1	1	0

[NARZUTY NEX 4]
na=VAT	V
vat=23%	23		1

[RMS ZEST 4]
ty=M	0
na=Bednarka ocynkowana 25x4mm	0
id=0000001	3
jm=m	040
ce=0	1748988000	4	
cw=0	PLN	0
il=52
gr=1

[RMS ZEST 5]
ty=M	0
na=Bednarka ocynkowana Fe/Zn30x4	0
id=0000002	3
jm=m	040
ce=0	1748988000	4	
cw=0	PLN	0
il=52
gr=1

[RMS ZEST 6]
ty=M	0
na=Cement portlandzki CEM I 32,5	0
id=0000003	3
jm=t	034
ce=0	1748988000	4	
cw=0	PLN	0
il=0,1872
gr=1

[RMS ZEST 7]
ty=M	0
na=Centralka do współpracy z czujnikami metanu i siarkowodoru (2 wejściowa)	0
id=0000004	3
jm=kpl	090
ce=0	1748988000	4	
cw=0	PLN	0
il=1
gr=1

[RMS ZEST 67]
ty=S	0
na=Ciągnik kołowy	0
id=00001	3
jm=m-g	148
ce=0	1748988000	4	
cw=0	PLN	0
il=2,768

[RMS ZEST 8]
ty=M	0
na=Czujnik metanu	0
id=0000005	3
jm=szt	020
ce=0	1748988000	4	
cw=0	PLN	0
il=1
gr=1

[RMS ZEST 9]
ty=M	0
na=Czujnik siarkowodoru	0
id=0000006	3
jm=szt	020
ce=0	1748988000	4	
cw=0	PLN	0
il=1
gr=1

[RMS ZEST 10]
ty=M	0
na=Dokumentacja powykonawcza	0
id=0000007	3
jm=kpl	090
ce=0	1748988000	4	
cw=0	PLN	0
il=1
gr=1

[RMS ZEST 11]
ty=M	0
na=Dostosowanie aplikacji SCADA i oprogramowania sterownika (sygnały z szafki kraty zgrzebłowej z prasopłuczką skratek)	0
id=0000008	3
jm=kpl	090
ce=0	1748988000	4	
cw=0	PLN	0
il=1
gr=1

[RMS ZEST 1]
ty=R	0
na=Elektromonterzy gr.II	0
id=001	3
jm=r-g	149
ce=0	1748988000	4	
cw=0	PLN	0
il=37,1186

[RMS ZEST 2]
ty=R	0
na=Elektromonterzy gr.IV	0
id=002	3
jm=r-g	149
ce=0	1748988000	4	
cw=0	PLN	0
il=31,14

[RMS ZEST 12]
ty=M	0
na=Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm	0
id=0000009	3
jm=m2	050
ce=0	1748988000	4	
cw=0	PLN	0
il=246,54
gr=1

[RMS ZEST 13]
ty=M	0
na=Fundamenty prefabrykowane	0
id=0000010	3
jm=szt	020
ce=0	1748988000	4	
cw=0	PLN	0
il=1
gr=1

[RMS ZEST 14]
ty=M	0
na=Główna szyna wyrównawcza GSW	0
id=0000011	3
jm=szt	020
ce=0	1748988000	4	
cw=0	PLN	0
il=1
gr=1

[RMS ZEST 15]
ty=M	0
na=Gniazdo 3f z wyłącznikiem	0
id=0000012	3
jm=szt	020
ce=0	1748988000	4	
cw=0	PLN	0
il=2,04
gr=1

[RMS ZEST 16]
ty=M	0
na=Kabel YAKXS4x120mm2	0
id=0000013	3
jm=m	040
ce=0	1748988000	4	
cw=0	PLN	0
il=166,4
gr=1

[RMS ZEST 17]
ty=M	0
na=Kabel YAKXS4x35mm2	0
id=0000014	3
jm=m	040
ce=0	1748988000	4	
cw=0	PLN	0
il=10,4
gr=1

[RMS ZEST 18]
ty=M	0
na=Kabel YKSY 7x1,5mm2	0
id=0000015	3
jm=m	040
ce=0	1748988000	4	
cw=0	PLN	0
il=41,6
gr=1

[RMS ZEST 19]
ty=M	0
na=Kabel YKY 3x2,5mm2	0
id=0000016	3
jm=m	040
ce=0	1748988000	4	
cw=0	PLN	0
il=338
gr=1

[RMS ZEST 20]
ty=M	0
na=Kabel YKY5x10mm2	0
id=0000017	3
jm=m	040
ce=0	1748988000	4	
cw=0	PLN	0
il=41,6
gr=1

[RMS ZEST 21]
ty=M	0
na=Kabel YKY5x6mm2	0
id=0000018	3
jm=m	040
ce=0	1748988000	4	
cw=0	PLN	0
il=59,28
gr=1

[RMS ZEST 22]
ty=M	0
na=Kołki rozporowe plastykowe	0
id=0000019	3
jm=szt	020
ce=0	1748988000	4	
cw=0	PLN	0
il=237,6
gr=1

[RMS ZEST 23]
ty=M	0
na=Konstrukcja wsporcza cynk. ogniowo	0
id=0000020	3
jm=szt	020
ce=0	1748988000	4	
cw=0	PLN	0
il=52
gr=1

[RMS ZEST 24]
ty=M	0
na=Końcówki kablowe do zaprasowania	0
id=0000021	3
jm=szt	020
ce=0	1748988000	4	
cw=0	PLN	0
il=31,93
gr=1

[RMS ZEST 25]
ty=M	0
na=Korytko kablowe kompletne (złaczki, pokrywy) perforowane 100x60 - ocynk met. zanurzeniowo-ogniową	0
id=0000022	3
jm=m	040
ce=0	1748988000	4	
cw=0	PLN	0
il=12,96
gr=1

[RMS ZEST 26]
ty=M	0
na=Korytko kablowe kompletne (złaczki, pokrywy) perforowane 50x60 - ocynk met. zanurzeniowo-ogniową	0
id=0000023	3
jm=m	040
ce=0	1748988000	4	
cw=0	PLN	0
il=43,2
gr=1

[RMS ZEST 27]
ty=M	0
na=Kostka brukowa betonowa  8cm szara	0
id=0000024	3
jm=m2	050
ce=0	1748988000	4	
cw=0	PLN	0
il=3,28
gr=1

[RMS ZEST 28]
ty=M	0
na=Łączniki bryzgoszczelne	0
id=0000025	3
jm=szt	020
ce=0	1748988000	4	
cw=0	PLN	0
il=7,14
gr=1

[RMS ZEST 29]
ty=M	0
na=Naświetlacz LED 50W/5000lm z czujnikiem zmierzchu i ruchu wg projektu	0
id=0000026	3
jm=kpl	090
ce=0	1748988000	4	
cw=0	PLN	0
il=2
gr=1

[RMS ZEST 30]
ty=M	0
na=Obudowa złącz kontrolnych	0
id=0000027	3
jm=szt	020
ce=0	1748988000	4	
cw=0	PLN	0
il=2
gr=1

[RMS ZEST 31]
ty=M	0
na=Odgałęźniki izolacyjne bryzgoszczelne	0
id=0000028	3
jm=szt	020
ce=0	1748988000	4	
cw=0	PLN	0
il=3,06
gr=1

[RMS ZEST 32]
ty=M	0
na=Opaski kablowe OKi	0
id=0000029	3
jm=szt	020
ce=0	1748988000	4	
cw=0	PLN	0
il=60,95
gr=1

[RMS ZEST 33]
ty=M	0
na=Oprawa "B3" wg projektu	0
id=0000030	3
jm=kpl	090
ce=0	1748988000	4	
cw=0	PLN	0
il=6
gr=1

[RMS ZEST 34]
ty=M	0
na=Oprawa "PK2" wg projektu	0
id=0000031	3
jm=kpl	090
ce=0	1748988000	4	
cw=0	PLN	0
il=1
gr=1

[RMS ZEST 35]
ty=M	0
na=Osłony przewodów	0
id=0000032	3
jm=szt	020
ce=0	1748988000	4	
cw=0	PLN	0
il=3
gr=1

[RMS ZEST 37]
ty=M	0
na=Piasek	0
id=0000033	3
jm=m3	060
ce=0	1748988000	4	
cw=0	PLN	0
il=1,3088
gr=1

[RMS ZEST 36]
ty=M	0
na=Piasek do betonów zwykłych	0
id=0000034	3
jm=m3	060
ce=0	1748988000	4	
cw=0	PLN	0
il=24,776
gr=1

[RMS ZEST 68]
ty=S	0
na=Piła do cięcia kostki	0
id=00002	3
jm=m-g	148
ce=0	1748988000	4	
cw=0	PLN	0
il=0,4

[RMS ZEST 38]
ty=M	0
na=Płaskowniki perforowane	0
id=0000035	3
jm=m	040
ce=0	1748988000	4	
cw=0	PLN	0
il=21,7
gr=1

[RMS ZEST 39]
ty=M	0
na=Pręty stalowe ocynkowane	0
id=0000036	3
jm=m	040
ce=0	1748988000	4	
cw=0	PLN	0
il=72,8
gr=1

[RMS ZEST 40]
ty=M	0
na=Przebudowa istn. rozdzielnicy pompowni SUW do wyprowadzania zasilania dla projektowanego biofiltra, podpięcie styków wyłączników PWP (2szt) do blokowania agregatów prądotwórczych	0
id=0000037	3
jm=kpl	090
ce=0	1748988000	4	
cw=0	PLN	0
il=1
gr=1

[RMS ZEST 41]
ty=M	0
na=Przepust kablowy	0
id=0000038	3
jm=kpl	090
ce=0	1748988000	4	
cw=0	PLN	0
il=1
gr=1

[RMS ZEST 42]
ty=M	0
na=Przewód LgY16mm2	0
id=0000039	3
jm=m	040
ce=0	1748988000	4	
cw=0	PLN	0
il=10,4
gr=1

[RMS ZEST 43]
ty=M	0
na=Przewód LgY6mm2	0
id=0000040	3
jm=m	040
ce=0	1748988000	4	
cw=0	PLN	0
il=5,2
gr=1

[RMS ZEST 44]
ty=M	0
na=Przewód YDY3x1,5mm2	0
id=0000041	3
jm=m	040
ce=0	1748988000	4	
cw=0	PLN	0
il=52
gr=1

[RMS ZEST 45]
ty=M	0
na=Przewód YDY3x2,5mm2	0
id=0000042	3
jm=m	040
ce=0	1748988000	4	
cw=0	PLN	0
il=52
gr=1

[RMS ZEST 46]
ty=M	0
na=Przewód YDY4x1,5mm2	0
id=0000043	3
jm=m	040
ce=0	1748988000	4	
cw=0	PLN	0
il=135,2
gr=1

[RMS ZEST 47]
ty=M	0
na=Przewód YDY5x2,5mm2	0
id=0000044	3
jm=m	040
ce=0	1748988000	4	
cw=0	PLN	0
il=20,8
gr=1

[RMS ZEST 69]
ty=S	0
na=Przyczepa do przewożenia kabli	0
id=00003	3
jm=m-g	148
ce=0	1748988000	4	
cw=0	PLN	0
il=3,118

[RMS ZEST 49]
ty=M	0
na=Puszka przyłączeniowa dla kabla 5x6mm2	0
id=0000045	3
jm=szt	020
ce=0	1748988000	4	
cw=0	PLN	0
il=1
gr=1

[RMS ZEST 50]
ty=M	0
na=Puszki 4-wlotowe z tworzywa sztucznego o wymiarach 75x75mm	0
id=0000046	3
jm=szt	020
ce=0	1748988000	4	
cw=0	PLN	0
il=7,14
gr=1

[RMS ZEST 3]
ty=R	0
na=Robotnicy	0
id=003	3
jm=r-g	149
ce=0	1748988000	4	
cw=0	PLN	0
il=742,4959

[RMS ZEST 51]
ty=M	0
na=Rozłączniki 3-biegunowy	0
id=0000047	3
jm=szt	020
ce=0	1748988000	4	
cw=0	PLN	0
il=1
gr=1

[RMS ZEST 52]
ty=M	0
na=Rura 110, 750N	0
id=0000048	3
jm=m	040
ce=0	1748988000	4	
cw=0	PLN	0
il=114,4
gr=1

[RMS ZEST 53]
ty=M	0
na=Rury winidurowe o średnicy do 20mm	0
id=0000049	3
jm=m	040
ce=0	1748988000	4	
cw=0	PLN	0
il=52
gr=1

[RMS ZEST 54]
ty=M	0
na=Rury winidurowe o średnicy do 28mm	0
id=0000050	3
jm=m	040
ce=0	1748988000	4	
cw=0	PLN	0
il=20,8
gr=1

[RMS ZEST 70]
ty=S	0
na=Samochód dostawczy do 0,9t	0
id=00004	3
jm=m-g	148
ce=0	1748988000	4	
cw=0	PLN	0
il=3,7048

[RMS ZEST 71]
ty=S	0
na=Samochód samowyładowczy   5t	0
id=00005	3
jm=m-g	148
ce=0	1748988000	4	
cw=0	PLN	0
il=3,7164

[RMS ZEST 55]
ty=M	0
na=Słupki oznaczeniowe SO 115x20x30cm	0
id=0000051	3
jm=szt	020
ce=0	1748988000	4	
cw=0	PLN	0
il=8,805
gr=1

[RMS ZEST 73]
ty=S	0
na=Spawarka	0
id=00006	3
jm=m-g	148
ce=0	1748988000	4	
cw=0	PLN	0
il=6,751

[RMS ZEST 72]
ty=S	0
na=Spawarka elektryczna wirująca 300A	0
id=00007	3
jm=m-g	148
ce=0	1748988000	4	
cw=0	PLN	0
il=0,85

[RMS ZEST 56]
ty=M	0
na=Sygnalizator optyczno-akustyczny	0
id=0000052	3
jm=szt	020
ce=0	1748988000	4	
cw=0	PLN	0
il=1
gr=1

[RMS ZEST 74]
ty=S	0
na=Środek transportowy	0
id=00008	3
jm=m-g	148
ce=0	1748988000	4	
cw=0	PLN	0
il=10,5878

[RMS ZEST 57]
ty=M	0
na=Uchwyty	0
id=0000053	3
jm=szt	020
ce=0	1748988000	4	
cw=0	PLN	0
il=147
gr=1

[RMS ZEST 58]
ty=M	0
na=Wazelina techniczna	0
id=0000054	3
jm=kg	033
ce=0	1748988000	4	
cw=0	PLN	0
il=6,482
gr=1

[RMS ZEST 75]
ty=S	0
na=Wibrator powierzchniowy	0
id=00009	3
jm=m-g	148
ce=0	1748988000	4	
cw=0	PLN	0
il=2,08

[RMS ZEST 59]
ty=M	0
na=Woda	0
id=0000055	3
jm=m3	060
ce=0	1748988000	4	
cw=0	PLN	0
il=0,432
gr=1

[RMS ZEST 60]
ty=M	0
na=Wsporniki dachowe	0
id=0000056	3
jm=szt	020
ce=0	1748988000	4	
cw=0	PLN	0
il=70,7
gr=1

[RMS ZEST 61]
ty=M	0
na=Wytyczenie wg projektu tras kablowych, lokalizacji urządzeń i obiektów elektrycznych, inwentaryzacja powykonawcza z opracowaniem operatu i zgłoszeniem do ośrodka geodezyjnego	0
id=0000057	3
jm=kpl	090
ce=0	1748988000	4	
cw=0	PLN	0
il=1
gr=1

[RMS ZEST 62]
ty=M	0
na=Zestaw ZKP	0
id=0000058	3
jm=szt	020
ce=0	1748988000	4	
cw=0	PLN	0
il=1
gr=1

[RMS ZEST 65]
ty=M	0
na=Złącza	0
id=0000059	3
jm=szt	020
ce=0	1748988000	4	
cw=0	PLN	0
il=2
gr=1

[RMS ZEST 63]
ty=M	0
na=Złącza kontrolne	0
id=0000060	3
jm=szt	020
ce=0	1748988000	4	
cw=0	PLN	0
il=5
gr=1

[RMS ZEST 64]
ty=M	0
na=Złącza rynnowe	0
id=0000061	3
jm=szt	020
ce=0	1748988000	4	
cw=0	PLN	0
il=2,1
gr=1

[RMS ZEST 66]
ty=M	0
na=Złączki	0
id=0000062	3
jm=szt	020
ce=0	1748988000	4	
cw=0	PLN	0
il=28,7
gr=1

[RMS ZEST 76]
ty=S	0
na=Żuraw samochodowy	0
id=00010	3
jm=m-g	148
ce=0	1748988000	4	
cw=0	PLN	0
il=3,538

[RMS ZEST 77]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze (od M)	0
id=9999999	3
jm=%	147
ce=0			
cw=0		0
il=0
gr=1

[RMS ZEST 78]
ty=R	0
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0			
cw=0	PLN	0
il=0

[ELEMENT 1]
na=Demontaże związane z budynkiem pompowni
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=90
nu=1

[POZYCJA]
id=1
pd=wyd.I 2000	KNNR	9 0201-06	9	0201-06		0
na=Demontaż tablicy rozdzielczej o powierzchni ponad 0,5m2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=1
ob=0	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 3]
nz=1,43	0	1,43
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1,43

[POZYCJA]
id=2
pd=wyd.I 2000	KNNR	9 0305-03	9	0305-03		0
na=Demontaż przewodów kabelkowych o przekroju żył do 30mm2 układanych w korytkach i listwach instalacyjnych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=2
ob=0	10		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 3]
nz=0,042	0	0,042
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,42

[POZYCJA]
id=3
pd=wyd.I 2000	KNNR	9 0304-03	9	0304-03		0
na=Demontaż przewodów kabelkowych o przekroju żył do 7,5mm2 wciąganych w rury instalacyjne
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=3
ob=0	50		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						

[RMS 3]
nz=0,0315	0	0,0315
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1,575

[POZYCJA]
id=4
pd=wyd.I 2000	KNNR	9 0401-08	9	0401-08		0
na=Demontaż łącznika uszczelnionego z tworzyw sztucznych lub metalu
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=4
ob=0	0,02		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=0,02	1	0.02						

[RMS 3]
nz=25,6	0	25,6
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,512

[POZYCJA]
id=5
pd=wyd.I 2000	KNNR	9 0402-06	9	0402-06		0
na=Demontaż gniazda wtykowego uszczelnionego 2-biegunowego
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=5
ob=0	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 3]
nz=0,328	0	0,328
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,328

[POZYCJA]
id=6
pd=wyd.I 2000	KNNR	9 0403-04	9	0403-04		0
na=Wymiana puszek lub odgałęźników uszczelnionych z tworzyw sztucznych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=6
ob=0	3		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 3]
nz=0,734	0	0,734
np=0	0
wa=0
wb=0
il=2,202

[RMS 31]
nz=1,02	0	1,02
np=1	0
wa=0
wb=0
il=3,06

[RMS 77]
nz=4	0	4
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=7
pd=wyd.I 2000	KNNR	9 0501-06	9	0501-06		0
na=Demontaż oprawy świetlówkowej z kloszem
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=7
ob=0	4		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 3]
nz=0,55	0	0,55
np=0	0
wa=0
wb=0
il=2,2

[POZYCJA]
id=8
pd=wyd.I 2000	KNNR	9 0601-05	9	0601-05		0
na=Demontaż przewodów nienaprężonych poziomych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=8
ob=0	30		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[RMS 3]
nz=0,107	0	0,107
np=0	0
wa=0
wb=0
il=3,21

[ELEMENT 1]
na=Grupa robót: 45310000-3 - Dział: Zasilanie elektryczne, kable zasilające w terenie, prefabrykaty
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=91
nu=2

[ELEMENT 2]
na=Grupa robót: 45310000-3 - Dział: Wykopy
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=92
nu=2.1

[POZYCJA]
id=9
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0701-03	5	0701-03		0
na=Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii IV
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=9
ob=0	78,24		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=78,24	1	0.8*0.6*163						

[RMS 3]
nz=3,65	0	3,65
np=0	0
wa=0
wb=0
il=285,576

[POZYCJA]
id=10
pd=wyd.V 1994	KNR	5-10 0301-02	5-10	0301-02		0
na=Nasypanie warstwy piasku grubości 10cm na dno rowu kablowego o szerokości do 0,6m
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=10
ob=0	163		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
krn=2	
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=163	1	163						

[RMS 1]
nz=0,0179	0	0,0179
np=0	0
wa=0
wb=0
il=5,8354

[RMS 36]
nz=0,076	0	0,076
np=1	0
wa=0
wb=0
il=24,776

[RMS 77]
nz=2	0	2
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 71]
nz=0,0114	0	0,0114
np=0	0
wa=0
wb=0
il=3,7164

[POZYCJA]
id=11
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0702-03	5	0702-03		0
na=Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kategorii IV
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=11
ob=0	78,24		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=78,24	1	0.8*0.6*163						

[RMS 3]
nz=1,5	0	1,5
np=0	0
wa=0
wb=0
il=117,36

[POZYCJA]
id=12
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0719-02	5	0719-02		0
na=Ręczne rozebranie nawierzchni grubości 16-20cm z brukowca
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=12
ob=0	16		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	20*0.8						

[RMS 3]
nz=0,25	0	0,25
np=0	0
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=13
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0720-09	5	0720-09		0
na=Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z betonowej kostki brukowej o grubości 8cm pochodzącej z rozbiórki, na podsypce cementowo-piaskowej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=13
ob=0	16		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	20*0.8						

[RMS 3]
nz=1,56	0	1,56
np=0	0
wa=0
wb=0
il=24,96

[RMS 37]
nz=0,0818	0	0,0818
np=1	0
wa=0
wb=0
il=1,3088

[RMS 27]
nz=0,205	0	(102,5*0,2)/100
np=1	0
wa=0
wb=0
il=3,28

[RMS 6]
nz=0,0117	0	0,0117
np=1	0
wa=0
wb=0
il=0,1872

[RMS 59]
nz=0,027	0	0,027
np=1	0
wa=0
wb=0
il=0,432

[RMS 77]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 75]
nz=0,13	0	0,13
np=0	0
wa=0
wb=0
il=2,08

[RMS 68]
nz=0,025	0	0,025
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,4

[ELEMENT 2]
na=Grupa robót: 45310000-3 - Dział: Kable zasilające, sterownicze, rury osłonowe
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=93
nu=2.2

[POZYCJA]
id=14
pd=	KNNR	5 0705-01	5	0705-01		0
na=Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140mm - 110
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=14
ob=0	110		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=110	1	110						

[RMS 3]
nz=0,128	0	0,128
np=0	0
wa=0
wb=0
il=14,08

[RMS 52]
nz=1,04	0	1,04
np=1	0
wa=0
wb=0
il=114,4

[RMS 77]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 74]
nz=0,014	0	0,014
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1,54

[RMS 76]
nz=0,007	0	0,007
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,77

[POZYCJA]
id=15
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 1203-05	5	1203-05		0
na=Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów pojedynczych o przekroju do 50mm2 - analogia-odłączenie
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=15
ob=0	20		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,8		0.8
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 3]
nz=0,0378	0	0,0378
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,6048

[POZYCJA]
id=16
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0707-02	5	0707-02		0
na=Ręczne układanie kabli o masie do 1,0kg/m w rowach kablowych z przykryciem folią kalandrowaną - YAKXS4x35mm2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=16
ob=0	10		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 3]
nz=0,0646	0	0,0646
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,646

[RMS 17]
nz=1,04	0	1,04
np=1	0
wa=0
wb=0
il=10,4

[RMS 58]
nz=0,011	0	0,011
np=1	0
wa=0
wb=0
il=0,11

[RMS 32]
nz=0,1	0	0,1
np=1	0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 12]
nz=0,42	0	0,42
np=1	0
wa=0
wb=0
il=4,2

[RMS 55]
nz=0,015	0	0,015
np=1	0
wa=0
wb=0
il=0,15

[RMS 77]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 74]
nz=0,0149	0	0,0149
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,149

[RMS 69]
nz=0,0045	0	0,0045
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,045

[RMS 67]
nz=0,0045	0	0,0045
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,045

[RMS 76]
nz=0,0045	0	0,0045
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,045

[POZYCJA]
id=17
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0707-03	5	0707-03		0
na=Ręczne układanie kabli o masie do 2,0kg/m w rowach kablowych z przykryciem folią kalandrowaną - YAKXS4x120mm2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=17
ob=0	160		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=160	1	160						

[RMS 3]
nz=0,107	0	0,107
np=0	0
wa=0
wb=0
il=17,12

[RMS 16]
nz=1,04	0	1,04
np=1	0
wa=0
wb=0
il=166,4

[RMS 58]
nz=0,013	0	0,013
np=1	0
wa=0
wb=0
il=2,08

[RMS 32]
nz=0,1	0	0,1
np=1	0
wa=0
wb=0
il=16

[RMS 12]
nz=0,42	0	0,42
np=1	0
wa=0
wb=0
il=67,2

[RMS 55]
nz=0,015	0	0,015
np=1	0
wa=0
wb=0
il=2,4

[RMS 77]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 74]
nz=0,0149	0	0,0149
np=0	0
wa=0
wb=0
il=2,384

[RMS 69]
nz=0,0045	0	0,0045
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,72

[RMS 67]
nz=0,0045	0	0,0045
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,72

[RMS 76]
nz=0,0045	0	0,0045
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,72

[POZYCJA]
id=18
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0707-02	5	0707-02		0
na=Ręczne układanie kabli o masie do 1,0kg/m w rowach kablowych z przykryciem folią kalandrowaną - YKY5x6mm2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=18
ob=0	42		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=42	1	42						

[RMS 3]
nz=0,0646	0	0,0646
np=0	0
wa=0
wb=0
il=2,7132

[RMS 21]
nz=1,04	0	1,04
np=1	0
wa=0
wb=0
il=43,68

[RMS 58]
nz=0,011	0	0,011
np=1	0
wa=0
wb=0
il=0,462

[RMS 32]
nz=0,1	0	0,1
np=1	0
wa=0
wb=0
il=4,2

[RMS 12]
nz=0,42	0	0,42
np=1	0
wa=0
wb=0
il=17,64

[RMS 55]
nz=0,015	0	0,015
np=1	0
wa=0
wb=0
il=0,63

[RMS 77]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 74]
nz=0,0149	0	0,0149
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,6258

[RMS 69]
nz=0,0045	0	0,0045
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,189

[RMS 67]
nz=0,0045	0	0,0045
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,189

[RMS 76]
nz=0,0045	0	0,0045
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,189

[POZYCJA]
id=19
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0707-01	5	0707-01		0
na=Ręczne układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych z przykryciem folią kalandrowaną - YKY 3x2,5mm2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=19
ob=0	325		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=325	1	325						

[RMS 3]
nz=0,0461	0	0,0461
np=0	0
wa=0
wb=0
il=14,9825

[RMS 19]
nz=1,04	0	1,04
np=1	0
wa=0
wb=0
il=338

[RMS 58]
nz=0,009	0	0,009
np=1	0
wa=0
wb=0
il=2,925

[RMS 32]
nz=0,1	0	0,1
np=1	0
wa=0
wb=0
il=32,5

[RMS 12]
nz=0,42	0	0,42
np=1	0
wa=0
wb=0
il=136,5

[RMS 55]
nz=0,015	0	0,015
np=1	0
wa=0
wb=0
il=4,875

[RMS 77]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 74]
nz=0,0149	0	0,0149
np=0	0
wa=0
wb=0
il=4,8425

[RMS 69]
nz=0,0053	0	0,0053
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1,7225

[RMS 67]
nz=0,0043	0	0,0043
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1,3975

[RMS 76]
nz=0,0043	0	0,0043
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1,3975

[POZYCJA]
id=20
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0707-02	5	0707-02		0
na=Ręczne układanie kabli o masie do 1,0kg/m w rowach kablowych z przykryciem folią kalandrowaną - YKY5x10mm2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=20
ob=0	25		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						

[RMS 3]
nz=0,0646	0	0,0646
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1,615

[RMS 20]
nz=1,04	0	1,04
np=1	0
wa=0
wb=0
il=26

[RMS 58]
nz=0,011	0	0,011
np=1	0
wa=0
wb=0
il=0,275

[RMS 32]
nz=0,1	0	0,1
np=1	0
wa=0
wb=0
il=2,5

[RMS 12]
nz=0,42	0	0,42
np=1	0
wa=0
wb=0
il=10,5

[RMS 55]
nz=0,015	0	0,015
np=1	0
wa=0
wb=0
il=0,375

[RMS 77]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 74]
nz=0,0149	0	0,0149
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,3725

[RMS 69]
nz=0,0045	0	0,0045
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,1125

[RMS 67]
nz=0,0045	0	0,0045
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,1125

[RMS 76]
nz=0,0045	0	0,0045
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,1125

[POZYCJA]
id=21
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0709-02	5	0709-02		0
na=Układanie kabli o masie do 1kg/m w kanałach odkrywanych bez mocowania - YKY5x10mm2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=21
ob=0	15		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[RMS 3]
nz=0,0691	0	0,0691
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1,0365

[RMS 20]
nz=1,04	0	1,04
np=1	0
wa=0
wb=0
il=15,6

[RMS 58]
nz=0,009	0	0,009
np=1	0
wa=0
wb=0
il=0,135

[RMS 32]
nz=0,05	0	0,05
np=1	0
wa=0
wb=0
il=0,75

[RMS 77]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 74]
nz=0,0067	0	0,0067
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,1005

[RMS 69]
nz=0,0044	0	0,0044
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,066

[RMS 67]
nz=0,0044	0	0,0044
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,066

[RMS 76]
nz=0,0044	0	0,0044
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,066

[POZYCJA]
id=22
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0707-01	5	0707-01		0
na=Ręczne układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych z przykryciem folią kalandrowaną - YKSY 7x1,5mm2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=22
ob=0	25		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						

[RMS 3]
nz=0,0461	0	0,0461
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1,1525

[RMS 18]
nz=1,04	0	1,04
np=1	0
wa=0
wb=0
il=26

[RMS 58]
nz=0,009	0	0,009
np=1	0
wa=0
wb=0
il=0,225

[RMS 32]
nz=0,1	0	0,1
np=1	0
wa=0
wb=0
il=2,5

[RMS 12]
nz=0,42	0	0,42
np=1	0
wa=0
wb=0
il=10,5

[RMS 55]
nz=0,015	0	0,015
np=1	0
wa=0
wb=0
il=0,375

[RMS 77]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 74]
nz=0,0149	0	0,0149
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,3725

[RMS 69]
nz=0,0053	0	0,0053
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,1325

[RMS 67]
nz=0,0043	0	0,0043
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,1075

[RMS 76]
nz=0,0043	0	0,0043
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,1075

[POZYCJA]
id=23
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0709-01	5	0709-01		0
na=Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w kanałach odkrywanych bez mocowania - YKSY 7x1,5mm2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=23
ob=0	15		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[RMS 3]
nz=0,0445	0	0,0445
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,6675

[RMS 18]
nz=1,04	0	1,04
np=1	0
wa=0
wb=0
il=15,6

[RMS 58]
nz=0,009	0	0,009
np=1	0
wa=0
wb=0
il=0,135

[RMS 32]
nz=0,05	0	0,05
np=1	0
wa=0
wb=0
il=0,75

[RMS 77]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 74]
nz=0,0067	0	0,0067
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,1005

[RMS 69]
nz=0,0043	0	0,0043
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,0645

[RMS 67]
nz=0,0043	0	0,0043
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,0645

[RMS 76]
nz=0,0043	0	0,0043
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,0645

[POZYCJA]
id=24
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 1204-02	5	1204-02		0
na=Montaż końcówek kablowych o przekroju do 16mm2 przez zaciskanie
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=24
ob=0	10		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 3]
nz=0,0809	0	0,0809
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,809

[RMS 24]
nz=1,03	0	1,03
np=1	0
wa=0
wb=0
il=10,3

[RMS 77]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=25
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 1204-03	5	1204-03		0
na=Montaż końcówek kablowych o przekroju do 50mm2 przez zaciskanie
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=25
ob=0	8		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 3]
nz=0,125	0	0,125
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 24]
nz=1,03	0	1,03
np=1	0
wa=0
wb=0
il=8,24

[RMS 77]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=26
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 1204-04	5	1204-04		0
na=Montaż końcówek kablowych o przekroju do 120mm2 przez zaciskanie
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=26
ob=0	8		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 3]
nz=0,177	0	0,177
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1,416

[RMS 24]
nz=1,03	0	1,03
np=1	0
wa=0
wb=0
il=8,24

[RMS 77]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=27
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 1203-04	5	1203-04		0
na=Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów pojedynczych o przekroju do 16mm2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=27
ob=0	15		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[RMS 3]
nz=0,0263	0	0,0263
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,3945

[POZYCJA]
id=28
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 1203-05	5	1203-05		0
na=Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów pojedynczych o przekroju do 50mm2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=28
ob=0	8		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 3]
nz=0,0378	0	0,0378
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,3024

[POZYCJA]
id=29
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 1203-06	5	1203-06		0
na=Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów pojedynczych o przekroju do 120mm2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=29
ob=0	8		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 3]
nz=0,0536	0	0,0536
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,4288

[ELEMENT 2]
na=Grupa robót: 45310000-3 - Dział: Prefabrykaty
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=94
nu=2.3

[POZYCJA]
id=30
pd= 2000	KNNR-W	5 0403-01	5	0403-01		0
na=Montaż rozdzielnic (zestawów) o masie do 20kg mocowanych na fundamencie prefabrykowanym - Zestaw ZKP
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=30
ob=0	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 3]
nz=3,4	0	3,4
np=0	0
wa=0
wb=0
il=3,4

[RMS 62]
nz=1	0	1
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 13]
nz=1	0	1
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=31
pd= 2000	KNNR-W	5 0405-07	5	0405-07		0
na=Montaż konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 20kg przez przykręcenie do gotowego podłoża - Przebudowa istn. rozdzielnicy pompowni SUW do wyprowadzania zasilania dla projektowanego biofiltra, podpięcie styków wyłączników PWP (2szt) do blokowania agregatów prądotwórczych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=31
ob=0	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 3]
nz=1,19	0	1,19
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1,19

[RMS 40]
nz=1	0	1
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1

[ELEMENT 1]
na=Grupa robót: 45310000-3 - Dział: Instalacje elektryczne wewnętrzne - pompownia ścieków
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=95
nu=3

[POZYCJA]
id=32
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0407-04	5	0407-04		0
na=Montaż w rozdzielnicach wyłącznika 3-biegunowego
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=32
ob=0	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 3]
nz=0,34	0	0,34
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,34

[RMS 51]
nz=1	0	1
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=33
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		0
na=Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - puszka przyłączeniowa dla kabla 5x6mm2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=33
ob=0	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 3]
nz=0,63	0	0,63
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,63

[RMS 49]
nz=1	0	1
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=34
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0709-02	5	0709-02		0
na=Układanie kabli o masie do 1kg/m w kanałach odkrywanych bez mocowania - YKY5x6mm2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=34
ob=0	15		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[RMS 3]
nz=0,0691	0	0,0691
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1,0365

[RMS 21]
nz=1,04	0	1,04
np=1	0
wa=0
wb=0
il=15,6

[RMS 58]
nz=0,009	0	0,009
np=1	0
wa=0
wb=0
il=0,135

[RMS 32]
nz=0,05	0	0,05
np=1	0
wa=0
wb=0
il=0,75

[RMS 77]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 74]
nz=0,0067	0	0,0067
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,1005

[RMS 69]
nz=0,0044	0	0,0044
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,066

[RMS 67]
nz=0,0044	0	0,0044
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,066

[RMS 76]
nz=0,0044	0	0,0044
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,066

[POZYCJA]
id=35
pd=	KNR	7-08 0104-01	7-08	0104-01		0
na=Montaż systemu bezpieczeństwa gazowego - Centralka do współpracy z czujnikami metanu i siarkowodoru (2 wejściowa)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=35
ob=0	1		1
jm=układ	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 2]
nz=31,14	0	31,14
np=0	0
wa=0
wb=0
il=31,14

[RMS 7]
nz=1	0	1
np=1	0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 77]
nz=5	0	5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 72]
nz=0,85	0	0,85
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,85

[RMS 70]
nz=1,11	0	1,11
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1,11

[POZYCJA]
id=36
pd=MGPiB wyd.1995	KSNR	5 0203-02	5	0203-02		0
na=Montaż aparatów elektrycznych o masie do 5kg - Czujnik siarkowodoru
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=36
ob=0	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 3]
nz=0,75	0	0,75
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,75

[RMS 9]
nz=1	0	1
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=37
pd=MGPiB wyd.1995	KSNR	5 0203-02	5	0203-02		0
na=Montaż aparatów elektrycznych o masie do 5kg - Czujnik metanu
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=37
ob=0	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 3]
nz=0,75	0	0,75
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,75

[RMS 8]
nz=1	0	1
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=38
pd=MGPiB wyd.1995	KSNR	5 0203-02	5	0203-02		0
na=Montaż aparatów elektrycznych o masie do 5kg - Sygnalizator optyczno-akustyczny
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=38
ob=0	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 3]
nz=0,75	0	0,75
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,75

[RMS 56]
nz=1	0	1
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=39
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 1209-12	5	1209-12		0
na=Przebijanie otworów długości do 40cm i średnicy 100mm w ścianach lub stropach betonowych (+przepust kablowy)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=39
ob=0	1		1
jm=otworów	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 3]
nz=3,19	0	3,19
np=0	0
wa=0
wb=0
il=3,19

[RMS 41]
nz=1	0	1
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=40
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 1209-07	5	1209-07		0
na=Przebijanie otworów długości do 2 cegieł i średnicy 25mm w ścianach lub stropach ceglanych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=40
ob=0	1		1
jm=otworów	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 3]
nz=1,05	0	1,05
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1,05

[POZYCJA]
id=41
pd=Dz.U. 114/2000	KNNR	5 1201-01	5	1201-01		0
na=Osadzanie w ścianie lub stropie kołków plastykowych rozporowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=41
ob=0	52		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
krn=2	
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=52	1	52						

[RMS 3]
nz=0,0089	0	0,0089
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,9256

[RMS 22]
nz=1,03	0	1,03
np=1	0
wa=0
wb=0
il=107,12

[RMS 77]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=42
pd=Dz.U. 114/2000	KNNR	5 1101-02	5	1101-02		0
na=Przykręcenie konstrukcji wsporczych o masie do 1kg do gotowego podłoża - 2 mocowania  - ocynk met. zanurzeniowo-ogniową
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=42
ob=0	52		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=52	1	52						

[RMS 3]
nz=0,0977	0	0,0977
np=0	0
wa=0
wb=0
il=5,0804

[RMS 23]
nz=1	0	1
np=1	0
wa=0
wb=0
il=52

[RMS 77]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=43
pd=	KNR	7-08 0604-01	7-08	0604-01		0
na=Montaż koryt z pokrywą i elementami pomocniczymi - 50x60 - ocynk met. zanurzeniowo-ogniową
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=43
ob=0	40		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40						

[RMS 1]
nz=0,6016	0	0,6016
np=0	0
wa=0
wb=0
il=24,064

[RMS 26]
nz=1,08	0	1,08
np=1	0
wa=0
wb=0
il=43,2

[RMS 77]
nz=5	0	5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 70]
nz=0,0499	0	0,0499
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1,996

[POZYCJA]
id=44
pd=	KNR	7-08 0604-01	7-08	0604-01		0
na=Montaż koryt z pokrywą i elementami pomocniczymi - 100x60 - ocynk met. zanurzeniowo-ogniową
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=44
ob=0	12		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[RMS 1]
nz=0,6016	0	0,6016
np=0	0
wa=0
wb=0
il=7,2192

[RMS 25]
nz=1,08	0	1,08
np=1	0
wa=0
wb=0
il=12,96

[RMS 77]
nz=5	0	5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 70]
nz=0,0499	0	0,0499
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,5988

[POZYCJA]
id=45
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0105-01	5	0105-01		0
na=Układanie rur winidurowych o średnicy do 20mm w ciągach wielokrotnych na tynku mocowane do konsolek osadzonych w podłożu betonowym, ceglanym, gazobetonowym
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=45
ob=0	50		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						

[RMS 3]
nz=0,252	0	0,252
np=0	0
wa=0
wb=0
il=12,6

[RMS 53]
nz=1,04	0	1,04
np=1	0
wa=0
wb=0
il=52

[RMS 66]
nz=0,41	0	0,41
np=1	0
wa=0
wb=0
il=20,5

[RMS 38]
nz=0,31	0	0,31
np=1	0
wa=0
wb=0
il=15,5

[RMS 22]
nz=1,04	0	1,04
np=1	0
wa=0
wb=0
il=52

[RMS 57]
nz=2,1	0	2,1
np=1	0
wa=0
wb=0
il=105

[RMS 77]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=46
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0105-02	5	0105-02		0
na=Układanie rur winidurowych o średnicy do 28mm w ciągach wielokrotnych na tynku mocowane do konsolek osadzonych w podłożu betonowym, ceglanym, gazobetonowym
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=46
ob=0	20		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[RMS 3]
nz=0,265	0	0,265
np=0	0
wa=0
wb=0
il=5,3

[RMS 54]
nz=1,04	0	1,04
np=1	0
wa=0
wb=0
il=20,8

[RMS 66]
nz=0,41	0	0,41
np=1	0
wa=0
wb=0
il=8,2

[RMS 38]
nz=0,31	0	0,31
np=1	0
wa=0
wb=0
il=6,2

[RMS 22]
nz=1,04	0	1,04
np=1	0
wa=0
wb=0
il=20,8

[RMS 57]
nz=2,1	0	2,1
np=1	0
wa=0
wb=0
il=42

[RMS 77]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=47
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0209-01	5	0209-01		0
na=Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDY3x2,5mm2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=47
ob=0	50		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						

[RMS 3]
nz=0,0406	0	0,0406
np=0	0
wa=0
wb=0
il=2,03

[RMS 45]
nz=1,04	0	1,04
np=1	0
wa=0
wb=0
il=52

[RMS 77]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=48
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0209-01	5	0209-01		0
na=Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDY4x1,5mm2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=48
ob=0	130		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=130	1	130						

[RMS 3]
nz=0,0406	0	0,0406
np=0	0
wa=0
wb=0
il=5,278

[RMS 46]
nz=1,04	0	1,04
np=1	0
wa=0
wb=0
il=135,2

[RMS 77]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=49
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0209-01	5	0209-01		0
na=Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDY3x1,5mm2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=49
ob=0	50		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						

[RMS 3]
nz=0,0406	0	0,0406
np=0	0
wa=0
wb=0
il=2,03

[RMS 44]
nz=1,04	0	1,04
np=1	0
wa=0
wb=0
il=52

[RMS 77]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=50
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0209-01	5	0209-01		0
na=Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDY5x2,5mm2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=50
ob=0	20		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[RMS 3]
nz=0,0406	0	0,0406
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,812

[RMS 47]
nz=1,04	0	1,04
np=1	0
wa=0
wb=0
il=20,8

[RMS 77]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=51
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 1204-01	5	1204-01		0
na=Montaż końcówek kablowych o przekroju do 6mm2 przez zaciskanie
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=51
ob=0	5		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 3]
nz=0,0525	0	0,0525
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,2625

[RMS 24]
nz=1,03	0	1,03
np=1	0
wa=0
wb=0
il=5,15

[RMS 77]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=52
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 1201-01	5	1201-01		0
na=Osadzanie w ścianie lub stropie kołków plastykowych rozporowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=52
ob=0	7		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
krn=4	
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[RMS 3]
nz=0,0527	0	0,0527
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1,4756

[RMS 22]
nz=1,03	0	1,03
np=1	0
wa=0
wb=0
il=28,84

[RMS 77]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=53
pd=Dz.U. 114/2000	KNNR	5 0502-03	5	0502-03		0
na=Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych do 2x40W przykręcanych (zwykłych) - Oprawa "B3" wg projektu
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=53
ob=0	6		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 3]
nz=0,74	0	0,74
np=0	0
wa=0
wb=0
il=4,44

[RMS 33]
nz=1	0	1
np=1	0
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 77]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=54
pd=Dz.U. 114/2000	KNNR	5 0502-03	5	0502-03		0
na=Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych do 2x40W przykręcanych (zwykłych) - Naświetlacz "Z" wg projektu
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=54
ob=0	2		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 3]
nz=0,74	0	0,74
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1,48

[RMS 29]
nz=1	0	1
np=1	0
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 77]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=55
pd=Dz.U. 114/2000	KNNR	5 0502-03	5	0502-03		0
na=Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych do 2x40W przykręcanych (zwykłych) - Oprawa "PK2" wg projektu
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=55
ob=0	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 3]
nz=0,74	0	0,74
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,74

[RMS 34]
nz=1	0	1
np=1	0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 77]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=56
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 1201-01	5	1201-01		0
na=Osadzanie w ścianie lub stropie kołków plastykowych rozporowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=56
ob=0	7		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
krn=4	
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[RMS 3]
nz=0,0527	0	0,0527
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1,4756

[RMS 22]
nz=1,03	0	1,03
np=1	0
wa=0
wb=0
il=28,84

[RMS 77]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=57
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0303-02	5	0303-02		0
na=Montaż puszek 4-wlotowych z tworzywa sztucznego o wymiarach 75x75mm z przewodem o przekroju do 2,5mm2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=57
ob=0	7		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[RMS 3]
nz=0,459	0	0,459
np=0	0
wa=0
wb=0
il=3,213

[RMS 50]
nz=1,02	0	1,02
np=1	0
wa=0
wb=0
il=7,14

[RMS 77]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=58
pd=Dz.U. 114/2000	KNNR	5 0308-06	5	0308-06		0
na=Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym bryzgoszczelnych przykręcanych 3-biegunowych do 16A/2,5mm2 - gniazdo 3f z wyłącznikiem
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=58
ob=0	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 3]
nz=0,287	0	0,287
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,574

[RMS 15]
nz=1,02	0	1,02
np=1	0
wa=0
wb=0
il=2,04

[RMS 77]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=59
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0307-01	5	0307-01		0
na=Montaż przycisku jednobiegunowego
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=59
ob=0	3		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 3]
nz=0,231	0	0,231
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,693

[RMS 28]
nz=1,02	0	1,02
np=1	0
wa=0
wb=0
il=3,06

[RMS 77]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=60
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0307-03	5	0307-03		0
na=Montaż łącznika krzyżowego, dwubiegunowego
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=60
ob=0	4		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 3]
nz=0,336	0	0,336
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1,344

[RMS 28]
nz=1,02	0	1,02
np=1	0
wa=0
wb=0
il=4,08

[RMS 77]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=61
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 1203-01	5	1203-01		0
na=Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów pojedynczych o przekroju do 2,5mm2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=61
ob=0	70		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70						

[RMS 3]
nz=0,0158	0	0,0158
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1,106

[ELEMENT 1]
na=Grupa robót: 45310000-3 - Dział: Instalacja odgromowa, uziemiająca w terenie
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=96
nu=4

[POZYCJA]
id=62
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0605-03	5	0605-03		0
na=Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0,60m w gruncie kategorii IV - Fe/Zn30x4
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=62
ob=0	50		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						

[RMS 3]
nz=1,46	0	1,46
np=0	0
wa=0
wb=0
il=73

[RMS 5]
nz=1,04	0	1,04
np=1	0
wa=0
wb=0
il=52

[RMS 63]
nz=0,06	0	0,06
np=1	0
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 35]
nz=0,06	0	0,06
np=1	0
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 77]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=63
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0611-05	5	0611-05		0
na=Wykonanie spawu łączącego przewody instalacji odgromowej lub przewody wyrównawcze z bednarki o przekroju do 120mm2, na ścianie lub konstrukcji zbrojenia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=63
ob=0	4		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 3]
nz=0,269	0	0,269
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1,076

[RMS 73]
nz=0,134	0	0,134
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,536

[POZYCJA]
id=64
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0601-01	5	0601-01		0
na=Montaż instalacji odgromowej z przewodów poziomych nie naprężanych mocowanych na wspornikach obsadzanych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=64
ob=0	55		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=55	1	55						

[RMS 3]
nz=0,312	0	0,312
np=0	0
wa=0
wb=0
il=17,16

[RMS 39]
nz=1,04	0	1,04
np=1	0
wa=0
wb=0
il=57,2

[RMS 60]
nz=1,01	0	1,01
np=1	0
wa=0
wb=0
il=55,55

[RMS 64]
nz=0,03	0	0,03
np=1	0
wa=0
wb=0
il=1,65

[RMS 77]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 73]
nz=0,033	0	0,033
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1,815

[POZYCJA]
id=65
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0601-03	5	0601-03		0
na=Montaż instalacji odgromowej z przewodów pionowych nie naprężanych mocowanych na wspornikach obsadzanych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=65
ob=0	15		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[RMS 3]
nz=0,385	0	0,385
np=0	0
wa=0
wb=0
il=5,775

[RMS 39]
nz=1,04	0	1,04
np=1	0
wa=0
wb=0
il=15,6

[RMS 60]
nz=1,01	0	1,01
np=1	0
wa=0
wb=0
il=15,15

[RMS 64]
nz=0,03	0	0,03
np=1	0
wa=0
wb=0
il=0,45

[RMS 77]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=66
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0612-01	5	0612-01		0
na=Montaż złączy do rynny okapowej na dachu
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=66
ob=0	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 3]
nz=0,14	0	0,14
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,28

[RMS 65]
nz=1	0	1
np=1	0
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 77]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=67
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0612-06	5	0612-06		0
na=Montaż złączy kontrolnych w przewodach wyrównawczych połączonych pręt-płaskownik
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=67
ob=0	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 3]
nz=0,449	0	0,449
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,898

[RMS 63]
nz=1	0	1
np=1	0
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 77]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=68
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0405-06	5	0405-06		0
na=Montaż konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 10kg przez przykręcenie do gotowego podłoża - obudowa złącz kontrolnych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=68
ob=0	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 3]
nz=1,11	0	1,11
np=0	0
wa=0
wb=0
il=2,22

[RMS 30]
nz=1	0	1
np=0	0
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=69
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0603-03	5	0603-03		0
na=Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120mm2 w kanałach przyspawanych do konstrukcji
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=69
ob=0	50		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						

[RMS 3]
nz=0,176	0	0,176
np=0	0
wa=0
wb=0
il=8,8

[RMS 4]
nz=1,04	0	1,04
np=1	0
wa=0
wb=0
il=52

[RMS 77]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 73]
nz=0,088	0	0,088
np=0	0
wa=0
wb=0
il=4,4

[POZYCJA]
id=70
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		0
na=Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe - przewód LgY16mm2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=70
ob=0	10		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 3]
nz=0,0546	0	0,0546
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,546

[RMS 42]
nz=1,04	0	1,04
np=1	0
wa=0
wb=0
il=10,4

[RMS 77]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=71
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		0
na=Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe - przewód LgY6mm2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=71
ob=0	5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 3]
nz=0,0546	0	0,0546
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,273

[RMS 43]
nz=1,04	0	1,04
np=1	0
wa=0
wb=0
il=5,2

[RMS 77]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=72
pd= 2000	KNNR-W	9 0607-01	9	0607-01		0
na=Mocowanie szyny wyrównania potencjałów (główna szyna uziemiająca) - GSW
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=72
ob=0	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 3]
nz=0,22	0	0,22
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,22

[RMS 14]
nz=1	0	1
np=1	0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 77]
nz=4	0	4
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=Grupa robót: 45310000-3 - Dział: Pomiary instalacji elektrycznej
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=97
nu=5

[POZYCJA]
id=73
pd=	KNNR	5 1301-02	5	1301-02		0
na=Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia 3-fazowego
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=73
ob=0	2		1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 3]
nz=1,76	0	1,76
np=0	0
wa=0
wb=0
il=3,52

[POZYCJA]
id=74
pd=	KNNR	5 1301-01	5	1301-01		0
na=Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1-fazowego
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=74
ob=0	3		1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 3]
nz=1,3	0	1,3
np=0	0
wa=0
wb=0
il=3,9

[POZYCJA]
id=75
pd=	KNNR	5 1305-01	5	1305-01		0
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego - pierwsza
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=75
ob=0	3		1
jm=próbę	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 3]
nz=0,33	0	0,33
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,99

[POZYCJA]
id=76
pd=Dz.U. 114/2000	KNNR	5 1305-02	5	1305-02		0
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=76
ob=0	10		1
jm=próba	172
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 3]
nz=0,27	0	0,27
np=0	0
wa=0
wb=0
il=2,7

[POZYCJA]
id=77
pd=Dz.U. 114/2000	KNNR	5 1307-01	5	1307-01		0
na=Sprawdzenie i pomiary obwodów sygnalizacji
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=77
ob=0	4		1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 3]
nz=0,34	0	0,34
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1,36

[POZYCJA]
id=78
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 1302-03	5	1302-03		0
na=Badanie linii kablowej 4 żyłowej niskiego napięcia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=78
ob=0	2		1
jm=odcinek	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 3]
nz=1,8	0	1,8
np=0	0
wa=0
wb=0
il=3,6

[POZYCJA]
id=79
pd=Dz.U. 114/2000	KNNR	5 1302-04	5	1302-04		0
na=Badanie linii kablowej 5 żyłowej niskiego napięcia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=79
ob=0	3		1
jm=odcinek	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 3]
nz=1,98	0	1,98
np=0	0
wa=0
wb=0
il=5,94

[POZYCJA]
id=80
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 1302-05	5	1302-05		0
na=Badanie linii kablowej 7 żyłowej sygnalizacyjnej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=80
ob=0	1		1
jm=odcinek	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 3]
nz=1,55	0	1,55
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1,55

[POZYCJA]
id=81
pd=	KNNR	5 1304-01	5	1304-01		0
na=Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=81
ob=0	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 3]
nz=1,24	0	1,24
np=0	0
wa=0
wb=0
il=2,48

[POZYCJA]
id=82
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 1304-03	5	1304-03		0
na=Badania i pomiary instalacji odgromowej - pierwszy pomiar
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=82
ob=0	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 3]
nz=1,26	0	1,26
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1,26

[POZYCJA]
id=83
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 1304-04	5	1304-04		0
na=Badania i pomiary instalacji odgromowej - każdy następny pomiar
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=83
ob=0	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 3]
nz=0,56	0	0,56
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,56

[POZYCJA]
id=84
pd= 2000	KNNR-W	9 1201-02	9	1201-02		0
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=84
ob=0	2		1
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 3]
nz=0,4	0	0,4
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,8

[POZYCJA]
id=85
pd= 2000	KNNR-W	9 1201-03	9	1201-03		0
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny w pomieszczeniu
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=85
ob=0	2		1
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
krn=3	
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 3]
nz=0,15	0	0,15
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,9

[ELEMENT 1]
na=Grupa robót: 45310000-3 - Dział: Inne
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=98
nu=6

[POZYCJA]
id=86
pd=wyd.III 	KNR	7-08 0701-01	7-08	0701-01		0
na=Dostosowanie aplikacji SCADA i oprogramowania sterownika (sygnały z szafki kraty zgrzebłowej z prasopłuczką skratek)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=86
ob=0	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 11]
nz=1	0	1
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=87
pd=wyd.III 	KNR	7-08 0701-01	7-08	0701-01		0
na=Dokumentacja powykonawcza
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=87
ob=0	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 10]
nz=1	0	1
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=88
pd=wyd.III 	KNR	7-08 0701-01	7-08	0701-01		0
na=Wytyczenie wg projektu tras kablowych, lokalizacji urządzeń i obiektów elektrycznych, inwentaryzacja powykonawcza z opracowaniem operatu i zgłoszeniem do ośrodka geodezyjnego
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=88
ob=0	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 61]
nz=1	0	1
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=89
pd= 1995	ZKMC	1 0408-01	1	0408-01		0
na=Ruch odbiorowy w małych obiektach (szt=ilość ludzi zatrudnionych w akp uwzględniając dyżury)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=89
ob=0	0,5		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=0,5	1	0.5						

[RMS 3]
nz=72	0	72
np=0	0
wa=0
wb=0
il=36

[SUMA KONTROLNA]
2C68BEA76B2B1EA6A373F97C6F5E9566
