[KOSZTORYS ATHENASOFT]
wf=1
pr=RODOS	8.0.0.35
cr=33
opn=0	0	0	0	0	0	0	8
prn=2	2	3	2	3	0	6

[STRONA TYT]
nb=
ni=
nw=
nk=Tomasz Więcek
sp=
mi=Tarnów
dt=maj 2025
pcn=
cpv=45310000-3-Roboty_w_zakresie_instalacji_elektrycznych	

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=10.9	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT
wa=23	1	0
op=1	0
nc=1

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Elektromonterzy gr.II
id=001	3
jm=r-g	149
ce=33
il=37.12

[RMS ZEST 2]
ty=R
na=Elektromonterzy gr.IV
id=002	3
jm=r-g	149
ce=33
il=31.14

[RMS ZEST 3]
ty=R
na=Robotnicy
id=003	3
jm=r-g	149
ce=33
il=742.52

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=Bednarka ocynkowana 25x4mm
id=0000001	3
jm=m	040
ce=8
il=52

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=Bednarka ocynkowana Fe/Zn30x4
id=0000002	3
jm=m	040
ce=9
il=52

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=Cement portlandzki CEM I 32,5
id=0000003	3
jm=t	034
ce=525.64
il=0.19

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=Centralka do współpracy z czujnikami metanu i siarkowodoru (2 wejściowa)
id=0000004	3
jm=kpl	090
ce=420
il=1

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=Czujnik metanu
id=0000005	3
jm=szt	020
ce=1300
il=1

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=Czujnik siarkowodoru
id=0000006	3
jm=szt	020
ce=900
il=1

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=Dokumentacja powykonawcza
id=0000007	3
jm=kpl	090
ce=2000
il=1

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=Dostosowanie aplikacji SCADA i oprogramowania sterownika (sygnały z szafki kraty zgrzebłowej z prasopłuczką skratek)
id=0000008	3
jm=kpl	090
ce=3000
il=1

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm
id=0000009	3
jm=m2	050
ce=2
il=246.54

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=Fundamenty prefabrykowane
id=0000010	3
jm=szt	020
ce=350
il=1

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=Główna szyna wyrównawcza GSW
id=0000011	3
jm=szt	020
ce=96
il=1

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=Gniazdo 3f z wyłącznikiem
id=0000012	3
jm=szt	020
ce=110
il=2.04

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=Kabel YAKXS4x120mm2
id=0000013	3
jm=m	040
ce=34.5
il=166.4

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=Kabel YAKXS4x35mm2
id=0000014	3
jm=m	040
ce=13.2
il=10.4

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=Kabel YKSY 7x1,5mm2
id=0000015	3
jm=m	040
ce=8
il=41.6

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=Kabel YKY 3x2,5mm2
id=0000016	3
jm=m	040
ce=5
il=338

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=Kabel YKY5x10mm2
id=0000017	3
jm=m	040
ce=30
il=41.6

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=Kabel YKY5x6mm2
id=0000018	3
jm=m	040
ce=18.3
il=59.28

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=Kołki rozporowe plastykowe
id=0000019	3
jm=szt	020
ce=0.7
il=237.6

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=Konstrukcja wsporcza cynk. ogniowo
id=0000020	3
jm=szt	020
ce=17
il=52

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=Końcówki kablowe do zaprasowania
id=0000021	3
jm=szt	020
ce=2
il=31.93

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=Korytko kablowe kompletne (złaczki, pokrywy) perforowane 100x60 - ocynk met. zanurzeniowo-ogniową
id=0000022	3
jm=m	040
ce=65
il=12.96

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=Korytko kablowe kompletne (złaczki, pokrywy) perforowane 50x60 - ocynk met. zanurzeniowo-ogniową
id=0000023	3
jm=m	040
ce=50
il=43.2

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=Kostka brukowa betonowa  8cm szara
id=0000024	3
jm=m2	050
ce=55
il=3.28

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=Łączniki bryzgoszczelne
id=0000025	3
jm=szt	020
ce=30
il=7.14

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=Naświetlacz LED 50W/5000lm z czujnikiem zmierzchu i ruchu wg projektu
id=0000026	3
jm=kpl	090
ce=250
il=2

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=Obudowa złącz kontrolnych
id=0000027	3
jm=szt	020
ce=45
il=2

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=Odgałęźniki izolacyjne bryzgoszczelne
id=0000028	3
jm=szt	020
ce=6
il=3.06

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=Opaski kablowe OKi
id=0000029	3
jm=szt	020
ce=2.7
il=60.95

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=Oprawa "B3" wg projektu
id=0000030	3
jm=kpl	090
ce=240
il=6

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=Oprawa "PK2" wg projektu
id=0000031	3
jm=kpl	090
ce=190
il=1

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=Osłony przewodów
id=0000032	3
jm=szt	020
ce=15.26
il=3

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=Piasek
id=0000033	3
jm=m3	060
ce=37
il=1.31

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=Piasek do betonów zwykłych
id=0000034	3
jm=m3	060
ce=37
il=24.78

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=Płaskowniki perforowane
id=0000035	3
jm=m	040
ce=10
il=21.7

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=Pręty stalowe ocynkowane
id=0000036	3
jm=m	040
ce=4.2
il=72.8

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=Przebudowa istn. rozdzielnicy pompowni SUW do wyprowadzania zasilania dla projektowanego biofiltra, podpięcie styków wyłączników PWP (2szt) do blokowania agregatów prądotwórczych
id=0000037	3
jm=kpl	090
ce=1500
il=1

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=Przepust kablowy
id=0000038	3
jm=kpl	090
ce=300
il=1

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=Przewód LgY16mm2
id=0000039	3
jm=m	040
ce=9
il=10.4

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=Przewód LgY6mm2
id=0000040	3
jm=m	040
ce=6
il=5.2

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=Przewód YDY3x1,5mm2
id=0000041	3
jm=m	040
ce=3.1
il=52

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=Przewód YDY3x2,5mm2
id=0000042	3
jm=m	040
ce=4.8
il=52

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=Przewód YDY4x1,5mm2
id=0000043	3
jm=m	040
ce=4.1
il=135.2

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=Przewód YDY5x2,5mm2
id=0000044	3
jm=m	040
ce=7.9
il=20.8

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=Puszka przyłączeniowa dla kabla 5x6mm2
id=0000045	3
jm=szt	020
ce=100
il=1

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=Puszki 4-wlotowe z tworzywa sztucznego o wymiarach 75x75mm
id=0000046	3
jm=szt	020
ce=4.8
il=7.14

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=Rozłączniki 3-biegunowy
id=0000047	3
jm=szt	020
ce=200
il=1

[RMS ZEST 52]
ty=M
na=Rura 110, 750N
id=0000048	3
jm=m	040
ce=21
il=114.4

[RMS ZEST 53]
ty=M
na=Rury winidurowe o średnicy do 20mm
id=0000049	3
jm=m	040
ce=1.7
il=52

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=Rury winidurowe o średnicy do 28mm
id=0000050	3
jm=m	040
ce=2.62
il=20.8

[RMS ZEST 55]
ty=M
na=Słupki oznaczeniowe SO 115x20x30cm
id=0000051	3
jm=szt	020
ce=37
il=8.82

[RMS ZEST 56]
ty=M
na=Sygnalizator optyczno-akustyczny
id=0000052	3
jm=szt	020
ce=120
il=1

[RMS ZEST 57]
ty=M
na=Uchwyty
id=0000053	3
jm=szt	020
ce=0.5
il=147

[RMS ZEST 58]
ty=M
na=Wazelina techniczna
id=0000054	3
jm=kg	033
ce=31.62
il=6.51

[RMS ZEST 59]
ty=M
na=Woda
id=0000055	3
jm=m3	060
ce=5
il=0.43

[RMS ZEST 60]
ty=M
na=Wsporniki dachowe
id=0000056	3
jm=szt	020
ce=9
il=70.7

[RMS ZEST 61]
ty=M
na=Wytyczenie wg projektu tras kablowych, lokalizacji urządzeń i obiektów elektrycznych, inwentaryzacja powykonawcza z opracowaniem operatu i zgłoszeniem do ośrodka geodezyjnego
id=0000057	3
jm=kpl	090
ce=1000
il=1

[RMS ZEST 62]
ty=M
na=Zestaw ZKP
id=0000058	3
jm=szt	020
ce=2750
il=1

[RMS ZEST 65]
ty=M
na=Złącza
id=0000059	3
jm=szt	020
ce=9
il=2

[RMS ZEST 63]
ty=M
na=Złącza kontrolne
id=0000060	3
jm=szt	020
ce=15
il=5

[RMS ZEST 64]
ty=M
na=Złącza rynnowe
id=0000061	3
jm=szt	020
ce=8
il=2.1

[RMS ZEST 66]
ty=M
na=Złączki
id=0000062	3
jm=szt	020
ce=0.8
il=28.7

[RMS ZEST 67]
ty=S
na=Ciągnik kołowy
id=00001	3
jm=m-g	148
ce=70
il=2.78

[RMS ZEST 68]
ty=S
na=Piła do cięcia kostki
id=00002	3
jm=m-g	148
ce=75
il=0.4

[RMS ZEST 69]
ty=S
na=Przyczepa do przewożenia kabli
id=00003	3
jm=m-g	148
ce=9
il=3.12

[RMS ZEST 70]
ty=S
na=Samochód dostawczy do 0,9t
id=00004	3
jm=m-g	148
ce=100
il=3.71

[RMS ZEST 71]
ty=S
na=Samochód samowyładowczy   5t
id=00005	3
jm=m-g	148
ce=138
il=3.72

[RMS ZEST 73]
ty=S
na=Spawarka
id=00006	3
jm=m-g	148
ce=6.14
il=6.76

[RMS ZEST 72]
ty=S
na=Spawarka elektryczna wirująca 300A
id=00007	3
jm=m-g	148
ce=9.8
il=0.85

[RMS ZEST 74]
ty=S
na=Środek transportowy
id=00008	3
jm=m-g	148
ce=100
il=10.58

[RMS ZEST 75]
ty=S
na=Wibrator powierzchniowy
id=00009	3
jm=m-g	148
ce=8.6
il=2.08

[RMS ZEST 76]
ty=S
na=Żuraw samochodowy
id=00010	3
jm=m-g	148
ce=140
il=3.55

[RMS ZEST 77]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze (od M)
id=9999999	3
jm=%	147
il=733.11

[ELEMENT 1]
na=Demontaże związane z budynkiem pompowni

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	9 0201-06
na=Demontaż tablicy rozdzielczej o powierzchni ponad 0,5m2
jm=szt	20
ob=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=10.9	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 3]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=47.19
wb=86.35

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	9 0305-03
na=Demontaż przewodów kabelkowych o przekroju żył do 30mm2 układanych w korytkach i listwach instalacyjnych
jm=m	40
ob=10

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=10.9	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 3]
nz=0.042	0	0.042
np=1
wa=13.86
wb=25.36

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	9 0304-03
na=Demontaż przewodów kabelkowych o przekroju żył do 7,5mm2 wciąganych w rury instalacyjne
jm=m	40
ob=50

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=10.9	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 3]
nz=0.0315	0	0.0315
np=1
wa=51.98
wb=95.12

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	9 0401-08
na=Demontaż łącznika uszczelnionego z tworzyw sztucznych lub metalu
jm=szt	20
ob=0.02

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=10.9	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 3]
nz=25.6	0	25.6
np=1
wa=16.9
wb=30.93

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	9 0402-06
na=Demontaż gniazda wtykowego uszczelnionego 2-biegunowego
jm=szt	20
ob=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=10.9	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 3]
nz=0.328	0	0.328
np=1
wa=10.82
wb=19.8

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	9 0403-04
na=Wymiana puszek lub odgałęźników uszczelnionych z tworzyw sztucznych
jm=szt	20
ob=3

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=10.9	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 3]
nz=0.734	0	0.734
np=1
wa=72.67
wb=132.98

[RMS 31]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=18.36
wb=18.36

[RMS 77]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=0.73
wb=0.73

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	9 0501-06
na=Demontaż oprawy świetlówkowej z kloszem
jm=szt	20
ob=4

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=10.9	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 3]
nz=0.55	0	0.55
np=1
wa=72.6
wb=132.85

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	9 0601-05
na=Demontaż przewodów nienaprężonych poziomych
jm=m	40
ob=30

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=10.9	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 3]
nz=0.107	0	0.107
np=1
wa=105.93
wb=193.83

[ELEMENT 1]
na=Grupa robót: 45310000-3 - Dział: Zasilanie elektryczne, kable zasilające w terenie, prefabrykaty

[ELEMENT 2]
na=Grupa robót: 45310000-3 - Dział: Wykopy

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0701-03
na=Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii IV
jm=m3	60
ob=78.24

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=10.9	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=78.24	1	0.8*0.6*163	

[RMS 3]
nz=3.65	0	3.65
np=1
wa=9424.01
wb=17244.53

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1994	KNR	5-10 0301-02
na=Nasypanie warstwy piasku grubości 10cm na dno rowu kablowego o szerokości do 0,6m
jm=m	40
ob=163
krn=2

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=10.9	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 1]
nz=0.0179	0	0.0179
np=1
wa=192.57
wb=352.37

[RMS 36]
nz=0.076	0	0.076
np=1
wa=916.71
wb=916.71

[RMS 77]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=18.33
wb=18.33

[RMS 71]
nz=0.0114	0	0.0114
np=1
wa=512.86
wb=938.46

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0702-03
na=Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kategorii IV
jm=m3	60
ob=78.24

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=10.9	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=78.24	1	0.8*0.6*163	

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=3872.88
wb=7086.79

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0719-02
na=Ręczne rozebranie nawierzchni grubości 16-20cm z brukowca
jm=m2	50
ob=16

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=10.9	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	20*0.8	

[RMS 3]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=132
wb=241.54

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0720-09
na=Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z betonowej kostki brukowej o grubości 8cm pochodzącej z rozbiórki, na podsypce cementowo-piaskowej
jm=m2	50
ob=16

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=10.9	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	20*0.8	

[RMS 3]
nz=1.56	0	1.56
np=1
wa=823.68
wb=1507.21

[RMS 37]
nz=0.0818	0	0.0818
np=1
wa=48.43
wb=48.43

[RMS 27]
nz=0.205	0	(102.5*0.2)/100
np=1
wa=180.4
wb=180.4

[RMS 6]
nz=0.0117	0	0.0117
np=1
wa=98.4
wb=98.4

[RMS 59]
nz=0.027	0	0.027
np=1
wa=2.16
wb=2.16

[RMS 77]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=8.23
wb=8.23

[RMS 75]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=17.89
wb=32.74

[RMS 68]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=30
wb=54.9

[ELEMENT 2]
na=Grupa robót: 45310000-3 - Dział: Kable zasilające, sterownicze, rury osłonowe

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 0705-01
na=Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140mm - 110
jm=m	40
ob=110

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=10.9	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 3]
nz=0.128	0	0.128
np=1
wa=464.64
wb=850.23

[RMS 52]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=2402.4
wb=2402.4

[RMS 77]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=60.06
wb=60.06

[RMS 74]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=154
wb=281.8

[RMS 76]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=107.8
wb=197.26

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 1203-05
na=Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów pojedynczych o przekroju do 50mm2 - analogia-odłączenie
jm=szt	20
ob=20

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=10.9	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.8		0.8

[RMS 3]
nz=0.0378	0	0.0378
np=1
wa=19.96
wb=36.52

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0707-02
na=Ręczne układanie kabli o masie do 1,0kg/m w rowach kablowych z przykryciem folią kalandrowaną - YAKXS4x35mm2
jm=m	40
ob=10

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=10.9	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 3]
nz=0.0646	0	0.0646
np=1
wa=21.32
wb=39.01

[RMS 17]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=137.28
wb=137.28

[RMS 58]
nz=0.011	0	0.011
np=1
wa=3.48
wb=3.48

[RMS 32]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=2.7
wb=2.7

[RMS 12]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=8.4
wb=8.4

[RMS 55]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=5.55
wb=5.55

[RMS 77]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=3.94
wb=3.94

[RMS 74]
nz=0.0149	0	0.0149
np=1
wa=14.9
wb=27.27

[RMS 69]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0.41
wb=0.75

[RMS 67]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=3.15
wb=5.77

[RMS 76]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=6.3
wb=11.53

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0707-03
na=Ręczne układanie kabli o masie do 2,0kg/m w rowach kablowych z przykryciem folią kalandrowaną - YAKXS4x120mm2
jm=m	40
ob=160

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=10.9	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 3]
nz=0.107	0	0.107
np=1
wa=564.96
wb=1033.79

[RMS 16]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=5740.8
wb=5740.8

[RMS 58]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=65.77
wb=65.77

[RMS 32]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=43.2
wb=43.2

[RMS 12]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=134.4
wb=134.4

[RMS 55]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=88.8
wb=88.8

[RMS 77]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=151.82
wb=151.82

[RMS 74]
nz=0.0149	0	0.0149
np=1
wa=238.4
wb=436.24

[RMS 69]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=6.48
wb=11.86

[RMS 67]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=50.4
wb=92.22

[RMS 76]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=100.8
wb=184.45

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0707-02
na=Ręczne układanie kabli o masie do 1,0kg/m w rowach kablowych z przykryciem folią kalandrowaną - YKY5x6mm2
jm=m	40
ob=42

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=10.9	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 3]
nz=0.0646	0	0.0646
np=1
wa=89.54
wb=163.84

[RMS 21]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=799.34
wb=799.34

[RMS 58]
nz=0.011	0	0.011
np=1
wa=14.61
wb=14.61

[RMS 32]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=11.34
wb=11.34

[RMS 12]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=35.28
wb=35.28

[RMS 55]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=23.31
wb=23.31

[RMS 77]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=22.1
wb=22.1

[RMS 74]
nz=0.0149	0	0.0149
np=1
wa=62.58
wb=114.52

[RMS 69]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=1.7
wb=3.12

[RMS 67]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=13.23
wb=24.21

[RMS 76]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=26.46
wb=48.42

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0707-01
na=Ręczne układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych z przykryciem folią kalandrowaną - YKY 3x2,5mm2
jm=m	40
ob=325

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=10.9	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 3]
nz=0.0461	0	0.0461
np=1
wa=494.42
wb=904.71

[RMS 19]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=1690
wb=1690

[RMS 58]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=92.49
wb=92.49

[RMS 32]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=87.75
wb=87.75

[RMS 12]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=273
wb=273

[RMS 55]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=180.38
wb=180.38

[RMS 77]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=58.09
wb=58.09

[RMS 74]
nz=0.0149	0	0.0149
np=1
wa=484.25
wb=886.1

[RMS 69]
nz=0.0053	0	0.0053
np=1
wa=15.5
wb=28.37

[RMS 67]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=97.83
wb=179.01

[RMS 76]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=195.65
wb=358.01

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0707-02
na=Ręczne układanie kabli o masie do 1,0kg/m w rowach kablowych z przykryciem folią kalandrowaną - YKY5x10mm2
jm=m	40
ob=25

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=10.9	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 3]
nz=0.0646	0	0.0646
np=1
wa=53.3
wb=97.54

[RMS 20]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=780
wb=780

[RMS 58]
nz=0.011	0	0.011
np=1
wa=8.7
wb=8.7

[RMS 32]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=6.75
wb=6.75

[RMS 12]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=21
wb=21

[RMS 55]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=13.88
wb=13.88

[RMS 77]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=20.76
wb=20.76

[RMS 74]
nz=0.0149	0	0.0149
np=1
wa=37.25
wb=68.16

[RMS 69]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=1.01
wb=1.85

[RMS 67]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=7.88
wb=14.42

[RMS 76]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=15.75
wb=28.82

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0709-02
na=Układanie kabli o masie do 1kg/m w kanałach odkrywanych bez mocowania - YKY5x10mm2
jm=m	40
ob=15

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=10.9	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 3]
nz=0.0691	0	0.0691
np=1
wa=34.2
wb=62.58

[RMS 20]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=468
wb=468

[RMS 58]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=4.27
wb=4.27

[RMS 32]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=2.03
wb=2.03

[RMS 77]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=11.86
wb=11.86

[RMS 74]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=10.05
wb=18.39

[RMS 69]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0.59
wb=1.08

[RMS 67]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=4.62
wb=8.45

[RMS 76]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=9.24
wb=16.91

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0707-01
na=Ręczne układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych z przykryciem folią kalandrowaną - YKSY 7x1,5mm2
jm=m	40
ob=25

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=10.9	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 3]
nz=0.0461	0	0.0461
np=1
wa=38.03
wb=69.59

[RMS 18]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=208
wb=208

[RMS 58]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=7.11
wb=7.11

[RMS 32]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=6.75
wb=6.75

[RMS 12]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=21
wb=21

[RMS 55]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=13.88
wb=13.88

[RMS 77]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=6.42
wb=6.42

[RMS 74]
nz=0.0149	0	0.0149
np=1
wa=37.25
wb=68.16

[RMS 69]
nz=0.0053	0	0.0053
np=1
wa=1.19
wb=2.17

[RMS 67]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=7.53
wb=13.77

[RMS 76]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=15.05
wb=27.54

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0709-01
na=Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w kanałach odkrywanych bez mocowania - YKSY 7x1,5mm2
jm=m	40
ob=15

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=10.9	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 3]
nz=0.0445	0	0.0445
np=1
wa=22.03
wb=40.31

[RMS 18]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=124.8
wb=124.8

[RMS 58]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=4.27
wb=4.27

[RMS 32]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=2.03
wb=2.03

[RMS 77]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=3.28
wb=3.28

[RMS 74]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=10.05
wb=18.39

[RMS 69]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0.58
wb=1.06

[RMS 67]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=4.52
wb=8.27

[RMS 76]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=9.03
wb=16.52

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 1204-02
na=Montaż końcówek kablowych o przekroju do 16mm2 przez zaciskanie
jm=szt	20
ob=10

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=10.9	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 3]
nz=0.0809	0	0.0809
np=1
wa=26.7
wb=48.86

[RMS 24]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=20.6
wb=20.6

[RMS 77]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0.52
wb=0.52

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 1204-03
na=Montaż końcówek kablowych o przekroju do 50mm2 przez zaciskanie
jm=szt	20
ob=8

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=10.9	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 3]
nz=0.125	0	0.125
np=1
wa=33
wb=60.39

[RMS 24]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=16.48
wb=16.48

[RMS 77]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0.41
wb=0.41

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 1204-04
na=Montaż końcówek kablowych o przekroju do 120mm2 przez zaciskanie
jm=szt	20
ob=8

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=10.9	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 3]
nz=0.177	0	0.177
np=1
wa=46.73
wb=85.5

[RMS 24]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=16.48
wb=16.48

[RMS 77]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0.41
wb=0.41

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 1203-04
na=Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów pojedynczych o przekroju do 16mm2
jm=szt	20
ob=15

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=10.9	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 3]
nz=0.0263	0	0.0263
np=1
wa=13.02
wb=23.82

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 1203-05
na=Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów pojedynczych o przekroju do 50mm2
jm=szt	20
ob=8

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=10.9	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 3]
nz=0.0378	0	0.0378
np=1
wa=9.98
wb=18.27

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 1203-06
na=Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów pojedynczych o przekroju do 120mm2
jm=szt	20
ob=8

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=10.9	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 3]
nz=0.0536	0	0.0536
np=1
wa=14.15
wb=25.9

[ELEMENT 2]
na=Grupa robót: 45310000-3 - Dział: Prefabrykaty

[POZYCJA]
pd= 2000	KNNR-W	5 0403-01
na=Montaż rozdzielnic (zestawów) o masie do 20kg mocowanych na fundamencie prefabrykowanym - Zestaw ZKP
jm=kpl	90
ob=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=10.9	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 3]
nz=3.4	0	3.4
np=1
wa=112.2
wb=205.31

[RMS 62]
nz=1	0	1
np=1
wa=2750
wb=2750

[RMS 13]
nz=1	0	1
np=1
wa=350
wb=350

[POZYCJA]
pd= 2000	KNNR-W	5 0405-07
na=Montaż konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 20kg przez przykręcenie do gotowego podłoża - Przebudowa istn. rozdzielnicy pompowni SUW do wyprowadzania zasilania dla projektowanego biofiltra, podpięcie styków wyłączników PWP (2szt) do blokowania agregatów prądotwórczych
jm=szt	20
ob=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=10.9	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 3]
nz=1.19	0	1.19
np=1
wa=39.27
wb=71.86

[RMS 40]
nz=1	0	1
np=1
wa=1500
wb=1500

[ELEMENT 1]
na=Grupa robót: 45310000-3 - Dział: Instalacje elektryczne wewnętrzne - pompownia ścieków

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0407-04
na=Montaż w rozdzielnicach wyłącznika 3-biegunowego
jm=szt	20
ob=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=10.9	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 3]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=11.22
wb=20.53

[RMS 51]
nz=1	0	1
np=1
wa=200
wb=200

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0406-01
na=Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - puszka przyłączeniowa dla kabla 5x6mm2
jm=szt	20
ob=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=10.9	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 3]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=20.79
wb=38.04

[RMS 49]
nz=1	0	1
np=1
wa=100
wb=100

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0709-02
na=Układanie kabli o masie do 1kg/m w kanałach odkrywanych bez mocowania - YKY5x6mm2
jm=m	40
ob=15

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=10.9	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 3]
nz=0.0691	0	0.0691
np=1
wa=34.2
wb=62.58

[RMS 21]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=285.48
wb=285.48

[RMS 58]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=4.27
wb=4.27

[RMS 32]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=2.03
wb=2.03

[RMS 77]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=7.29
wb=7.29

[RMS 74]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=10.05
wb=18.39

[RMS 69]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0.59
wb=1.08

[RMS 67]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=4.62
wb=8.45

[RMS 76]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=9.24
wb=16.91

[POZYCJA]
pd=	KNR	7-08 0104-01
na=Montaż systemu bezpieczeństwa gazowego - Centralka do współpracy z czujnikami metanu i siarkowodoru (2 wejściowa)
jm=układ
ob=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=10.9	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 2]
nz=31.14	0	31.14
np=1
wa=1027.62
wb=1880.39

[RMS 7]
nz=1	0	1
np=1
wa=420
wb=420

[RMS 77]
nz=5	0	5
np=1
op=M
wa=21
wb=21

[RMS 72]
nz=0.85	0	0.85
np=1
wa=8.33
wb=15.24

[RMS 70]
nz=1.11	0	1.11
np=1
wa=111
wb=203.11

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.1995	KSNR	5 0203-02
na=Montaż aparatów elektrycznych o masie do 5kg - Czujnik siarkowodoru
jm=szt	20
ob=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=10.9	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 3]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=24.75
wb=45.29

[RMS 9]
nz=1	0	1
np=1
wa=900
wb=900

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.1995	KSNR	5 0203-02
na=Montaż aparatów elektrycznych o masie do 5kg - Czujnik metanu
jm=szt	20
ob=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=10.9	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 3]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=24.75
wb=45.29

[RMS 8]
nz=1	0	1
np=1
wa=1300
wb=1300

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.1995	KSNR	5 0203-02
na=Montaż aparatów elektrycznych o masie do 5kg - Sygnalizator optyczno-akustyczny
jm=szt	20
ob=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=10.9	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 3]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=24.75
wb=45.29

[RMS 56]
nz=1	0	1
np=1
wa=120
wb=120

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 1209-12
na=Przebijanie otworów długości do 40cm i średnicy 100mm w ścianach lub stropach betonowych (+przepust kablowy)
jm=otworów
ob=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=10.9	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 3]
nz=3.19	0	3.19
np=1
wa=105.27
wb=192.63

[RMS 41]
nz=1	0	1
np=1
wa=300
wb=300

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 1209-07
na=Przebijanie otworów długości do 2 cegieł i średnicy 25mm w ścianach lub stropach ceglanych
jm=otworów
ob=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=10.9	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 3]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=34.65
wb=63.4

[POZYCJA]
pd=Dz.U. 114/2000	KNNR	5 1201-01
na=Osadzanie w ścianie lub stropie kołków plastykowych rozporowych
jm=szt	20
ob=52
krn=2

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=10.9	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 3]
nz=0.0089	0	0.0089
np=1
wa=30.54
wb=55.88

[RMS 22]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=74.98
wb=74.98

[RMS 77]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=1.87
wb=1.87

[POZYCJA]
pd=Dz.U. 114/2000	KNNR	5 1101-02
na=Przykręcenie konstrukcji wsporczych o masie do 1kg do gotowego podłoża - 2 mocowania  - ocynk met. zanurzeniowo-ogniową
jm=szt	20
ob=52

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=10.9	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 3]
nz=0.0977	0	0.0977
np=1
wa=167.65
wb=306.77

[RMS 23]
nz=1	0	1
np=1
wa=884
wb=884

[RMS 77]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=22.1
wb=22.1

[POZYCJA]
pd=	KNR	7-08 0604-01
na=Montaż koryt z pokrywą i elementami pomocniczymi - 50x60 - ocynk met. zanurzeniowo-ogniową
jm=m	40
ob=40

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=10.9	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 1]
nz=0.6016	0	0.6016
np=1
wa=794.11
wb=1453.1

[RMS 26]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=2160
wb=2160

[RMS 77]
nz=5	0	5
np=1
op=M
wa=108
wb=108

[RMS 70]
nz=0.0499	0	0.0499
np=1
wa=199.6
wb=365.24

[POZYCJA]
pd=	KNR	7-08 0604-01
na=Montaż koryt z pokrywą i elementami pomocniczymi - 100x60 - ocynk met. zanurzeniowo-ogniową
jm=m	40
ob=12

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=10.9	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 1]
nz=0.6016	0	0.6016
np=1
wa=238.23
wb=435.93

[RMS 25]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=842.4
wb=842.4

[RMS 77]
nz=5	0	5
np=1
op=M
wa=42.12
wb=42.12

[RMS 70]
nz=0.0499	0	0.0499
np=1
wa=59.88
wb=109.57

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0105-01
na=Układanie rur winidurowych o średnicy do 20mm w ciągach wielokrotnych na tynku mocowane do konsolek osadzonych w podłożu betonowym, ceglanym, gazobetonowym
jm=m	40
ob=50

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=10.9	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 3]
nz=0.252	0	0.252
np=1
wa=415.8
wb=760.85

[RMS 53]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=88.4
wb=88.4

[RMS 66]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=16.4
wb=16.4

[RMS 38]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=155
wb=155

[RMS 22]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=36.4
wb=36.4

[RMS 57]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=52.5
wb=52.5

[RMS 77]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=8.72
wb=8.72

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0105-02
na=Układanie rur winidurowych o średnicy do 28mm w ciągach wielokrotnych na tynku mocowane do konsolek osadzonych w podłożu betonowym, ceglanym, gazobetonowym
jm=m	40
ob=20

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=10.9	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 3]
nz=0.265	0	0.265
np=1
wa=174.9
wb=320.05

[RMS 54]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=54.5
wb=54.5

[RMS 66]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=6.56
wb=6.56

[RMS 38]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=62
wb=62

[RMS 22]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=14.56
wb=14.56

[RMS 57]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=21
wb=21

[RMS 77]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=3.97
wb=3.97

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0209-01
na=Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDY3x2,5mm2
jm=m	40
ob=50

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=10.9	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 3]
nz=0.0406	0	0.0406
np=1
wa=66.99
wb=122.58

[RMS 45]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=249.6
wb=249.6

[RMS 77]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=6.24
wb=6.24

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0209-01
na=Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDY4x1,5mm2
jm=m	40
ob=130

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=10.9	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 3]
nz=0.0406	0	0.0406
np=1
wa=174.17
wb=318.7

[RMS 46]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=554.32
wb=554.32

[RMS 77]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=13.86
wb=13.86

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0209-01
na=Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDY3x1,5mm2
jm=m	40
ob=50

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=10.9	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 3]
nz=0.0406	0	0.0406
np=1
wa=66.99
wb=122.58

[RMS 44]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=161.2
wb=161.2

[RMS 77]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=4.03
wb=4.03

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0209-01
na=Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDY5x2,5mm2
jm=m	40
ob=20

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=10.9	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 3]
nz=0.0406	0	0.0406
np=1
wa=26.8
wb=49.04

[RMS 47]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=164.32
wb=164.32

[RMS 77]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=4.11
wb=4.11

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 1204-01
na=Montaż końcówek kablowych o przekroju do 6mm2 przez zaciskanie
jm=szt	20
ob=5

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=10.9	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 3]
nz=0.0525	0	0.0525
np=1
wa=8.66
wb=15.85

[RMS 24]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=10.3
wb=10.3

[RMS 77]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0.26
wb=0.26

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 1201-01
na=Osadzanie w ścianie lub stropie kołków plastykowych rozporowych
jm=szt	20
ob=7
krn=4

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=10.9	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 3]
nz=0.0527	0	0.0527
np=1
wa=48.69
wb=89.1

[RMS 22]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=20.19
wb=20.19

[RMS 77]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0.5
wb=0.5

[POZYCJA]
pd=Dz.U. 114/2000	KNNR	5 0502-03
na=Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych do 2x40W przykręcanych (zwykłych) - Oprawa "B3" wg projektu
jm=kpl	90
ob=6

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=10.9	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 3]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=146.52
wb=268.11

[RMS 33]
nz=1	0	1
np=1
wa=1440
wb=1440

[RMS 77]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=36
wb=36

[POZYCJA]
pd=Dz.U. 114/2000	KNNR	5 0502-03
na=Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych do 2x40W przykręcanych (zwykłych) - Naświetlacz "Z" wg projektu
jm=kpl	90
ob=2

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=10.9	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 3]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=48.84
wb=89.37

[RMS 29]
nz=1	0	1
np=1
wa=500
wb=500

[RMS 77]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=12.5
wb=12.5

[POZYCJA]
pd=Dz.U. 114/2000	KNNR	5 0502-03
na=Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych do 2x40W przykręcanych (zwykłych) - Oprawa "PK2" wg projektu
jm=kpl	90
ob=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=10.9	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 3]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=24.42
wb=44.68

[RMS 34]
nz=1	0	1
np=1
wa=190
wb=190

[RMS 77]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=4.75
wb=4.75

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 1201-01
na=Osadzanie w ścianie lub stropie kołków plastykowych rozporowych
jm=szt	20
ob=7
krn=4

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=10.9	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 3]
nz=0.0527	0	0.0527
np=1
wa=48.69
wb=89.1

[RMS 22]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=20.19
wb=20.19

[RMS 77]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0.5
wb=0.5

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0303-02
na=Montaż puszek 4-wlotowych z tworzywa sztucznego o wymiarach 75x75mm z przewodem o przekroju do 2,5mm2
jm=szt	20
ob=7

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=10.9	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 3]
nz=0.459	0	0.459
np=1
wa=106.03
wb=194.02

[RMS 50]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=34.27
wb=34.27

[RMS 77]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0.86
wb=0.86

[POZYCJA]
pd=Dz.U. 114/2000	KNNR	5 0308-06
na=Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym bryzgoszczelnych przykręcanych 3-biegunowych do 16A/2,5mm2 - gniazdo 3f z wyłącznikiem
jm=szt	20
ob=2

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=10.9	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 3]
nz=0.287	0	0.287
np=1
wa=18.94
wb=34.66

[RMS 15]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=224.4
wb=224.4

[RMS 77]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=5.61
wb=5.61

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0307-01
na=Montaż przycisku jednobiegunowego
jm=szt	20
ob=3

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=10.9	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 3]
nz=0.231	0	0.231
np=1
wa=22.87
wb=41.85

[RMS 28]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=91.8
wb=91.8

[RMS 77]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=2.3
wb=2.3

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0307-03
na=Montaż łącznika krzyżowego, dwubiegunowego
jm=szt	20
ob=4

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=10.9	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 3]
nz=0.336	0	0.336
np=1
wa=44.35
wb=81.16

[RMS 28]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=122.4
wb=122.4

[RMS 77]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=3.06
wb=3.06

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 1203-01
na=Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów pojedynczych o przekroju do 2,5mm2
jm=szt	20
ob=70

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=10.9	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 3]
nz=0.0158	0	0.0158
np=1
wa=36.5
wb=66.8

[ELEMENT 1]
na=Grupa robót: 45310000-3 - Dział: Instalacja odgromowa, uziemiająca w terenie

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0605-03
na=Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0,60m w gruncie kategorii IV - Fe/Zn30x4
jm=m	40
ob=50

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=10.9	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 3]
nz=1.46	0	1.46
np=1
wa=2409
wb=4408.11

[RMS 5]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=468
wb=468

[RMS 63]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=45
wb=45

[RMS 35]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=45.78
wb=45.78

[RMS 77]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=13.97
wb=13.97

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0611-05
na=Wykonanie spawu łączącego przewody instalacji odgromowej lub przewody wyrównawcze z bednarki o przekroju do 120mm2, na ścianie lub konstrukcji zbrojenia
jm=szt	20
ob=4

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=10.9	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 3]
nz=0.269	0	0.269
np=1
wa=35.51
wb=64.98

[RMS 73]
nz=0.134	0	0.134
np=1
wa=3.29
wb=6.02

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0601-01
na=Montaż instalacji odgromowej z przewodów poziomych nie naprężanych mocowanych na wspornikach obsadzanych
jm=m	40
ob=55

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=10.9	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 3]
nz=0.312	0	0.312
np=1
wa=566.28
wb=1036.21

[RMS 39]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=240.24
wb=240.24

[RMS 60]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=499.95
wb=499.95

[RMS 64]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=13.2
wb=13.2

[RMS 77]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=18.83
wb=18.83

[RMS 73]
nz=0.033	0	0.033
np=1
wa=11.14
wb=20.38

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0601-03
na=Montaż instalacji odgromowej z przewodów pionowych nie naprężanych mocowanych na wspornikach obsadzanych
jm=m	40
ob=15

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=10.9	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 3]
nz=0.385	0	0.385
np=1
wa=190.58
wb=348.74

[RMS 39]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=65.52
wb=65.52

[RMS 60]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=136.35
wb=136.35

[RMS 64]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=3.6
wb=3.6

[RMS 77]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=5.14
wb=5.14

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0612-01
na=Montaż złączy do rynny okapowej na dachu
jm=szt	20
ob=2

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=10.9	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 3]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=9.24
wb=16.91

[RMS 65]
nz=1	0	1
np=1
wa=18
wb=18

[RMS 77]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0.45
wb=0.45

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0612-06
na=Montaż złączy kontrolnych w przewodach wyrównawczych połączonych pręt-płaskownik
jm=szt	20
ob=2

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=10.9	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 3]
nz=0.449	0	0.449
np=1
wa=29.63
wb=54.22

[RMS 63]
nz=1	0	1
np=1
wa=30
wb=30

[RMS 77]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0.75
wb=0.75

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0405-06
na=Montaż konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 10kg przez przykręcenie do gotowego podłoża - obudowa złącz kontrolnych
jm=szt	20
ob=2

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=10.9	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 3]
nz=1.11	0	1.11
np=1
wa=73.26
wb=134.06

[RMS 30]
nz=1	0	1
np=1
wa=90
wb=90

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0603-03
na=Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120mm2 w kanałach przyspawanych do konstrukcji
jm=m	40
ob=50

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=10.9	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 3]
nz=0.176	0	0.176
np=1
wa=290.4
wb=531.39

[RMS 4]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=416
wb=416

[RMS 77]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=10.4
wb=10.4

[RMS 73]
nz=0.088	0	0.088
np=1
wa=27.02
wb=49.44

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	KNNR	5 0205-01
na=Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe - przewód LgY16mm2
jm=m	40
ob=10

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=10.9	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 3]
nz=0.0546	0	0.0546
np=1
wa=18.02
wb=32.97

[RMS 42]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=93.6
wb=93.6

[RMS 77]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=2.34
wb=2.34

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	KNNR	5 0205-01
na=Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe - przewód LgY6mm2
jm=m	40
ob=5

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=10.9	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 3]
nz=0.0546	0	0.0546
np=1
wa=9.01
wb=16.49

[RMS 43]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=31.2
wb=31.2

[RMS 77]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0.78
wb=0.78

[POZYCJA]
pd= 2000	KNNR-W	9 0607-01
na=Mocowanie szyny wyrównania potencjałów (główna szyna uziemiająca) - GSW
jm=szt	20
ob=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=10.9	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 3]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=7.26
wb=13.29

[RMS 14]
nz=1	0	1
np=1
wa=96
wb=96

[RMS 77]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=3.84
wb=3.84

[ELEMENT 1]
na=Grupa robót: 45310000-3 - Dział: Pomiary instalacji elektrycznej

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 1301-02
na=Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia 3-fazowego
jm=pomiar
ob=2

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=10.9	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 3]
nz=1.76	0	1.76
np=1
wa=116.16
wb=212.55

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 1301-01
na=Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1-fazowego
jm=pomiar
ob=3

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=10.9	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 3]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=128.7
wb=235.51

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 1305-01
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego - pierwsza
jm=próbę
ob=3

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=10.9	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 3]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=32.67
wb=59.79

[POZYCJA]
pd=Dz.U. 114/2000	KNNR	5 1305-02
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego
jm=próba
ob=10

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=10.9	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 3]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=89.1
wb=163.05

[POZYCJA]
pd=Dz.U. 114/2000	KNNR	5 1307-01
na=Sprawdzenie i pomiary obwodów sygnalizacji
jm=pomiar
ob=4

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=10.9	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 3]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=44.88
wb=82.12

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 1302-03
na=Badanie linii kablowej 4 żyłowej niskiego napięcia
jm=odcinek
ob=2

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=10.9	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 3]
nz=1.8	0	1.8
np=1
wa=118.8
wb=217.39

[POZYCJA]
pd=Dz.U. 114/2000	KNNR	5 1302-04
na=Badanie linii kablowej 5 żyłowej niskiego napięcia
jm=odcinek
ob=3

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=10.9	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 3]
nz=1.98	0	1.98
np=1
wa=196.02
wb=358.68

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 1302-05
na=Badanie linii kablowej 7 żyłowej sygnalizacyjnej
jm=odcinek
ob=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=10.9	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 3]
nz=1.55	0	1.55
np=1
wa=51.15
wb=93.6

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 1304-01
na=Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar
jm=szt	20
ob=2

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=10.9	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 3]
nz=1.24	0	1.24
np=1
wa=81.84
wb=149.76

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 1304-03
na=Badania i pomiary instalacji odgromowej - pierwszy pomiar
jm=szt	20
ob=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=10.9	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 3]
nz=1.26	0	1.26
np=1
wa=41.58
wb=76.09

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 1304-04
na=Badania i pomiary instalacji odgromowej - każdy następny pomiar
jm=szt	20
ob=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=10.9	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 3]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=18.48
wb=33.81

[POZYCJA]
pd= 2000	KNNR-W	9 1201-02
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
jm=punkt
ob=2

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=10.9	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 3]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=26.4
wb=48.31

[POZYCJA]
pd= 2000	KNNR-W	9 1201-03
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny w pomieszczeniu
jm=punkt
ob=2
krn=3

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=10.9	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 3]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=29.7
wb=54.35

[ELEMENT 1]
na=Grupa robót: 45310000-3 - Dział: Inne

[POZYCJA]
pd=wyd.III 	KNR	7-08 0701-01
na=Dostosowanie aplikacji SCADA i oprogramowania sterownika (sygnały z szafki kraty zgrzebłowej z prasopłuczką skratek)
jm=kpl	90
ob=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=10.9	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 11]
nz=1	0	1
np=1
wa=3000
wb=3000

[POZYCJA]
pd=wyd.III 	KNR	7-08 0701-01
na=Dokumentacja powykonawcza
jm=kpl	90
ob=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=10.9	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 10]
nz=1	0	1
np=1
wa=2000
wb=2000

[POZYCJA]
pd=wyd.III 	KNR	7-08 0701-01
na=Wytyczenie wg projektu tras kablowych, lokalizacji urządzeń i obiektów elektrycznych, inwentaryzacja powykonawcza z opracowaniem operatu i zgłoszeniem do ośrodka geodezyjnego
jm=kpl	90
ob=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=10.9	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 61]
nz=1	0	1
np=1
wa=1000
wb=1000

[POZYCJA]
pd= 1995	ZKMC	1 0408-01
na=Ruch odbiorowy w małych obiektach (szt=ilość ludzi zatrudnionych w akp uwzględniając dyżury)
jm=szt	20
ob=0.5

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=10.9	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 3]
nz=72	0	72
np=1
wa=1188
wb=2173.86

