[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft Sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	5.11.200.15
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	2	8	0	6,9	0	0	0	0	1.	1	1	0	0	1	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	poz.	{	}	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk
wn=0	0

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR
nb=Projekt  zagospodarowania terenu rekreacyjnego wraz z budową stawu i infrastrukturą techniczną w ramach zadania "Zagospodarowania terenów zdegradowanych w wyniku działalności przemysłowej  w rejonie Cisowca w Imielinie" 13101310
ab=41-407 Imielin, ul. Imielińska
ni=Gmina Imielin
ai=41-407 Imielin, ul. Imielińska 811310
dt=17.10.2025	0
cpv=45120000-4	Próbne wiercenia i wykopy
cpv=45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=0	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=60	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=10	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NEX 1]
na=Koszt zakupu	Kz
kz=6,9		1

[NARZUTY NEX 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=60	1	1	0
nr=1	R	1	60	0
ns=1	S	1	60	0

[NARZUTY NEX 2]
na=Zysk	Z
wa=10	1	1	0
nr=1	R+Kp	1	10	0
ns=1	S+Kp	1	10	0

[RMS ZEST 6]
ty=M	0
na=wazelina techniczna	0
id=1034799	2
jm=kg	033
ce=0	1762902000	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	13,44
il=13,44
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1034700
kz5=1	4	6,9		0	1	1	13,44	0	2		1

[RMS ZEST 27]
ty=S	0
na=koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15 m3	0
id=11111	1
jm=m-g	148
ce=0	1762902000	4	
cw=0	PLN	0
il=70,3137536
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	11111

[RMS ZEST 46]
ty=M	0
na=farba olejna nawierzchniowa szara	0
id=1511711	1
jm=dm3	066
ce=0	1762902000	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	0,04
il=0,04
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1510199
kz5=1	4	6,9		0	1	1	0,04	0	2		1

[RMS ZEST 8]
ty=M	0
na=folia kalandrowana z PCW uplastycznionego gr. powyżej 0.4-0.6 mm gat. I/II	0
id=1560199	2
jm=m2	050
ce=0	1762902000	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	579,6
il=579,6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1560199
kz5=1	4	6,9		0	1	1	579,6	0	2		1

[RMS ZEST 51]
ty=S	0
na=wibromłot elektryczny lub spalinowy do 3kW	0
id=21811	1
jm=m-g	148
ce=0	1762902000	4	
cw=0	PLN	0
il=0,318
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	21811

[RMS ZEST 14]
ty=S	0
na=żuraw samochodowy	0
id=31100	1
jm=m-g	148
ce=0	1762902000	4	
cw=0	PLN	0
il=9,806
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	31100

[RMS ZEST 11]
ty=S	0
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1762902000	4	
cw=0	PLN	0
il=26,1613
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39000

[RMS ZEST 12]
ty=S	0
na=przyczepa do przewożenia kabli	0
id=39971	1
jm=m-g	148
ce=0	1762902000	4	
cw=0	PLN	0
il=13,812
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39970

[RMS ZEST 39]
ty=M	0
na=złącze typu ZK1a/3xPB1	0
id=7051000	2
jm=kpl.	090
ce=0	1762902000	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7051000
kz5=1	4	6,9		0	1	1	1	0	2		1

[RMS ZEST 40]
ty=M	0
na=rozdzielnica RG z wyposażeniem wg schem ideowego	0
id=7051000	2
jm=kpl.	090
ce=0	1762902000	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7051000
kz5=1	4	6,9		0	1	1	1	0	2		1

[RMS ZEST 41]
ty=M	0
na=rozdzielnica RW z wyposazeniem wg schematu ideowego	0
id=7051000	2
jm=kpl.	090
ce=0	1762902000	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7051000
kz5=1	4	6,9		0	1	1	1	0	2		1

[RMS ZEST 47]
ty=S	0
na=spawarka elektryczna transformatorowa do 500 A	0
id=72121	1
jm=m-g	148
ce=0	1762902000	4	
cw=0	PLN	0
il=5,798
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	72121

[RMS ZEST 35]
ty=M	0
na=tabliczka bezpiecznikowa słupowa	0
id=7593500	2
jm=szt.	020
ce=0	1762902000	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	20
il=20
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7593599
kz5=1	4	6,9		0	1	1	20	0	2		1

[RMS ZEST 7]
ty=M	0
na=opaski kablowe typu Oki	0
id=7648099	2
jm=szt.	020
ce=0	1762902000	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	138
il=138
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7648099
kz5=1	4	6,9		0	1	1	138	0	2		1

[RMS ZEST 9]
ty=M	0
na=słupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm	0
id=8190601	2
jm=szt.	020
ce=0	1762902000	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	20,7
il=20,7
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8190601
kz5=1	4	6,9		0	1	1	20,7	0	2		1

[RMS ZEST 1]
ty=R	0
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1762902000	4	
cw=0	PLN	0
il=387,8781432

[RMS ZEST 37]
ty=M	0
na=fundament pod słupy	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1762902000	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	20
il=20
kz5=1	4	6,9		0	1	1	20	0	2		1

[RMS ZEST 45]
ty=M	0
na=puszka rozgałezna IP65; 20x20 + listwa rozgałezna 5x16	0
id=	3
jm=szt.	020
ce=0	1762902000	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	3
il=3
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7052899
kz5=1	4	6,9		0	1	1	3	0	2		1

[RMS ZEST 50]
ty=M	0
na=uziom pretowy pionowy  ocynkowany fi 20; l= 1m	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1762902000	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	10
il=10
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1121399
kz5=1	4	6,9		0	1	1	10	0	2		1

[RMS ZEST 52]
ty=M	0
na=łacznik uziomów	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1762902000	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	8
il=8
kz5=1	4	6,9		0	1	1	8	0	2		1

[RMS ZEST 53]
ty=M	0
na=grot	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1762902000	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	2
il=2
kz5=1	4	6,9		0	1	1	2	0	2		1

[RMS ZEST 54]
ty=M	0
na=złącza probiercze	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1762902000	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	2
il=2
kz5=1	4	6,9		0	1	1	2	0	2		1

[RMS ZEST 55]
ty=M	0
na=oprawa zew. LED - 6219 Lm oznacz proj J	0
id=	3
jm=szt.	020
ce=0	1762902000	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	6
il=6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7301999
kz5=1	4	6,9		0	1	1	6	0	2		1

[RMS ZEST 58]
ty=M	0
na=gniazda jednofazowe 230V; n/t IP65	0
id=	3
jm=szt.	020
ce=0	1762902000	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	4
il=4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7531199
kz5=1	4	6,9		0	1	1	4	0	2		1

[RMS ZEST 59]
ty=M	0
na=gniazdo 3-fazowe 16A	0
id=	3
jm=szt.	020
ce=0	1762902000	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7531199
kz5=1	4	6,9		0	1	1	1	0	2		1

[RMS ZEST 60]
ty=M	0
na=puszka rozgałęźna IP44; n/t	0
id=	3
jm=szt.	020
ce=0	1762902000	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	10
il=10
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7541099
kz5=1	4	6,9		0	1	1	10	0	2		1

[RMS ZEST 66]
ty=M	0
na=studnia kablowa SK1	0
id=	3
jm=szt.	020
ce=0	1762902000	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	4
il=4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5421003
kz5=1	4	6,9		0	1	1	4	0	2		1

[RMS ZEST 5]
ty=M	0
na=kabel YKY 5x50	0
id=	3
jm=m	040
ce=0	1762902000	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	166,4
il=166,4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7960099
kz5=1	4	6,9		0	1	1	166,4	0	2		1

[RMS ZEST 16]
ty=M	0
na=rura ochronna karbowa na fi 50; niebieska	0
id=	3
jm=m	040
ce=0	1762902000	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	37,44
il=37,44
kz5=1	4	6,9		0	1	1	37,44	0	2		1

[RMS ZEST 20]
ty=M	0
na=rura ochronna karbowana na fi 75; niebieska	0
id=	3
jm=m	040
ce=0	1762902000	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	62,4
il=62,4
kz5=1	4	6,9		0	1	1	62,4	0	2		1

[RMS ZEST 21]
ty=M	0
na=rura ochronna karbowana na fi 110; niebieska	0
id=	3
jm=m	040
ce=0	1762902000	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	67,6
il=67,6
kz5=1	4	6,9		0	1	1	67,6	0	2		1

[RMS ZEST 22]
ty=M	0
na=kabel YKY 5x25	0
id=	3
jm=m	040
ce=0	1762902000	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	145,6
il=145,6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7960099
kz5=1	4	6,9		0	1	1	145,6	0	2		1

[RMS ZEST 23]
ty=M	0
na=kabel YKY 5x10	0
id=	3
jm=m	040
ce=0	1762902000	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	218,4
il=218,4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7960099
kz5=1	4	6,9		0	1	1	218,4	0	2		1

[RMS ZEST 24]
ty=M	0
na=kabel YKY 5x6	0
id=	3
jm=m	040
ce=0	1762902000	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	780
il=780
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7960099
kz5=1	4	6,9		0	1	1	780	0	2		1

[RMS ZEST 25]
ty=M	0
na=kabel YKY 3x4	0
id=	3
jm=m	040
ce=0	1762902000	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	72,8
il=72,8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7960099
kz5=1	4	6,9		0	1	1	72,8	0	2		1

[RMS ZEST 26]
ty=M	0
na=kabel YKY 3x2,5	0
id=	3
jm=m	040
ce=0	1762902000	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	52
il=52
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7960099
kz5=1	4	6,9		0	1	1	52	0	2		1

[RMS ZEST 61]
ty=M	0
na=kable YKY 3x1,5	0
id=	3
jm=m	040
ce=0	1762902000	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	83,2
il=83,2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999
kz5=1	4	6,9		0	1	1	83,2	0	2		1

[RMS ZEST 62]
ty=M	0
na=kable YKY 3x2,5	0
id=	3
jm=m	040
ce=0	1762902000	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	83,2
il=83,2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999
kz5=1	4	6,9		0	1	1	83,2	0	2		1

[RMS ZEST 63]
ty=M	0
na=kable YKY 5x2,5	0
id=	3
jm=m	040
ce=0	1762902000	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	5,2
il=5,2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999
kz5=1	4	6,9		0	1	1	5,2	0	2		1

[RMS ZEST 30]
ty=M	0
na=Słup aluminiowy anodowany h=3,5m + tabl słupowa	0
id=	3
jm=kpl	090
ce=0	1762902000	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	20
il=20
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8110199
kz5=1	4	6,9		0	1	1	20	0	2		1

[RMS ZEST 38]
ty=M	0
na=oprawa "slupek" h= 1m;  IP65	0
id=	3
jm=kpl	090
ce=0	1762902000	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	3
il=3
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8110199
kz5=1	4	6,9		0	1	1	3	0	2		1

[RMS ZEST 42]
ty=M	0
na=oprawa parkowa 49W 5000 Lm; IP65; IK09	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0	1762902000	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	20
il=20
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7331399
kz5=1	4	6,9		0	1	1	20	0	2		1

[RMS ZEST 48]
ty=M	0
na=puszka rozgałezna IP65; 20x20 cm + wył r-prad 3-faz 30 mA; B16	0
id=	3
jm=kpl	090
ce=0	1762902000	4	
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7052899
kz5=1	4	6,9		0	1	1	1	0	2		1

[RMS ZEST 10]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
ce=1			
cw=0		0
il=0

[ELEMENT 1]
na=Prace ziemne, instalacja oświetlenia
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0
id=1
nu=1
cpv=45310000-3

[POZYCJA]
id=5
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0701-05	5	0701-05		1
mpn=121,0:0,0911
na=Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=1
ob=409,5	409,5		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-E

[PRZEDMIAR]
wo=409,5	1	(190+340+220+45+40+95+45)*0,7*0,6						

[RMS 1]
nz=0,1	0	0,1
np=0	0
wa=0
wb=0
il=40,95

[RMS 27]
nz=0,1	0	0,1
np=0	0
wa=0
wb=0
il=40,95

[POZYCJA]
id=22
pd=ORGBUD wyd.III 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0303-02	5-10	0303-02		1
mpn=1211
na=Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=2
ob=36	36		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-E

[PRZEDMIAR]
wo=36	1	36						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0,1342	0	0,1342
np=0	0
wa=0
wb=0
il=4,613796

[RMS 16]
nz=1,04	0	1,04
np=1	0
wa=0
wb=0
nan=1
il=37,44

[RMS 10]
nz=2	0	2
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 11]
nz=0,0113	0	0,0073+0,004
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,4068

[POZYCJA]
id=30
pd=ORGBUD wyd.III 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0303-02	5-10	0303-02		1
mpn=1211
na=Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=3
ob=60	60		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-E

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0,1342	0	0,1342
np=0	0
wa=0
wb=0
il=7,68966

[RMS 20]
nz=1,04	0	1,04
np=1	0
wa=0
wb=0
nan=1
il=62,4

[RMS 10]
nz=2	0	2
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 11]
nz=0,0113	0	0,0073+0,004
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,678

[POZYCJA]
id=36
pd=ORGBUD wyd.III 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0303-02	5-10	0303-02		1
mpn=1211
na=Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=4
ob=65	65		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-E

[PRZEDMIAR]
wo=65	1	65						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0,1342	0	0,1342
np=0	0
wa=0
wb=0
il=8,330465

[RMS 21]
nz=1,04	0	1,04
np=1	0
wa=0
wb=0
nan=1
il=67,6

[RMS 10]
nz=2	0	2
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 11]
nz=0,0113	0	0,0073+0,004
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,7345

[POZYCJA]
id=9
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0707-02	5	0707-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=5
ob=160	160		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-E

[PRZEDMIAR]
wo=160	1	160						

[RMS 1]
nz=0,0646	0	0,0646
np=0	0
wa=0
wb=0
il=10,336

[RMS 5]
nz=1,04	0	1,04
np=1	0
wa=0
wb=0
nan=1
il=166,4

[RMS 6]
nz=0,011	0	0,011
np=1	0
wa=0
wb=0
il=1,76

[RMS 7]
nz=0,1	0	0,1
np=1	0
wa=0
wb=0
il=16

[RMS 8]
nz=0,42	0	0,42
np=1	0
wa=0
wb=0
il=67,2

[RMS 9]
nz=0,015	0	0,015
np=1	0
wa=0
wb=0
il=2,4

[RMS 10]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 11]
nz=0,0149	0	0,0149
np=0	0
wa=0
wb=0
il=2,384

[RMS 12]
nz=0,009	0	0,0045+0,0045
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1,44

[RMS 14]
nz=0,0045	0	0,0045
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,72

[POZYCJA]
id=264
pd=ELBUD wyd.I 1984, biuletyny do 9 1996	KNR	5-15 0403-02 Analogia	5-15	0403-02 Analogia		1
mpn=1211
na=studzienka kontrolna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=6
ob=4	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-E

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=18,4	0	18,4
np=0	0
wa=0
wb=0
il=70,288

[RMS 66]
nz=1	0	1
np=1	0
wa=0
wb=0
nan=1
il=4

[RMS 10]
nz=4	0	4
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 11]
nz=0,3	0	0,3
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1,2

[RMS 14]
nz=0,38	0	0,38
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1,52

[RMS 47]
nz=1,2	0	1,2
np=0	0
wa=0
wb=0
il=4,8

[POZYCJA]
id=42
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0707-02	5	0707-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=7
ob=140	140		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-E

[PRZEDMIAR]
wo=140	1	140						

[RMS 1]
nz=0,0646	0	0,0646
np=0	0
wa=0
wb=0
il=9,044

[RMS 22]
nz=1,04	0	1,04
np=1	0
wa=0
wb=0
nan=1
il=145,6

[RMS 6]
nz=0,011	0	0,011
np=1	0
wa=0
wb=0
il=1,54

[RMS 7]
nz=0,1	0	0,1
np=1	0
wa=0
wb=0
il=14

[RMS 8]
nz=0,42	0	0,42
np=1	0
wa=0
wb=0
il=58,8

[RMS 9]
nz=0,015	0	0,015
np=1	0
wa=0
wb=0
il=2,1

[RMS 10]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 11]
nz=0,0149	0	0,0149
np=0	0
wa=0
wb=0
il=2,086

[RMS 12]
nz=0,009	0	0,0045+0,0045
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1,26

[RMS 14]
nz=0,0045	0	0,0045
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,63

[POZYCJA]
id=54
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0707-02	5	0707-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=8
ob=210	210		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-E

[PRZEDMIAR]
wo=210	1	210						

[RMS 1]
nz=0,0646	0	0,0646
np=0	0
wa=0
wb=0
il=13,566

[RMS 23]
nz=1,04	0	1,04
np=1	0
wa=0
wb=0
nan=1
il=218,4

[RMS 6]
nz=0,011	0	0,011
np=1	0
wa=0
wb=0
il=2,31

[RMS 7]
nz=0,1	0	0,1
np=1	0
wa=0
wb=0
il=21

[RMS 8]
nz=0,42	0	0,42
np=1	0
wa=0
wb=0
il=88,2

[RMS 9]
nz=0,015	0	0,015
np=1	0
wa=0
wb=0
il=3,15

[RMS 10]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 11]
nz=0,0149	0	0,0149
np=0	0
wa=0
wb=0
il=3,129

[RMS 12]
nz=0,009	0	0,0045+0,0045
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1,89

[RMS 14]
nz=0,0045	0	0,0045
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,945

[POZYCJA]
id=66
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0707-01	5	0707-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=9
ob=750	750		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-E

[PRZEDMIAR]
wo=750	1	750						

[RMS 1]
nz=0,0461	0	0,0461
np=0	0
wa=0
wb=0
il=34,575

[RMS 24]
nz=1,04	0	1,04
np=1	0
wa=0
wb=0
nan=1
il=780

[RMS 6]
nz=0,009	0	0,009
np=1	0
wa=0
wb=0
il=6,75

[RMS 7]
nz=0,1	0	0,1
np=1	0
wa=0
wb=0
il=75

[RMS 8]
nz=0,42	0	0,42
np=1	0
wa=0
wb=0
il=315

[RMS 9]
nz=0,015	0	0,015
np=1	0
wa=0
wb=0
il=11,25

[RMS 10]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 11]
nz=0,0149	0	0,0149
np=0	0
wa=0
wb=0
il=11,175

[RMS 12]
nz=0,0106	0	0,0053+0,0053
np=0	0
wa=0
wb=0
il=7,95

[RMS 14]
nz=0,0053	0	0,0053
np=0	0
wa=0
wb=0
il=3,975

[POZYCJA]
id=79
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0707-01	5	0707-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=10
ob=70	70		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-E

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70						

[RMS 1]
nz=0,0461	0	0,0461
np=0	0
wa=0
wb=0
il=3,227

[RMS 25]
nz=1,04	0	1,04
np=1	0
wa=0
wb=0
nan=1
il=72,8

[RMS 6]
nz=0,009	0	0,009
np=1	0
wa=0
wb=0
il=0,63

[RMS 7]
nz=0,1	0	0,1
np=1	0
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 8]
nz=0,42	0	0,42
np=1	0
wa=0
wb=0
il=29,4

[RMS 9]
nz=0,015	0	0,015
np=1	0
wa=0
wb=0
il=1,05

[RMS 10]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 11]
nz=0,0149	0	0,0149
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1,043

[RMS 12]
nz=0,0106	0	0,0053+0,0053
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,742

[RMS 14]
nz=0,0053	0	0,0053
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,371

[POZYCJA]
id=91
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0707-01	5	0707-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=11
ob=50	50		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-E

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						

[RMS 1]
nz=0,0461	0	0,0461
np=0	0
wa=0
wb=0
il=2,305

[RMS 26]
nz=1,04	0	1,04
np=1	0
wa=0
wb=0
nan=1
il=52

[RMS 6]
nz=0,009	0	0,009
np=1	0
wa=0
wb=0
il=0,45

[RMS 7]
nz=0,1	0	0,1
np=1	0
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 8]
nz=0,42	0	0,42
np=1	0
wa=0
wb=0
il=21

[RMS 9]
nz=0,015	0	0,015
np=1	0
wa=0
wb=0
il=0,75

[RMS 10]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 11]
nz=0,0149	0	0,0149
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,745

[RMS 12]
nz=0,0106	0	0,0053+0,0053
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,53

[RMS 14]
nz=0,0053	0	0,0053
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,265

[POZYCJA]
id=103
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0702-05	5	0702-05		1
mpn=1211
na=Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=12
ob=409,5	409,5		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-E

[PRZEDMIAR]
wo=409,5	1	409,5						

[RMS 1]
nz=0,03	0	0,03
np=0	0
wa=0
wb=0
il=12,285

[RMS 27]
nz=0,06	0	0,06
np=0	0
wa=0
wb=0
il=24,57

[POZYCJA]
id=111
pd=wyd. I 1991, nigdy nie zatwierdzony do stosowania	KNKRB	5 0620-01	5	0620-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Wykopy jamiste o głębokości do 3.0 m w gruntach kat. I-II wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi lub chwytakowymi o pojemności łyżki 0.15-0.25 m3  WYKOPY POD SŁUPY OSWIETLENIOWE
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=13
ob=60,48	60,48		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-E

[PRZEDMIAR]
wo=60,48	1	60.48 <21*0.6*06*0.8>						

[RMS 1]
nz=0,0888	0	0,0888
np=0	0
wa=0
wb=0
il=5,370624

[RMS 27]
nz=0,0519	0	0,0519
np=0	0
wa=0
wb=0
il=3,138912

[POZYCJA]
id=115
pd=WACETOB 1995, biuletyny do 9 1996	KSNR	5 1001-01	5	1001-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=14
ob=20	20		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-E

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[RMS 1]
nz=4,54	0	4,54
np=0	0
wa=0
wb=0
il=90,8

[RMS 30]
nz=1	0	1
np=1	0
wa=0
wb=0
nan=1
il=20

[RMS 37]
nz=1	0	1
np=0	0
wa=0
wb=0
nan=1
il=20

[RMS 35]
nz=1	0	1
np=1	0
wa=0
wb=0
il=20

[RMS 10]
nz=4	0	4
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 27]
nz=0,07	0	0,07
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1,4

[RMS 14]
nz=0,06	0	0,06
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1,2

[RMS 11]
nz=0,06	0	0,06
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1,2

[POZYCJA]
id=129
pd=WACETOB 1995, biuletyny do 9 1996		 kalkulacja własna		kalkulacja własna		1
mpn=121,0:0,0911
na=Montaż opraw "słupek"
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=15
ob=3	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-E

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1]
nz=4,54	0	4,54
np=0	0
wa=0
wb=0
il=13,62

[RMS 38]
nz=1	0	1
np=1	0
wa=0
wb=0
nan=1
il=3

[RMS 10]
nz=4	0	4
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 27]
nz=0,07	0	0,07
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,21

[RMS 14]
nz=0,06	0	0,06
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,18

[RMS 11]
nz=0,06	0	0,06
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,18

[POZYCJA]
id=138
pd=wyd. I 1991, nigdy nie zatwierdzony do stosowania	KNKRB	5 0620-01	5	0620-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Wykopy jamiste o głębokości do 3.0 m w gruntach kat. I-II wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi lub chwytakowymi o pojemności łyżki 0.15-0.25 m3  WYKOPY POD  STUDNIE KABLOWE  (4 szt)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=16
ob=0,864	0,864		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-E

[PRZEDMIAR]
wo=0,864	1	4*0,6*0,6*0,6						

[RMS 1]
nz=0,0888	0	0,0888
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,0767232

[RMS 27]
nz=0,0519	0	0,0519
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,0448416

[POZYCJA]
id=141
pd=WACETOB 1995, biuletyny do 9 1996	KSNR	5 0101-01	5	0101-01		1
mpn=1211
na=Montaż złączy kablowych typu ZK1a 400A
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=17
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=5,72	0	5,72
np=0	0
wa=0
wb=0
il=5,72

[RMS 39]
nz=1	0	1
np=1	0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 10]
nz=4	0	4
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=146
pd=WACETOB 1995, biuletyny do 9 1996	KSNR	5 0101-01	5	0101-01		1
mpn=1211
na=Montaż złączy kablowych typu ZK1a 200A
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=18
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=4,06	0	4,06
np=0	0
wa=0
wb=0
il=4,06

[RMS 40]
nz=1	0	1
np=1	0
wa=0
wb=0
nan=1
il=1

[RMS 10]
nz=4	0	4
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=151
pd=WACETOB 1995, biuletyny do 9 1996	KSNR	5 0101-01	5	0101-01		1
mpn=1211
na=Montaż złączy kablowych typu ZK1a 200A
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=19
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=4,06	0	4,06
np=0	0
wa=0
wb=0
il=4,06

[RMS 41]
nz=1	0	1
np=1	0
wa=0
wb=0
nan=1
il=1

[RMS 10]
nz=4	0	4
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=155
pd=WACETOB 1995, biuletyny do 9 1996	KSNR	5 1004-01	5	1004-01		1
mpn=1211
na=Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=20
ob=20	20		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-E

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[RMS 1]
nz=0,67	0	0,67
np=0	0
wa=0
wb=0
il=13,4

[RMS 42]
nz=1	0	1
np=1	0
wa=0
wb=0
nan=1
il=20

[RMS 10]
nz=4	0	4
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 11]
nz=0,06	0	0,06
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1,2

[POZYCJA]
id=174
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996		 analogia		analogia		1
mpn=1211
na=Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przyspawanie
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=21
ob=3	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-E

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0,33	0	0,33
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,94545

[RMS 45]
nz=1	0	1
np=0	0
wa=0
wb=0
nan=1
il=3

[RMS 46]
nz=0,01	0	0,01
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,03

[RMS 47]
nz=0,17	0	0,17
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,51

[POZYCJA]
id=181
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996		 analogia		analogia		1
mpn=1211
na=Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przyspawanie
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=22
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-E

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0,33	0	0,33
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,31515

[RMS 48]
nz=1	0	1
np=0	0
wa=0
wb=0
nan=1
il=1

[RMS 46]
nz=0,01	0	0,01
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,01

[RMS 47]
nz=0,17	0	0,17
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,17

[POZYCJA]
id=186
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0614-02	5-08	0614-02		1
mpn=1211
na=Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gruncie kat. III
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=23
ob=2	2		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-E

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0,3179	0	0,3179
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,60719

[RMS 50]
nz=10	1	10
np=1	0
wa=0
wb=0
nan=1
il=10

[RMS 52]
nz=8	1	8
np=0	0
wa=0
wb=0
nan=1
il=8

[RMS 53]
nz=2	1	2
np=0	0
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 54]
nz=2	1	2
np=0	0
wa=0
wb=0
nan=1
il=2

[RMS 10]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 51]
nz=0,159	0	0,159
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,318

[RMS 47]
nz=0,159	0	0,159
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,318

[POZYCJA]
id=249
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1303-03	5	1303-03		1
mpn=1211
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pierwszy pomiar)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=24
ob=8	8		1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 1]
nz=0,83	0	0,83
np=0	0
wa=0
wb=0
il=6,64

[ELEMENT 1]
na=Instalacja wiaty grilowej
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0
id=197
nu=2
cpv=45310000-3

[POZYCJA]
id=198
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0502-02	5-08	0502-02		1
mpn=1211
na=Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na drewnie mocowane na wkrętach do drewna (ilość mocowań 4)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=25
ob=6	6		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-E

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0,04	0	0,04
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,2292

[POZYCJA]
id=201
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0504-04	5-08	0504-04		1
mpn=1211
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, przelotowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=26
ob=6	6		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-E

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0,4	0	0,4
np=0	0
wa=0
wb=0
il=2,292

[RMS 55]
nz=1	0	1
np=1	0
wa=0
wb=0
nan=1
il=6

[RMS 10]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=209
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-09	5-08	0309-09		1
mpn=1211
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/4 mm2 z podłączeniem
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=27
ob=4	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-E

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0,28	0	0,28
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1,0696

[RMS 58]
nz=1	0	1
np=1	0
wa=0
wb=0
nan=1
il=4

[RMS 10]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=214
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-09	5-08	0309-09		1
mpn=1211
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/4 mm2 z podłączeniem
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=28
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-E

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0,28	0	0,28
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,2674

[RMS 59]
nz=1	0	1
np=1	0
wa=0
wb=0
nan=1
il=1

[RMS 10]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=218
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0306-04	5-08	0306-04		1
mpn=1211
na=Montaż na gotowym podłożu odgałęźników z tworzyw sztucznych natynkowo-wtynkowych do 2.5 mm2 przez przykręcenie z podłączeniem przewodów kabelkowych 2.5 mm2 (4 wyloty)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=29
ob=10	10		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-E

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0,3157	0	0,3157
np=0	0
wa=0
wb=0
il=3,01494

[RMS 60]
nz=1	0	1
np=1	0
wa=0
wb=0
nan=1
il=10

[RMS 10]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=224
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0211-01	5-08	0211-01		1
mpn=1211
na=Przewody kabelkowe n.t. w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył do 6-Cu/12-Al mm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=30
ob=80	80		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-E

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0,0726	0	0,0726
np=0	0
wa=0
wb=0
il=5,54664

[RMS 61]
nz=1,04	0	1,04
np=1	0
wa=0
wb=0
nan=1
il=83,2

[RMS 10]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=229
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0211-01	5-08	0211-01		1
mpn=1211
na=Przewody kabelkowe n.t. w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył do 6-Cu/12-Al mm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=31
ob=80	80		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-E

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0,0726	0	0,0726
np=0	0
wa=0
wb=0
il=5,54664

[RMS 62]
nz=1,04	0	1,04
np=1	0
wa=0
wb=0
nan=1
il=83,2

[RMS 10]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=233
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0211-01	5-08	0211-01		1
mpn=1211
na=Przewody kabelkowe n.t. w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył do 6-Cu/12-Al mm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=32
ob=5	5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-E

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0,0726	0	0,0726
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,346665

[RMS 63]
nz=1,04	0	1,04
np=1	0
wa=0
wb=0
nan=1
il=5,2

[RMS 10]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=237
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0901-01	5-08	0901-01		1
mpn=1211
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=33
ob=3	3		1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-E

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1]
nz=0,63	0	0,63
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1,89

[POZYCJA]
id=240
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0901-03	5-08	0901-03		1
mpn=1211
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy pomiar
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=34
ob=1	1		1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-E

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0,83	0	0,83
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,83

[POZYCJA]
id=243
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0902-01	5-08	0902-01		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=35
ob=3	3		1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-E

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1]
nz=0,5	0	0,5
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1,5

[POZYCJA]
id=246
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0902-03	5-08	0902-03		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=36
ob=2	2		1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-E

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=1,26	0	1,26
np=0	0
wa=0
wb=0
il=2,52

[SUMA KONTROLNA]
2618455A809882694071BC760C455E9D
